| Početak > Dodatni pribor i potrošna roba # Zamena trake za štampač Originalna Epson traka za štampač Zamena trake za štampač ## Originalna Epson traka za štampač Kada otisak postane bled, potrebno je da zamenite traku za štampač. Originalne Epson trake za štampač su dizajnirane i proizvedene tako da u potpunosti odgovaraju vašem Epson štampaču. One obezbeđuju pravilan rad i dug vek trajanja glave štampača i ostalih delova štampača. Drugi proizvodi koje nije proizveo Epson mogu da prouzrokuju oštećenje štampača, a to nije pokriveno garancijom koju pruža Epson. Vaš štampač koristi sledeću traku za štampač:
Epson crna traka za štampač: | S015633
Vrh ## Zamena trake za štampač Kod zamene trake za štampač pratite ove korake:
| Pazite da štampač bude isključen.
| Otvorite poklopac štampača u vertikalan položaj, potom ga povucite prema gore i skinite.
Upozorenje:
Ako ste nedavno koristili štampač, glava štampača može da bude vruća; ostavite je da se ohladi nekoliko minuta pre zamenjivanja trake.
| Izvadite jedinicu za zatezanje papira blagim pritiskom na jezičke za blokadu ovog dela i izvlačenjem dela za zatezanje iz štampača.
| Uverite se da je glava štampača u središtu štampača.
Ukoliko nije, uključite štampač i ponovo ga isključite. Potom izvadite patronu sa trakom iz štampača.
| Izvadite novu traku za štampač iz kutije.
| Okrenite dugme za pritezanje trake u smeru strelice da biste otklonili suvišak trake i lakše je postavili.
| Umetnite patronu sa trakom u štampač kako je prikazano, a potom čvrsto pritisnite sa obe strane patrone tako da se ona smesti između plastičnih kuka u otvoru štampača.
Beleška:
Ne dirajte beli kabl unutar štampača.
| Pomoću zašiljenog predmeta, kao što je hemijska olovka, postavite traku između glave štampača i vođice trake.
Upozorenje:
Ne ubacujte traku sa dalje strane vođice trake.
ispravno | neispravno
| * vođica trake
| Okrenite ručku za pritezanje trake u smeru strelice da biste lakše postavili traku na mesto; ona se ne sme izvijati niti gužvati.
| Ponovo instalirajte jedinicu za zatezanje papira.
| Vratite na mesto poklopac štampača i zatvorite ga.
Vrh |