| Strona główna > Rozwiązywanie problemów # Drukowanie autotestu Przeprowadzenie autotestu drukarki pomaga w określeniu, czy dany problem jest powodowany przez drukarkę czy przez komputer: Jeśli wyniki autotestu są pozytywne, to drukarka działa prawidłowo i przyczyną problemu są prawdopodobnie ustawienia sterownika drukarki, ustawienia aplikacji, komputer lub kabel interfejsu. (Należy sprawdzić, czy używany jest ekranowany kabel interfejsu.) Jeśli autotest nie jest drukowany prawidłowo, oznacza to wystąpienie problemu z drukarką. Informacje dotyczące możliwych przyczyn i rozwiązań danego problemu można znaleźć w części Problemy i rozwiązania. Autotest można wydrukować na arkuszach pojedynczych lub papierze ciągłym. Instrukcje ładowania papieru można znaleźć w części Drukowanie na papierze ciągłym lub Drukowanie na pojedynczych arkuszach. Przestroga:
Podczas przeprowadzania autotestu należy używać papieru o szerokości co najmniej 210 mm (8,27 cala); w przeciwnym razie głowica będzie drukować bezpośrednio na wałku.
Aby przeprowadzić autotest, należy wykonać następujące czynności:
| W przypadku korzystania z papieru ciągłego sprawdź, czy papier został załadowany, a dźwignia zwalniania papieru została ustawiona w prawidłowej pozycji. Następnie wyłącz drukarkę.
Przestroga:
Po każdym wyłączeniu drukarki należy odczekać przynajmniej pięć sekund przed jej ponownym włączeniem; w przeciwnym wypadku można uszkodzić drukarkę.
| Aby wykonać test, włącz drukarkę, przytrzymując przycisk LF/FF lub przycisk Load/Eject.
Po przytrzymaniu przycisku LF/FF autotest zostanie wydrukowany ze znakami w trybie jakości roboczej, a po przytrzymaniu przycisku Load/Eject ze znakami w trybie jakości prawie listowej NLQ.
| W przypadku korzystania z pojedynczych arkuszy papieru załaduj papier do drukarki.
Po kilku sekundach drukarka ładuje papier automatycznie i rozpoczyna drukowanie autotestu. Drukowana jest seria znaków. Uwaga:
Aby tymczasowo zatrzymać autotest, naciśnij przycisk Pause. Aby wznowić test, ponownie naciśnij przycisk Pause.
| Aby zakończyć autotest, naciśnij przycisk Pause w celu zatrzymania drukowania. Jeśli papier pozostaje w drukarce, naciśnij przycisk LF/FF w celu wysunięcia wydrukowanej strony. Następnie wyłącz drukarkę.
Przestroga:
Nie należy wyłączać drukarki podczas drukowania autotestu. Przed wyłączeniem drukarki należy zawsze nacisnąć przycisk Pause, aby zatrzymać drukowanie oraz przycisk LF/FF, aby wysunąć wydrukowaną stronę.