| صفحه اصلی > اطلاعاتی در مورد محصول # مشخصات چاپگر مکانیکی الکترونیکی الکتریکی زیست محیطی کاغذ قسمت قابل چاپ توصیه شده ترازبندی کاغذ ## مکانیکی
روش چاپ: | ماتریس سوزنی ضربه ای 24 پین
سرعت چاپ: | High speed draft (پیش نویس با سرعت بالا) | 347 نویسه در ثانیه در 10 نویسه در اینچ 416 نویسه در ثانیه در 12 نویسه در اینچ
Draft (پیش نویس) | 260 نویسه در ثانیه در 10 نویسه در اینچ 312 نویسه در ثانیه در 12 نویسه در اینچ 390 نویسه در ثانیه در 15 نویسه در اینچ
Draft condensed (پیش نویس فشرده) | 222 نویسه در ثانیه در 17 نویسه در اینچ 260 نویسه در ثانیه در 20 نویسه در اینچ
LQ (کیفیت حروف) | 86 نویسه در ثانیه در 10 نویسه در اینچ 103 نویسه در ثانیه در 12 نویسه در اینچ 129 نویسه در ثانیه در 15 نویسه در اینچ
LQ condensed (کیفیت حروف فشرده) | 147 نویسه در ثانیه در 17 نویسه در اینچ 172 نویسه در ثانیه در 20 نویسه در اینچ
جهت چاپ: | جستجوی دوسویه برای چاپ متن و گرافیک. چاپ یک سویه متن یا گرافیک را نیز می توان با استفاده از فرمان های نرم افزار انتخاب کرد.
فاصله گذاری بین سطرها: | 4.23 میلی متر (6/1 اینچ) یا قابل برنامه ریزی به واحدهای 0.0706 میلی متر (360/1 اینچ)
تعداد ستون قابل چاپ: | 80 ستون (در 10 نویسه در اینچ)
قدرت تفکیک: | 360 × حداکثر 180 نقطه در اینچ
روش تغذیه کاغذ: | تغذیه اصطکاکی (ورودی کاغذ از پشت) تغذیه درام پوش (ورودی کاغذ از پشت)
تغذیه کننده: | درام پوش عقب نگهدارنده لوله کاغذ (اختیاری)
سرعت تغذیه کاغذ: | پیوسته | 53 میلی متر/ثانیه (3.61 اینچ/ثانیه)
متناوب | 57 میلی ثانیه در خط در 6/1 اینچ فاصله خط
قابلیت اطمینان: | حجم کلی چاپ | 20 میلیون خط (بجز هد چاپ) MTBF 10,000 POH (25% کار)
عمر هد چاپ | 400 میلیون ضربه در هر سیم
ابعاد و وزن: | هنگام استفاده از کاغذ پیوسته:
ارتفاع | 199 میلی متر (7.8 اینچ)
عرض | 362 میلی متر (14.3 اینچ)
طول | 335 میلی متر (13.2 اینچ)
(همراه با پشتیبان های صفحه و پیچ)
هنگام استفاده از صفحه های تکی:
ارتفاع | 199 میلی متر (7.8 اینچ)
عرض | 362 میلی متر (14.3 اینچ)
طول | 307 میلی متر (12.1 اینچ)
(همراه با پشتیبان های صفحه و پیچ)
وزن | تقریباً 4 کیلوگرم (8.8 پوند)
نوار: | کارتریج نواری سیاه (S015633)
عمر نوار چاپ (پیش نویس، 10 نویسه در اینچ، 48 نقطه/ نویسه) | نوار مشکی | 2.5 میلیون نویسه
صدای فن صوتی چاپگر: | تقریباً 53 دسی بل (A) (الگوی ISO 7779)
بالا ## الکترونیکی
رابط ها: | یک رابط دو سویه، 8 بیت، موازی استاندارد با پشتیبانی حالت نیم بیت IEEE-1284، یک رابط سری EIA-232D و یک رابط USB (نسخه : 2) رابط
میانگیر: | 128 کیلوبایت
فونت های داخلی دستگاه: | فونت های Bitmap: EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, proportional EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, proportional EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C proportional فونت های قابل مقیاس: EPSON Roman 10.5 pt., 8-32 pt. (هر 2 pt.) EPSON Sans Serif 10.5 pt., 8-32 pt. (هر 2 pt.) EPSON Roman T 10.5 pt., 8-32 pt. (هر 2 pt.) EPSON Sans Serif H 10.5 pt., 8-32 pt. (هر 2 pt.) فونت های بارکد: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
جدول های نویسه: | استاندارد: جدول های نویسه یک مورب و 12 گرافیکی: جدول مورب، PC 437 (ایالات متحده، استاندارد اروپا)، PC 850 (چندزبانی)، PC 860 (پرتغالی)، PC 863 (کانادایی-فرانسوی)، PC 865 (اروپای شمالی)، PC 861 (ایسلندی)، BRASCII، Abicomp، Roman 8, ISO Latin 1، PC 858، ISO 8859-15 گسترش یافته: جدول های نویسه یک مورب و 40 گرافیکی: جدول مورب، PC437 (ایالات متحده، استاندارد اروپا)، PC850 (چندزبانه)، PC437 یونانی، PC853 (ترکی)، PC855 (سیریلیک)، PC852 (اروپای شرقی), PC857 (ترکی)، PC866 (روسی)، PC869 (یونانی), MAZOWIA (لهستان)، Code MJK (CSFR)، ISO 8859-7 (لاتین، یونانی), ISO Latin 1T (ترکی)، بلغارستان (بلغاری)، PC 774 (LST 1283:1993)، استونی (استونیایی)، ISO 8859-2, PC 866 LAT. (لتونیایی)، PC 866 UKR (اوکراینی)، PC860 (پرتغالی)، PC861 (ایسلندی)، PC865 (اروپای شمالی)، PC864 (عربی), PC APTEC (عربی), PC 708 (عربی)، PC 720 (عربی)، PCAR864 (عربی)، PC863 (کانادایی-فرانسوی)، Abicomp، BRASCII، Roman 8, ISO Latin 1, PC858، ISO 8859-15، PC771 (لیتوانیایی)، PC437 Slovenia، PC MC، PC1250، PC1251، KZ1048 (قزاقستان)
مجموعه های نویسه: | 13 مجموعه نویسه بین المللی: ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک 1، سوئدی، ایتالیا، اسپانیا 1، ژاپن، نروژ، دانمارک 2، اسپانیا 2، لاتین آمریکایی
بالا ## الکتریکی این محصول پس از مدتی عدم استفاده به حالت خواب می رود. این فاصله زمانی در کارخانه تنظیم شده است تا اطمینان حاصل شود که محصول از استانداردهای Energy Star در زمینه کارآیی انرژی تبعیت می کند، همچنین امکان تغییر آن از طرف مشتری وجود ندارد.
| مدل 220 تا 240 V
دامنه ولتاژ ورودی: | 198 تا 264 ولت
دامنه فرکانس اسمی | 50 تا 60 هرتز
دامنه فرکانس ورودی | 49.5 تا 60.5 هرتز
جریان اسمی | 0.8 آمپر (حداکثر 2 آمپر بسته به نوع نویسه)
مصرف برق | تقریباً 24 وات (الگوی حرفی ISO/IEC 10561) تقریباً 8 وات در حالت آماده به کار تقریباً 1.3 وات در حالت خواب* تقریباً 0.5 وات در حالت خاموش خودکار 0 وات در حالت خاموش
* حالت خواب: اگر در حالت زیر 4 دقیقه و 30 ثانیه گذشت، چاپگر به حالت خواب وارد می شود. - بدون عملیات - بدون خطا - هیچ داده ای در بافر ورودی وجود نداشته باشد توجه:
برای ولتاژ چاپگر برچسب پشت دستگاه را بررسی کنید.
بالا ## زیست محیطی
| دما (بدون میعان) | رطوبت (بدون میعان)
کارکرد | 5 تا 35 ˚درجه سانتی گراد (41 تا 95 ˚ فارنهایت) | 10 تا 80 درصد رطوبت نسبی
انبار | -30 تا 60 ˚درجه سانتی گراد (-22 تا 140 ˚ فارنهایت) | 0 تا 85 درصد رطوبت نسبی
بالا ## کاغذ نکته:
از کاغذهای بازیافتی، پاکت ها و فرم های چندقسمتی تک برگ تنها در شرایط دما و رطوبت عادی استفاده کنید، که به شرح زیر می باشد: دما: 15 تا 25 ˚درجه سانتی گراد (59 تا 77 ˚ فارنهایت) رطوبت: 30 تا 60 درصد رطوبت نسبی کاغذ تا شده، آسیب دیده، مچاله شده را وارد نکنید.
صفحه های تکی (استاندارد): محل ورود راهنمای کاغذ
عرض | 100 تا 257 میلی متر (3.9 تا 10.1 اینچ)
طول | 100 تا 364 میلی متر (3.9 تا 14.3 اینچ)
ضخامت | 0.065 تا 0.14 میلی متر (0.0025 تا 0.0055 اینچ)
وزن | 52 تا 90 گرم/متر² (14 تا 24 پوند)
فرم های چند بخشی تک صفحه ای محل ورود راهنمای کاغذ
عرض | 100 تا 257 میلی متر (3.9 تا 10.1 اینچ)
طول | 100 تا 364 میلی متر (3.9 تا 14.3 اینچ)
تعداد کپی ها | 1 کپی اصلی + حداکثر سه کپی دیگر
ضخامت | 0.12 تا 0.32 میلی متر (0.0047 تا 0.0126 اینچ)
وزن | 40 تا 58 گرم/متر² (12 تا 15 پوند)
پیوستگی | خط چسبیده در بالای فرم
پاکت های نامه: محل ورود راهنمای کاغذ
اندازه | شماره 6: 165 × 92 میلی متر (6.5 × 3.6 اینچ) شماره 10: 241 × 105 میلی متر (9.5 × 4.1 اینچ)
ضخامت | 0.16 تا 0.52 میلی متر (0.0063 تا 0.0205 اینچ)
وزن | 45 تا 90 گرم/متر² (12 تا 24 پوند)
کاغذ پیوسته (استاندارد و چند بخشی): ورودی عقب
عرض | 101.6 تا 254 میلی متر (4.0 تا 10.0 اینچ)
طول (یک صفحه) | 101.6 تا 558.8 میلی متر (4.0 تا 22.0 اینچ)
تعداد کپی ها | 1 کپی اصلی + حداکثر سه کپی دیگر
ضخامت | 0.065 تا 0.32 میلی متر (0.0025 تا 0.0126 اینچ)
وزن (بدون حالت چند بخشی) | 52 تا 82 گرم/متر² (14 تا 22 پوند)
وزن (یک صفحه از چند قسمت) | 40 تا 58 گرم/متر² (12 تا 15 پوند)
پیوستگی | چسب یا نوار کاغذی را در هر دو سمت قرار دهید
لوله کاغذ: محل ورودی عقب با نگهدارنده لوله کاغذ اختیاری
عرض | 216 میلی متر (8.5 اینچ)
ضخامت | 0.07 تا 0.09 میلی متر (0.0028 تا 0.0035 اینچ)
وزن | 52 تا 82 گرم/متر² (14 تا 22 پوند)
بالا ## قسمت قابل چاپ توصیه شده نکته:
برای اینکه بهترین نتایج را در اختیار داشته باشید، در قسمت قابل چاپ توصیه شده چاپ کنید. ممکن است چاپگر در خارج از این قسمت چاپ نکند.
صفحه های تکی:
A | حداقل حاشیه بالا 4.2 میلی متر (0.17 اینچ) است.
B | حداقل حاشیه های چپ و راست 3.0 میلی متر (0.12 اینچ) است. برای صفحه های تکی، حداکثر عرض کاغذ 257 میلی متر (10.1 اینچ) است. حداکثر عرض چاپ شدنی 203.2 میلی متر (8.0 اینچ) است. اگر اندازه کاغذ بسیار بیشتر از این عرض مشخص شده باشد، حاشیه های کناری عریض تر از حداقل هستند اما عرض قسمت قابل چاپ بیش از 203.2 میلی متر (8 اینچ) نخواهد بود.
C | حداقل حاشیه پایین 4.2 میلی متر (0.17 اینچ) است.
پاکت ها:
A | حداقل حاشیه بالا 4.2 میلی متر (0.17 اینچ) است.
B | حداقل حاشیه های چپ و راست 3.0 میلی متر (0.12 اینچ) است. حداکثر اندازه قسمت قابل چاپ افقی، 234.9 میلی متر (9.25 اینچ) است. اگر اندازه پاکتنامه بسیار بیشتر از این عرض مشخص شده باشد، حاشیه های کناری عریض تر از حداقل هستند اما عرض قسمت قابل چاپ بیش از 234.9 میلی متر (9.25 اینچ) نخواهد بود.
C | حداقل حاشیه پایین 4.2 میلی متر (0.17 اینچ) است.
کاغذ پیوسته:
A | حداقل حاشیه های بالا و پایین (بالا و پایین نقطه چین محل جدا کردن کاغذ) 4.2 میلی متر (0.17 اینچ) است.
B | حداقل حاشیه های چپ و راست هر طرف 13 میلی متر (0.51 اینچ) است. حداکثر عرض چاپ شدنی 254 میلی متر (10 اینچ) است. حداکثر عرض چاپ شدنی 203.2 میلی متر (8.0 اینچ) است. اگر اندازه کاغذ بسیار بیشتر از این عرض مشخص شده باشد، حاشیه های کناری عریض تر از حداقل هستند اما عرض قسمت قابل چاپ بیش از 203.2 میلی متر (8 اینچ) نخواهد بود.
لوله کاغذ:
A | حداقل حاشیه بالا 4.2 میلی متر (0.17 اینچ) است.
B | حداقل حاشیه های چپ و راست 3.0 میلی متر (0.12 اینچ) است. حداکثر عرض چاپ شدنی 203.2 میلی متر (8.0 اینچ) است.
بالا ## ترازبندی کاغذ برای کاغذ پیوسته، چاپ در قسمت علامت فلش در چاپگر شروع می شود. سمت چپ عدد علامت فلش، ناحیه غیر قابل چاپ می باشد. برای صفحه های تکی، چاپ در "0" در مقیاس راهنمای کاغذ شروع می شود. قسمت قابل چاپ در سمت چپ عدد "0" است. بالا |