| Home > Informazioni sul prodotto # Trasporto della stampante Se è necessario trasportare la stampante, imballarla accuratamente utilizzando la scatola e i materiali di imballo originali. Per imballare la stampante, effettuare le operazioni che seguono: Avvertenza:
Durante il trasporto della stampante, sollevarla afferrandola saldamente da entrambi i lati. Per rimuovere la cartuccia del nastro, è necessario spostare manualmente la testina di stampa. Se la stampante è stata appena utilizzata, è possibile che la testina di stampa sia calda; attendere che si raffreddi per qualche minuto prima di toccarla.
| Rimuovere la carta caricata nella stampante. Assicurarsi che la stampante sia spenta.
| Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica; quindi scollegare il cavo di interfaccia dalla stampante.
| Abbassare la guida della carta. Rimuovere i supporti per la carta.
| Se installati, rimuovere gli accessori opzionali e riporli nella confezione originale.
| Accertarsi che la testina di stampa non abbia una temperatura eccessivamente alta. Rimuovere quindi la cartuccia del nastro come descritto in Sostituzione della cartuccia del nastro.
| Accertarsi che la stampante venga fornita con il trattore installato nella posizione di spinta.
| Imballare la stampante, la cartuccia del nastro, i supporti per la carta e il cavo di alimentazione con i materiali di imballo originali, quindi riporre il tutto nella confezione originale della stampante.