| Početna > Softver pisača # Korištenje Bi-D Adjustment Podešavanje pomoću funkcije Bi-D Adjustment Ovaj pomoćni alat omogućava podešavanje otkrivene neporavnatosti okomitih crta. ## Podešavanje pomoću funkcije Bi-D Adjustment Kako biste izvršili Bi-D Adjustment, slijedite upute navedene u nastavku. Oprez:
Ne isključujte pisač za vrijeme ispisa uzorka za podešavanje. U suprotnom pisač će spremiti netočne postavke. Ako ste isključili pisač tijekom postupka podešavanja, ponovno pokrenite Bi-D Adjustment. Ne isključujte postavku Packet Mode. Mrežna veza nije podržana. Provjerite je li pisač spreman prije no što ćete izvršiti Bi-D Adjustment. Ako Bi-D Adjustment nije pravilno izvršen, postavite font pisača na zadanu vrijednost i pokušajte ponovno.
| Otvorite izbornik Utility i zatim kliknite na ikonu Bi-D Adjustment. Način otvaranja izbornika Utility potražite u Korištenje upravljačkog programa pisača. Prikazat će se prozor Bi-D Adjustment.
| Kliknite na Next (Dalje).
| Kliknite na Print. Pisač će ispisati tri skupa uzoraka za podešavanje.
| Pregledajte uzorke za podešavanje i pronađite okomitu crtu koja je najbolje poravnata. Zatim odaberite pripadajući broj crte u prozoru Bi-D Adjustment.
| Kliknite na Set. Uzorak podešavanja pohranit će se u pisaču.
Na vrh |