| Strona główna > Obsługa papieru # Drukowanie na pojedynczych arkuszach Ładowanie pojedynczych arkuszy Przy użyciu prowadnicy papieru w drukarce można ładować pojedyncze arkusze papieru. Specyfikacje dotyczące typu pojedynczych arkuszy papieru, których można używać, znajdują się w części Papier. Przed rozpoczęciem drukowania na papierze wielowarstwowym w postaci arkuszy, kopertach lub innym papierze specjalnym należy upewnić się, że dźwignia grubości papieru znajduje się we właściwej pozycji. Szczegółowe informacje znajdują się w części Papier. Uwaga:
Szczegółowe informacje dotyczące typów pojedynczych arkuszy papieru, z których można korzystać, zawiera część Papier. Przy użyciu prowadnicy papieru można ładować pojedyncze arkusze bezkalkowego papieru wielowarstwowego połączone ze sobą u góry warstwą kleju. Włóż papier wielowarstwowy do prowadnicy papieru, krawędzią łączenia do przodu i stroną do drukowania skierowaną w dół.
## Ładowanie pojedynczych arkuszy Aby załadować pojedyncze arkusze, należy wykonać następujące czynności:
| Upewnij się, że drukarka jest wyłączona. Upewnij się także, że dźwignia zwalniania papieru jest ustawiona w pozycji pojedynczych arkuszy, a prowadnica papieru jest umieszczona w pozycji pionowej, tak jak to pokazano poniżej.
| Przesuń prowadnicę lewej krawędzi do pozycji 0. Następnie wyreguluj pozycję prawej prowadnicy krawędzi, aby dopasować jej położenie do szerokości papieru.
| Wsuń arkusz papieru do oporu pomiędzy prowadnice krawędzi.
W przypadku normalnego używania, włącz drukarkę bez naciskania innych przycisków. Drukarka rozpocznie drukowanie po otrzymaniu danych. Przestroga:
Pokrętła podajnika papieru z prawej strony drukarki należy używać wyłącznie do usuwania blokad papieru i tylko wtedy, gdy drukarka jest wyłączona. W przeciwnym razie można uszkodzić drukarkę lub spowodować utratę właściwego położenia górnej krawędzi arkusza.
Do góry |