| Home > Risoluzione dei problemi # Rimozione degli inceppamenti della carta Per rimuovere un inceppamento della carta, procedere come segue. Attenzione:
Non toccare il cavo bianco all'interno della stampante.
| Spegnere la stampante.
| Se sulla guida della carta è incastrato un foglio singolo, rimuoverlo delicatamente.
| Aprire il coperchio della stampante. Se si carica un modulo continuo, rimuovere la guida della carta.
| Se la carta inceppata nella stampante è a modulo continuo, strappare la parte nuova nella perforazione.
| Ruotare in avanti la manopola sul lato destro della stampante per espellere la carta. Rimuovere eventuali altri pezzetti di carta rimasti nella stampante.
Attenzione:
Utilizzare la manopola della carta sul lato destro della stampante per rimuovere gli inceppamenti solo quando la stampante è spenta. In caso contrario, la stampante potrebbe danneggiarsi o perdere la posizione di inizio modulo o di strappo.
Nota:
Gli indicatori del pannello di controllo potrebbero lampeggiare quando si ruota manualmente la manopola con la stampante spenta. Non si tratta di un problema di funzionamento.
| Rimontare la guida della carta (se necessario) e chiudere il coperchio della stampante.
| Accendere la stampante. Assicurarsi che gli indicatori Paper Out e Pause siano spenti.
Se la carta continua a rimanere all'interno della stampante, seguire questa procedura per rimuoverla.
| Spegnere la stampante.
| Aprire il coperchio della stampante, quindi spostare la leva di rilascio carta nella posizione del modulo continuo.
| Rimuovere l'unità di tensione della carta.
| Rimuovere la carta inceppata.
| Ripristinare la leva di rilascio carta in base alla carta utilizzata.
| Accendere la stampante, caricare la carta, quindi chiudere il coperchio della stampante.