| Ana Sayfa > Güvenlik # Güvenlik Talimatları Uyarılar, Dikkat Notları ve Notlar Isınan Parçalara Dikkat Simgesi Önemli Güvenlik Talimatları İngiltere’de yaşayan kullanıcılar için ## Uyarılar, Dikkat Notları ve Notlar Uyarılar
Bedensel yaralanmaları önlemek için uyulması gerekenlere işaret eder.
Dikkat notları
Donanımınıza zarar gelmesini önlemek için uyulması gerekenlere işaret eder.
Notlar
Yazıcınızın işletimi hakkında önemli bilgiler ve faydalı ipuçları içerir.
Üst ## Isınan Parçalara Dikkat Simgesi
| Bu simge, kullanım sırasında ısınabilen yazıcı kafasının ve diğer parçaların üzerine uyarı amacıyla yerleştirilmiştir. Yazıcı kullanıldıktan hemen sonra bu parçalara kesinlikle dokunmayın. Dokunmadan önce birkaç dakika bu parçaların soğumasını bekleyin.
Üst ## Önemli Güvenlik Talimatları Yazıcıyı kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarının tümünü okuyun. Ayrıca, yazıcının üzerinde belirtilen tüm uyarı ve talimatlara uyun. ### Yazıcıyı kurarken Yazıcıyı sağlam olmayan yüzeylere veya radyatör gibi ısı kaynaklarının yakınına koymayın. Yazıcınızı düz, sağlam bir yüzeye koyun. Bir yana eğimli olarak yerleştirilirse yazıcı doğru çalışmaz. Bu ürünü yatak veya divan gibi yumuşak ve dengesiz bir yüzeye ya da havalandırmanın sınırlanacağı küçük, kapalı alanlara yerleştirmeyin. Yazıcının kasasındaki yuvaları ve açıklıkları kapatmayın ve yuvalara herhangi bir cisim sokmayın. Rahat kullanmak ve bakım yapmak için yazıcının çevresinde yeterli alan bırakın. Yazıcıyı, gerektiğinde kolaylıkla bir ağ arabirim kablosuna bağlayabileceğiniz bir yere yerleştirin. Yalnızca yazıcının etiketinde belirtilen güç kaynağı türünü kullanın. Bölgenizdeki güç kaynağının teknik özelliklerini tam olarak bilmiyorsanız, yerel elektrik şirketine veya satıcınıza başvurun. Tüm donanımı, doğru olarak topraklanmış elektrik prizlerine bağlayın. Sık sık açılıp kapanan fotokopi makineleri veya havalandırma sistemleriyle aynı devre üzerindeki prizleri kullanmaktan kaçının. Hasar görmüş veya yıpranmış bir elektrik kablosunu kullanmayın. Elektrik kablosu, aşınma, kopma, yıpranma, kıvrılma ve dolaşma gibi durumlara maruz kalmayacak biçimde yerleştirilmelidir. Yazıcı ile birlikte bir uzatma kablosu kullanmanız durumunda, uzatma kablosuna bağlı aygıtların toplam amper değerinin kablonun amper değerini aşmamasına dikkat edin. Ayrıca, elektrik prizine takılı tüm aygıtların toplam amper değeri de elektrik prizinin amper değerini aşmamalıdır. Yalnızca bu ürünle birlikte gelen elektrik kablosunu kullanın. Başka kabloların kullanılması durumunda yangın ve elektrik çarpması tehlikesi vardır. Bu ürünün elektrik kablosu, yalnızca bu ürünle kullanmak içindir. Başka donanımla kullanılması durumunda yangın ve elektrik çarpması tehlikesi vardır. AC güç kablosunun, bölgenizdeki güvenlik standartlarına uygun olmasına dikkat edin. Yazıcıyı ani ısı ve nem oranı değişikliklerinin ortaya çıktığı yerlerde kullanmaktan ve bulundurmaktan kaçının. Ayrıca doğrudan güneş ışığından, güçlü ışıktan, ısı kaynaklarından veya fazla nem veya tozdan uzak tutun. Darbe ve sarsıntıların olabileceği yerleri kullanmayın. Yazıcıyı, güç kablosu fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prize yakın bir yere koyun. Tüm bilgisayar sistemini, hoparlör veya kablosuz telefon ana birimi gibi elektromanyetik olabilecek parazit kaynaklarından uzak tutun. Duvar anahtarları veya otomatik zamanlayıcılar tarafından denetlenen elektrik prizlerinden sakının. Gücün kesilmesi, yazıcınızın veya bilgisayarınızın belleğindeki bilgileri silebilir. Ayrıca, voltaj dalgalanmalarına neden olabilecek büyük motorların veya diğer aygıtların bulunduğu devrelerdeki prizleri kullanmayın. Topraklanmış priz kullanın; fiş bağdaştırıcısı kullanmayın. Yazıcı ayağı kullanacaksanız bu önerileri izleyin: - En az yazıcının iki katı ağırlığı kaldırabilecek bir ayak kullanın. - Hiçbir zaman yazıcının eğri durmasına neden olan bir ayak kullanmayın. Yazıcının her zaman düz durması gerekir. - Yazıcınızın güç ve arabirim kablolarını kağıt beslemeyi engellemeyecek biçimde konumlandırın. Mümkünse, kabloları yazıcı ayağının bir bacağına bağlayın. ### Yazıcının bakımını yaparken Temizlemeden önce yazıcıyı fişten çıkarın ve her zaman yalnızca nemli bir bezle temizleyin. Yazıcıya sıvı sıçratmayın. Bu kılavuzda özel olarak belirtilmediği sürece, yazıcıyla ilgili servis işlemlerini kendiniz yapmaya kalkışmayın. Aşağıdaki koşullarda yazıcının fişini çekin ve servis için yetkili servis personeline başvurun: i. Elektrik kablosu veya fişi hasar görürse. ii. Yazıcının içine sıvı girerse. iii. Yazıcı düşürülürse veya kasası hasar görürse. iv. Yazıcı normal çalışmazsa veya performansında belirgin bir değişiklik ortaya çıkarsa. Bu ürünün içinde veya çevresinde, yanıcı gaz içeren aerosol püskürtücüleri kullanmayın. Bu, yangına sebebiyet verebilir. Yalnızca işletim talimatlarında belirtilen kumanda ayarlarını yapın. Yazıcıyı Almanya'da kullanacaksanız şu noktaya dikkat edin: Bu yazıcıya yeterli kısa devre ve aşırı akım koruması sağlamak için bina tesisatının 16 amperlik bir devre kesici ile korunuyor olması gerekir. Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist. Yazıcının içindeki beyaz kabloya dokunmayın. ### Kağıt işlemlerini yaparken Kıvrılmış veya katlanmış kağıt yüklemeyin. ### Yazıcıyı çalıştırırken Yalnızca kullanıcı belgelerinde belirtilen kumanda ayarlarını yapın. Diğer kumanda ayarlarının yanlış yapılması, ancak yetkili servis teknisyenin yapabileceği yoğun onarım gerektiren zararlara neden olabilir. Yazıcıyı her kapatışınızda, yeniden açmadan önce en az beş saniye bekleyin; aksi takdirde yazıcıya zarar verebilirsiniz. Kendi kendini sınama sayfasını yazdırırken yazıcıyı kapamayın. Yazdırmayı durdurmak için her zaman Pause düğmesine basıpn ve yazıcıyı kapatın. Elektrik kablosunu yazıcınız için yanlış voltaj değerine sahip bir elektrik prizine yeniden bağlamayın. Yazdırma kafasını hiçbir zaman kendiniz değiştirmeyin; yazıcıya zarar verebilirsiniz. Ayrıca, yazdırma kafası değiştirildiğinde yazıcının diğer parçalarının da kontrol edilmesi gerekir. Şerit kartuşunu değiştirmek için yazdırma kafasını elle itmeniz gerekir. Yazıcıyı yeni kullandıysanız yazdırma kafası sıcak olabilir; dokunmadan önce birkaç dakika soğumasını bekleyin. ### Kullanım sınırlaması Bu ürün, havacılık, demiryolu, denizcilik, otomotiv vb. ile ilgili taşıma cihazları, afet önleme cihazları, çeşitli güvenlik cihazları vb. veya işlevsel/hassas cihazlar vb. gibi yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanıldığında, güvenlik ve tam sistem güvenilirliği sağlamak için emniyeti ve tasarımdaki fazlalıkları göz önünde bulundurduktan sonra bu ürünü kullanmalısınız. Bu ürün uzay endüstrisi ekipmanı, ana iletişim ekipmanı, nükleer güç kontrol ekipmanı veya doğrudan tıbbi bakımla ilgili tıbbi ekipman vb. aşırı yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere üretilmediği için, ürünün uygunluğu hakkındaki kararınızı tam bir değerlendirmeden sonra verin. Üst ## İngiltere’de yaşayan kullanıcılar için ### İsteğe bağlı parçaların kullanımı Epson (İngiltere) Limited, Orijinal Epson Ürünleri veya Epson (İngiltere) Limited tarafından Onaylı Epson Ürünleri olarak belirtilmiş ürünler dışındaki herhangi bir seçeneğin veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan veya sorunlardan sorumlu değildir. ### Güvenlik bilgileri Uyarı:
Bu aygıtın topraklanması gerekir. Kullanım voltajını öğrenmek için voltaj plakasına bakın ve şebeke voltajının cihazın voltajına uygun olduğundan emin olun.
Önemli: Bu aygıta bağlı ana kablodaki teller aşağıdaki renklerle kodlanmıştır: Sarı ve yeşil — Toprak Mavi — Nötr Kahverengi — Akım Fiş takmanız gerekirse: Bu cihazın elektrik kablosundaki renklerle fişteki uçları tanımlamak için kullanılan renkler uyuşmayabileceğinden lütfen şunlara dikkat edin: Yeşil ve sarı telin, fişin E harfiyle veya Toprak simgesiyle () gösterilen ucuna bağlanması gerekir. Mavi telin, fişteki N harfiyle gösterilen uca bağlanması gerekir. Kahverengi telin, fişteki L harfiyle gösterilen uca bağlanması gerekir. Fiş hasar görürse kablosuyla birlikte değiştirin veya yetkili bir elektrikçiye başvurun. Sigortaları yalnızca doğru boyutta ve kullanım değerinde sigortalarla değiştirin. Üst |