| Accueil > Options et consommables # Remplacement de la cartouche de ruban Cartouche de ruban Epson originale Remplacement de la cartouche de ruban ## Cartouche de ruban Epson originale Dès que l’impression pâlit, vous devez remplacer la cartouche de ruban. Les cartouches de ruban Epson originales sont conçues et fabriquées pour fonctionner parfaitement avec votre imprimante Epson. Elles assurent le bon fonctionnement de la tête d’impression et d’autres pièces de l’imprimante tout en prolongeant leur durée de vie. D'autres produits non fabriqués par Epson peuvent endommager votre imprimante ; ces dommages ne sont pas couverts par les garanties d’Epson. Votre imprimante utilise la cartouche de ruban suivante :
Cartouche de ruban noir Epson | S015633
Haut ## Remplacement de la cartouche de ruban Procédez comme suit pour installer ou remplacer la cartouche de ruban :
| Vérifiez que l’imprimante est hors tension.
| Ouvrez le capot de l’imprimante à la verticale, puis tirez dessus pour le retirer.
Attention :
Si vous venez juste d’utiliser l’imprimante, la tête d’impression est peut-être encore chaude ; laissez-la refroidir quelques minutes avant de remplacer la cartouche de ruban.
| Retirez l’unité de tension en appuyant doucement sur ses languettes de verrouillage et en tirant l'unité de tension pour la séparer de l'imprimante.
| Assurez-vous que la tête d’impression se trouve au milieu de l’imprimante.
Dans le cas contraire, mettez l’imprimante sous tension, puis hors tension. Retirez ensuite la cartouche de ruban de l’imprimante.
| Retirez la cartouche de ruban neuve de son emballage.
| Tournez le bouton de tension du ruban dans le sens de la flèche pour tendre le ruban, afin de simplifier son installation.
| Insérez la cartouche de ruban dans l’imprimante comme illustré, puis appuyez fermement des deux côtés de la cartouche pour insérer les crochets en plastique dans les emplacements correspondants de l’imprimante.
Remarque :
Ne touchez pas le câble blanc à l'intérieur de l'imprimante.
| Utilisez un objet pointu, comme la pointe d’un stylo, pour guider le ruban entre la tête d’impression et le chariot.
Important :
N'insérez pas le ruban du côté le plus éloigné du chariot.
correct | incorrect
| * chariot
| Tournez le bouton de tension du ruban dans le sens de la flèche pour faciliter la mise en place du ruban. Ce dernier ne doit ni s’entortiller ni se plier.
| Réinstallez l’unité de tension du papier.
| Réinstallez et fermez le capot de l’imprimante.
Haut |