| Ana Sayfa > Ürün Bilgisi # Yazıcıyı Temizleme Yazıcınızın en yüksek performansla çalışması için yılda birkaç kez temizlenmesi gerekir. Yazıcınızı temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
| Yazıcınızda yüklü olan tüm kağıtları çıkarın. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
| Kağıt kılavuzunu çıkarın.
| Dış kasada ve kağıt kılavuzunda birikmiş tüm tozları ve kirleri yumuşak bir fırçayla iyice temizleyin.
| Dış kasa veya kağıt kılavuzu hala tozlu veya kirliyse, hafif bir deterjan katılmış suyla ıslattığınız yumuşak ve temiz bir bezle bu bölümleri silin. Yazıcı kapağını yerinde tutun ve yazıcının içine su girmesine engel olmak için, yazıcının üst kısmında düz bir konum alana kadar aşağıya indirin.
Dikkat:
Yazıcıyı temizlemek için asla alkol veya kimyasal çözücüler kullanmayın; bu maddeler yazıcının yalnızca kasasına değil parçalarına da zarar verebilir. Yazıcının mekanik veya elektronik parçalarına su değdirmemeye dikkat edin. Yüzeyini çizecek kadar sert fırça kullanmayın. Yağlama maddelerini yazıcının iç bölümlerine damlatmayın; uygun olmayan yağlar yazıcı mekanizmaya zarar verebilir. Yazıcının yağlanması gerektiğini düşünüyorsanız Epson satıcınıza başvurun.