| Acasă > Glosar # Glosar ASCII American Standard Code for Information Interchange (Cod standard american pentru schimbul de informaţii). Un sistem de codificare standardizat pentru atribuirea codurilor numerice, literelor şi simbolurilor. trecere automată la linie nouă Când este selectată această setare în modul setare implicită, fiecare cod de retur de car (CR) este urmat automat de un cod de trecere la linie nouă (LF). imprimare bidirecţională Imprimarea la care capul de imprimare imprimă în ambele direcţii (bidirecţional). Aceasta măreşte viteza de tipărire, dar poate diminua alinierea verticală precisă. Imprimarea bidirecţională este modul de imprimare standard al acestei imprimante. memorie tampon Porţiunea din memoria imprimantei utilizată la stocarea datelor înainte ca acestea să fie imprimate. tabel de caractere O colecţie de litere, numere şi simboluri care formează setul de caractere utilizat într-o anumită limbă. caractere pe inchi (cpi) Un sistem de măsură a mărimii caracterelor text. comprimare tipărire Această funcţie reduce dimensiunea datelor. Puteţi să comprimaţi datele de tipărire la o rată de 75 %. hârtie continuă Hârtie care are găuri pe ambele părţi pentru antrenare cu role dinţate, este perforată între pagini şi este livrată sub formă de stivă pliată. Mai este denumită şi listing. cod de control Un cod special utilizat pentru controlul funcţionării imprimantei, cum ar fi realizarea unui retur de car sau a unei treceri la linia următoare. cpi Un sistem de măsură a mărimii caracterelor text. imagine memorie date O metodă de depanare care ajută la identificarea cauzei problemelor de comunicaţie dintre imprimantă şi computer. Când imprimanta este în modul de imagine de memorie a datelor hexazecimale, aceasta tipăreşte fiecare cod pe care îl primeşte în notaţia hexazecimală şi sub forma caracterelor ASCII. Mai este denumit şi imagine de memorie de date hexazecimale. implicit O valoare care ere efect atunci când echipamentul este pornit, este resetat sau iniţializat. emulaţie culoare Un mod de aranjare a punctelor pe o pagină pentru a reda o umbră sau o tonalitate de culoare. matrice de puncte O metodă de imprimare în care fiecare literă sau simbol este format printr-un şablon (matrice) de puncte individuale. schiţă Modul de imprimare utilizat de imprimanta dumneavoastră atunci când alegeţi Schiţă ca font. Fontul Schiţă utilizează mai puţine puncte pe caracter pentru tipărire mai rapidă. driver Un program software care trimite comenzi de la computer pentru utilizarea funcţiilor unei anumite imprimante. ESC/P® Abreviere pentru Epson Standard Code for Printers (Cod standard EPSON pentru imprimante). Acesta este sistemul de comenzi utilizat de computerul dvs. pentru a controla imprimanta. Acesta este standardul pentru toate imprimantele Epson şi este acceptat de majoritatea aplicaţiilor software destinate computerelor personale. ESC/P 2™ Versiunea îmbunătăţită a limbajului de comenzi ESC/P pentru imprimante. Comenzile din cadrul acestui limbaj produc rezultate asemănătoare cu cele produse cu ajutorul laserului, precum fonturi scalabile şi elemente grafice îmbunătăţite. listing Hârtie care are găuri pe ambele părţi pentru antrenare cu role dinţate, este perforată între pagini şi este livrată sub formă de stivă pliată. Mai este denumită şi hârtie continuă. font Un tip particular desemnat de un nume, cum ar fi Roman sau Sans Serif. trecere la formular nou (FF) Un cod de control şi un buton al panoului de control care înaintează hârtia în poziţia următorului început de formular. semiton O metodă de a utiliza şabloane de puncte pentru a reprezenta o imagine. Semitonurile fac posibilă producerea diferitelor nuanţe de gri utilizând doar puncte negre sau o serie aproape infinită de culori utilizând puncte doar în câteva culori. imagine memorie date hexazecimale O metodă de depanare care ajută la identificarea cauzei problemelor de comunicaţie dintre imprimantă şi computer. Când imprimanta este în modul de imagine de memorie a datelor hexazecimale, aceasta tipăreşte fiecare cod pe care îl primeşte în notaţia hexazecimală şi sub forma caracterelor ASCII. Mai este denumit şi imagine de memorie de date. schiţă la viteză mare Un mod de imprimare de tip schiţă pe care îl puteţi alege utilizând modul de setare implicită. Schiţa la viteză mare utilizează un număr minim de puncte per caracter pentru a atinge viteze de tipărire extrem de mari. interfaţă Conexiunea dintre computer şi imprimantă prin care datele de imprimat sunt transmise spre imprimantă. peisaj Tipărire care este orientată în lateral pe pagină. Această orientare vă oferă o pagină mai lată decât înălţimea şi este utilă pentru tipărirea foilor de calcul. calitate literă (LQ) Modul de imprimare utilizat de imprimanta dumneavoastră atunci când alegeţi un alt font decât Schiţă. Tipărirea cu fonturi de tip Calitate literă oferă o lizibilitate şi un aspect mai bun la o viteză de imprimare mai mică. trecere la linie nouă (LF) Un cod de control şi un buton al panoului de control care înaintează hârtia la linia următoare. poziţie de încărcare Poziţia în care hârtia este încărcată automat. reglaj fin O caracteristică a imprimantei care vă permite să reglaţi cu precizie poziţiile de început de formular şi de tăiere a hârtiei. calitate aproape de literă (NLQ) Modul de imprimare utilizat de imprimanta dumneavoastră atunci când alegeţi un alt font decât Schiţă. Imprimarea cu fonturi NLQ oferă o lizibilitate şi un aspect mai bun la o viteză de imprimare mai mică. poziţiile hârtiei Există trei poziţii ale hârtiei pentru tipărirea hârtiei continue: repaus, tăiere hârtie şi început de formular. Pentru tipărirea unei singure coli, există doar poziţia început de formular. înălţime Dimensiunea fontului, care este măsurată în numărul de caractere pe inchi (cpi). Standardul este 10 cpi. platan Partea plană neagră care asigură sprijinul hârtiei în timpul imprimării. portret Tipărirea care este orientată în poziţie verticală pe pagină (spre deosebire de peisaj, în care tipărirea este lateral pe pagină). Aceasta este orientarea standard pentru tipărirea literelor sau documentelor. driver de imprimantă Un program software care trimite comenzi de la computer pentru utilizarea funcţiilor unei anumite imprimante. poziţie început de tipărire Poziţia orizontală pe hârtie pe care imprimanta o recunoaşte ca fiind prima linie ce poate fi tipărită. Puteţi să reglaţi poziţia de început a tipăririi de pe panoul de control. font proporţional Un font ale cărui caractere ocupă diferite dimensiuni de spaţiu orizontal, în funcţie de lăţimea caracterului. Astfel, majuscula M ocupă mai mult spaţiu orizontal decât minuscula l. zonă de imprimat recomandată Zona unei pagini pe care imprimanta poate imprima. Este mai mică decât dimensiunea fizică a paginii datorită marginilor. resetare Pentru a readuce imprimanta la setările ei implicite. rezoluţie Un sistem de măsură a cantităţii detaliilor ce pot fi reprezentate. Rezoluţia imaginilor tipărite este măsurată în număr de puncte per inchi (dpi). auto test O metodă de verificare a funcţionării imprimantei. Când efectuaţi un auto test, imprimanta tipăreşte caracterele memorate în propria memorie ROM (Read Only Memory) (Memorie cu acces numai pentru citire). poziţie de repaus Poziţia hârtiei continue când aceasta este ataşată la unitatea de tracţiune dar nu este încărcată în imprimantă. tăiere Un buton al panoului de control care deplasează perforaţiile hârtiei continue în poziţia de tăiere, apoi trage hârtia înapoi în poziţia de început de formular. poziţie de tăiere Poziţia la care imprimanta deplasează hârtia atunci când modul de tăiere automat este pornit. Utilizând funcţia Micro Adjust (Reglaj fin), puteţi ajusta poziţia astfel încât perforaţiile hârtiei să se potrivească laturii de tăiere a imprimantei. poziţia de început de formular Poziţia pe hârtie pe care imprimanta o recunoaşte ca fiind prima linie ce poate fi imprimată. Aceasta este poziţia implicită de început de formular. imprimare unidirecţională Imprimarea la care capul de imprimare imprimă într-o singură direcţie. Tipărirea unidirecţională este utilă la tipărirea imaginilor grafice întrucât aceasta permite o aliniere verticală precisă. Puteţi selecta imprimarea unidirecţională în modul de setare implicită a imprimantei. |