| Inicio > Panel de control # Uso del panel de control Indicadores y botones del panel de control Selección de una fuente incorporada Operaciones del panel durante el modo latente Puede controlar operaciones sencillas de la impresora (como avance de línea, avance de página, la carga y expulsión del papel y la sección de fuentes) con los botones del panel de control. Los indicadores del panel de control muestran el estado de la impresora. ## Indicadores y botones del panel de control 1. Indicadores luminosos de selección de fuente Indican la configuración actual de la selección de fuente.
| Borrador de alta velocidad
| Borrador
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Otras
= encendido, = apagado, = parpadea Se enciende y continúa con la configuración predeterminada. 2. Indicador luminoso Tear Off (Font) Parpadea cuando el papel continuo está en la posición de corte. 3. Botón Tear Off (Font)* Hace avanzar el papel continuo hasta la posición de corte. Hace retroceder el papel continuo desde la posición de corte a la posición de inicio de página. 4. Botón LF/FF** Alimenta el papel línea a línea cuando se pulsa y se suelta. Cuando se mantiene pulsado, expulsa una hoja suelta o hace avanzar el papel continuo hasta la siguiente posición de inicio de página. 5. Botón Load/Eject** Carga una hoja suelta de papel. Expulsa una hoja de papel suelta, si se ha cargado una hoja. Carga el papel continuo desde la posición de reposo. Hace retroceder el papel continuo a la posición de reposo. 6. Botón Pause Detiene la impresión temporalmente y la reanuda en cuanto se vuelve a pulsar. Si lo pulsa durante tres segundos, se activa el modo de microajuste**. Para desactivarlo, pulse otra vez. 7. Indicador luminoso Paper Out Se enciende cuando no se ha cargado el papel en el origen del papel o cuando no se ha cargado de forma correcta. Parpadea cuando el papel no se ha expulsado por completo o se ha atascado. Parpadea durante tres segundos junto con el indicador luminoso Pause cuando el modo de bloqueo está activado. 8. Indicador luminoso Pause Se enciende cuando la impresora está en pausa. Parpadea cuando la impresora está en el modo de microajuste**. Parpadea cuando el cabezal de impresión se ha sobrecalentado. Parpadea durante tres segundos junto con el indicador luminoso Paper Out cuando el modo de bloqueo está activado. Solamente este indicador luminoso se encuentra en el modo latente. El resto de indicadores luminosos permanecen apagados. * Selección de fuentes: En el modo de microajuste, puede seleccionar la fuente que desea utilizar pulsando el botón Tear Off (Font). Los indicadores luminosos de selección de fuente se encienden, apagan o parpadean para indicar la fuente que se ha seleccionado. ** Modo de microajuste: Si mantiene pulsado el botón Pause durante tres segundos, la impresora aplica el modo de microajuste. En este modo, puede pulsar los botones LF/FF y Load/Eject para ajustar la posición de inicio de página o la posición de corte. Consulte Ajuste de la posición de inicio de página. Principio ## Selección de una fuente incorporada Siga estos pasos para seleccionar una fuente incorporada, utilizando los botones del panel de control de la impresora:
| Compruebe que la impresora no está imprimiendo. Si lo está, espere hasta que se complete la impresión.
| Mantenga pulsado el botón Pause durante tres segundos, para acceder al modo de microajuste. El indicador luminosos Pause comienza a parpadear. Los dos indicadores luminosos de selección de fuente muestran la selección de fuente actual.
| Pulse el botón Tear Off (Font) varias veces para comprobar todas las selecciones disponibles. A continuación, deténgase en la fuente deseada que muestra un patrón en el panel de control. La selección permanece activa hasta que la vuelva a cambiar.
Nota:
Normalmente los ajustes que se configuran en las aplicaciones sustituyen a los configurados desde el panel de control de la impresora. Para obtener un resultado mejor, utilice su aplicación para seleccionar una fuente y un paso. Las fuentes de código de barras no se pueden seleccionar a través del panel de control.
Principio ## Operaciones del panel durante el modo latente La impresora entra en el modo latente si transcurren 4 minutos y 30 segundos desde la operación anterior y no se ha producido ningún error. Para salir del modo latente, puede: Enviar datos de impresión. Presionar un botón del panel de control. Presionar un botón una vez para que la impresora salga del modo latente y muestre el estado actual mediante los indicadores luminosos del panel de control. Para utilizar las funciones normales de los botones, presione un botón una vez más. Nota:
Con sólo presionar un botón una vez, la impresora saldrá del modo latente. La impresora volverá al modo latente de nuevo si transcurren más de 20 segundos sin que se realice ninguna operación más.
Principio |