| صفحه اصلی > نرم افزار چاپگر # تنظیم چاپگر در یک شبکه به اشتراک گذاشتن چاپگر تنظیم چاپگر بعنوان چاپگر مشترک تنظیم سرویس گیرنده ها ## به اشتراک گذاشتن چاپگر در این بخش چگونگی به اشتراک گذاشتن چاپگر در یک شبکه با Windows استاندارد شرح داده شده است. رایانه های موجود در یک شبکه می توانند از یک چاپگر مشترک که مستقیماً به یکی از رایانه ها متصل شده است استفاده کنند. رایانه ای که مستقیماً به چاپگر متصل است سرور چاپگر بوده و رایانه های دیگر سرویس گیرنده هستند که برای استفاده از این چاپگر به اشتراک گذاشته شده، باید از سرور چاپگر اجازه داشته باشند. رایانه های سرویس گیرنده از طریق سرور چاپگر با چاپگر مشترک می شوند. براساس نسخه سیستم عامل Windows و حقوق دستیابی شما به شبکه، تنظیمات مناسب سرور چاپگر و سرویس گیرنده ها را اجرا کنید. به تنظیم چاپگر در یک شبکه مراجعه کنید. به تنظیم سرویس گیرنده ها مراجعه کنید. توجه:
هنگام استفاده چاپگر به صورت مشترک، مطمئن شوید که EPSON Status Monitor 3 طوری تنظیم شده است که بتوان چاپگر مشترک را در سرور چاپگر کنترل کرد. به تنظیم EPSON Status Monitor 3 مراجعه کنید. در هنگام اتصال به چاپگر مشترک Windows XP، پیام های خطا و هشدار در حین پرینت گرفتن نمایش داده نمی شوند. با نصب Windows XP Service Pack 1 یا جدیدتر می توانید این مشکل را برطرف کنید. هنگام اتصال به یک چاپگر مشترک فراتر از روتر (مسیر یاب)، بدلیل تنظیمات مسیر یاب در برخی از موارد پیام های خطا و هشدار نمایش داده نمی شوند. سرور چاپگر و سرویس گیرنده ها باید در سیستم شبکه ای یکسان تنظیم شده باشند، و باید از قبل تحت مدیریت همان شبکه قرار گرفته باشند. صفحات نمایشی زیرممکن است بسته به نسخه سیستم عامل Windows متفاوت باشند.
بالا ## تنظیم چاپگر بعنوان چاپگر مشترک این مراحل را برای تنظیم سرور چاپگر دنبال کنید. توجه:
باید به سرپرست های دستگاه محلی دسترسی داشته باشید.
| برای سرور چاپگر Windows 7: روی Start و Devices and Printers (دستگاه ها و چاپگرها) کلیک کنید.
برای سرور چاپگر Windows Vista: ابتدا روی Start سپس روی Control Panel (صفحه کنترل)، سپس روی Hardware and Sound (سخت افزار و صدا) و در نهایت روی Printers (چاپگرها) کلیک کنید. برای سرور چاپگر Windows XP Professional: روی Start و Printers and Faxes (چاپگرها و نمابرها) کلیک کنید. برای سرور چاپگر Windows XP Home Edition: روی Start، Control panel (صفحه کنترل) و Printers and Faxes (چاپگرها و نمابرها) کلیک کنید. برای سرور چاپگر Windows 2000: روی Start, کلیک کنید؛ Settings (تنظیمات) را انتخاب نموده و سپس روی Printers (چاپگرها) کلیک کنید.
| برای Windows 7: روی نماد چاپگر خود کلیک راست کرده، Printer Properties (ویژگیهای چاپگر) و سپس زبانه Sharing (اشتراک) را در صفحه نمایش داده شده کلیک کنید.
برای Windows Vista ،XP یا 2000: روی نماد مربوط به چاپگر خود راست کلیک کرده و در منوی ظاهر شده Sharing (اشتراک) را کلیک نمایید. اگر در Windows XP منوی زیر نمایش داده شد، روی Network Setup Wizard (سهل آموز تنظیم شب) یا در صورتی که از خطرهای امنیتی مطلع هستید اما می خواهید چاپگرها را بدون اجرای این برنامه اجرا کنید، اینجا را کلیک کنید. در هر دو حالت، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
| برای سرور چاپگر Windows 2000، گزینه Shared as را انتخاب کرده و سپس نام را در کادر اشتراک گذاری نام تایپ کنید، سپس روی OK کلیک کنید.
برای سرور چاپگر Windows 7 ،Windows Vista یا XP گزینه Share this printer (چاپگر را به اشتراک گذار) را انتخاب کرده و سپس نام مورد نظر خود را در کادر Share name (نام اشتراک) وارد کنید و روی OK کلیک کنید. توجه:
در قسمت نام اشتراک، خط فاصله یا فضای خالی وارد ننمایید، در غیر این صورت ممکن است خطایی رخ دهد. در Windows 7 یا Vista، امکان انتخاب share this printer (چاپگر را به اشتراک گذارید) وجود ندارد تا زمانی که روی دکمه Change sharing options (تغییر گزینه های اشتراک گذاری) کلیک کنید.
رایانه های سرویس گیرنده را باید طوری تنظیم کنید که بتوانند از چاپگر روی شبکه استفاده نمایند. برای جزئیات بیشتر به صفحات زیر مراجعه نمایید: به تنظیم سرویس گیرنده ها مراجعه کنید. ### اشتراک گذاری چاپگر در زمانی که فایروال روشن است توجه:
برای اشتراک گذاری فایل ها و چاپگرها در زمانی که Windows Firewall روشن است، مراحل زیر را اجرا کنید.
#### Windows 7
| روی Start، Control Panel (صفحه کنترل)، System and Security (سیستم و ایمنی)، و Windows Firewall (فایروال Windows) کلیک کنید.
| در پنجره موجود در سمت چپ روی Turn Windows Firewall on or off (‏‏روشن یا خاموش نمودن دیوار آتش Windows) کلیک کنید. بررسی کنید که گزینه Block all incoming connections, including those in the list of allowed programs (‏‏انسداد همه اتصالات ورودی، از جمله برنامه های مجاز موجود در لیست) انتخاب نشده باشد، سپس OK را کلیک کنید.
| روی Allow a program or feature through Windows Firewall (اجازه دادن به یک برنامه یا ویژگی از طریق دیوار آتش Windows) در پنجره در سمت چپ کلیک کنید.
| Share file and printer را انتخاب کرده و سپس روی OK کلیک کنید.
#### Windows Vista
| روی Start و سپس Control Panel کلیک کنید.
| Security (امنیت) را کلیک کرده و سپس روی Windows Firewall (فایروال Windows) کلیک کنید تا پنجره Windows Firewall (فایروال Windows) باز شود.
| در پنجره موجود در سمت چپ روی Turn Windows Firewall on or off (‏‏روشن یا خاموش نمودن دیوار آتش Windows) کلیک کنید. با نمایش صفحه User Account Control (کنترل حساب کاربر)، روی Continue (ادامه) کلیک کنید.
| بررسی کنید که گزینه Block all incoming connections (تمام اتصالات ورودی را مسدود کن) در زبانه General (کلی) انتخاب نشده باشد.
| زبانه Exceptions (استثناها) را باز کرده، File and Printer Sharing (به اشتراک گذاردن پرونده ها و چاپگرها) را انتخاب کنید و سپس روی OK کلیک کنید.
#### Windows XP
| روی Start و سپس Control Panel (صفحه کنترل) کلیک کنید.
| Security Center (مرکز امنیتی) را کلیک کنید.
| روی Windows Firewall (فایروال Windows) کلیک کنید تا پنجره Windows Firewall (فایروال Windows) باز شود.
| بررسی کنید که گزینه Don’t allow exceptions (قائل نشدن استثن) در زبانه General (کلی) انتخاب نشده باشد.
| زبانه Exceptions (استثناها) را باز کرده، File and Printer Sharing را انتخاب کنید و سپس روی OK کلیک کنید.
بالا ## تنظیم سرویس گیرنده ها در این بخش چگونگی نصب درایور چاپگر از طریق دستیابی به چاپگر مشترک در یک شبکه شرح داده شده است. توجه:
برای به اشتراک گذاشتن چاپگر در شبکه Windows، ابتدا باید سرور چاپگر را تنظیم کنید. برای اطلاع از جزئیات، به تنظیم چاپگر بعنوان چاپگر مشترک مراجعه کنید. در این بخش چگونگی دستیابی به چاپگر مشترک در یک سیستم شبکه استاندارد با استفاده از سرور (Microsoft workgroup ) شرح داده شده است. اگر قادر نیستید به دلیل سیستم شبکه به چاپگر مشترک دسترسی پیدا کنید، برای راهنمایی با سرپرست شبکه تماس بگیرید. هنگام استفاده از EPSON Status Monitor 3 در سرویس گیرنده ها، باید هم درایور چاپگر و هم EPSON Status Monitor 3 را از Software Disc نصب کنید. اگر درایورهای چاپگر از قبل در سرویس گیرنده نصب نشده اند، قبل از انجام این تنظیمات آنها را نصب کنید.
| در Windows در منوی Start، گزینه های Device and Printers (دستگاه ها و چاپگرها) ،Printers (چاپگرها) یا Printers and Faxes را باز کنید.
برای سرویس گیرنده های Windows 7: روی Start و Devices and Printers (دستگاه ها و چاپگرها) کلیک کنید. برای سرویس گیرنده های Windows Vista: ابتدا روی Start سپس روی Control Panel (صفحه کنترل)، سپس روی Hardware and Sound (سخت افزار و صدا) و در نهایت روی Printers (چاپگرها) کلیک کنید. سرویس گیرنده های Windows XP Professional: روی Start و Printers and Faxes (چاپگرها و نمابرها) کلیک کنید. سرویس گیرنده های Windows XP Home Edition: روی Start، Control Panel (صفحه کنترل)، و سپس روی Printers and Faxes (چاپگرها و نمابرها) کلیک کنید. برای سرویس گیرنده های Windows 2000: روی Start، Settings (تنظیمات) و Printers (چاپگرها) کلیک کنید.
| روینماد چاپگر مورد نظر برای تغییر تنظیمات آن کلیک راست کنید، سپس روی Properties (ويژگيها) (Windows Vista ،XP و 2000) یا Printer properties (ویژگیهای چاپگر) (Windows 7) کلیک کنید.
| روی زبانه Ports (درگاهها) کلیک کرده و سپس روی Add Port (افزودن درگاه) کلیک کنید.
| با نمایش پنجره Printer Ports (درگاههای چاپگر)، Local Port (درگاه محلی) را انتخاب کرده و سپس روی New Port (درگاه جدید) کلیک کنید.
| اطلاعات زیر را برای نام درگاه وارد کرده و سپس روی OK کلیک کنید.
//نام رایانه متصل به چاپگر مقصد/نام چاپگر مشترک
| پس از بازگشت به پنجره Printer Ports (درگاههای چاپگر)، روی Close (بستن) کلیک کنید.
| بررسی کنید نامی که برای درگاه وارد کرده اید، اضافه شده و انتخاب شده باشد، سپس روی Close (بستن) کلیک کنید.
بالا |