| Beginpagina > Bedieningspaneel # Het bedieningspaneel gebruiken Knoppen en lampjes op het bedieningspaneel Een geïntegreerd lettertype selecteren Bediening van het paneel in de slaapstand U kunt eenvoudige printertaken—zoals regeldoorvoer, formulierdoorvoer, papier laden of uitwerpen en lettertypen selecteren—uitvoeren met de knoppen op het bedieningspaneel. De lampjes op het bedieningspaneel geven de printerstatus aan. ## Knoppen en lampjes op het bedieningspaneel 1. Lampjes voor de lettertypeselectie Deze lampjes geven het lettertype aan dat momenteel is geselecteerd.
| Snel concept
| Concept
| Romeins
| Sans-serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Overige
= aan, = uit, = knippert Blijft branden bij de standaardinstellingen. 2. Tear Off (Font) lampje Knippert als het kettingpapier zich bij de afscheurpositie bevindt. 3. Tear Off (Font) knop* Voert kettingpapier door naar de afscheurpositie. Voert kettingpapier terug van de afscheurpositie naar de bovenzijde van het formulier. 4. LF/FF knop** Voert papier regel voor regel door indien de knop wordt ingedrukt en losgelaten. Werpt één vel uit of voert kettingpapier door naar de bovenkant van het eerstvolgende formulier indien de knop ingedrukt wordt gehouden. 5. Load/Eject knop** Laadt één vel papier. Werpt één vel papier uit als een vel papier is geladen. Laadt kettingpapier vanuit de stand-bypositie. Voert kettingpapier terug naar de stand-bypositie. 6. Pause knop Stopt het afdrukken tijdelijk en hervat het afdrukken als er opnieuw op deze knop wordt gedrukt. Als de knop gedurende drie seconden wordt ingedrukt, wordt de modus Nauwkeurig aanpassen** ingeschakeld. Druk nogmaals om deze uit te schakelen. 7. Paper Out lampje Brandt als er geen papier in de geselecteerde papierbron is geladen of als het papier niet correct is geladen. Knippert als het papier niet volledig is uitgeworpen of als het papier is vastgelopen. Knippert gedurende drie seconden samen met het lampje Pause als de vergrendelmodus is ingeschakeld. 8. Pause lampje Brandt als het afdrukken is onderbroken. Knippert als de printer in de modus Nauwkeurig aanpassen** staat. Knippert als de printerkop is oververhit. Knippert gedurende drie seconden samen met het lampje Paper Out als de vergrendelmodus is ingeschakeld. Alleen dit lampje brandt in de slaapstand. Alle andere lampjes zijn uit. * Lettertypeselectie: In de modus Nauwkeurig aanpassen kunt u het lettertype selecteren dat u wilt gebruiken door te drukken op de knop Tear Off (Font). De lampjes voor lettertypekeuze gaan aan, knipperen of gaan uit om het geselecteerde lettertype aan te geven. ** Micro Adjust-modus (Nauwkeurig aanpassen): Als u de Pause-knop gedurende drie seconden ingedrukt houdt, schakelt de printer over naar de modus Nauwkeurig aanpassen. In deze modus kunt u de knoppen LF/FF en Load/Eject gebruiken om de positie voor de bovenkant van het formulier of de afscheurpositie aan te passen. Zie De positie voor de bovenkant van het formulier aanpassen. Boven ## Een geïntegreerd lettertype selecteren Voer de volgende stappen uit als u een geïntegreerd lettertype wilt selecteren via het bedieningspaneel van de printer:
| Zorg dat de printer niet afdrukt. Als dit wel het geval is, wacht u tot het afdrukken is voltooid.
| Houd de Pause-knop gedurende drie seconden ingedrukt om de modus Nauwkeurig aanpassen in te schakelen. Het Pause-lampje begint te knipperen. De twee lampjes voor de lettertypekeuze geven de actuele lettertypekeuze aan.
| Druk meerdere malen op de knop Tear Off (Font) om door alle beschikbare selecties te rouleren. Stop als u het gewenste lettertype bereikt dat wordt weergegeven door de lampjes op het bedieningspaneel. De selectie blijft van kracht totdat u deze wijzigt.
Opmerking:
Instellingen die u in toepassingen aanbrengt hebben gewoonlijk voorrang op de instellingen die u aanbrengt via het bedieningspaneel van de printer. Voor het beste resultaat selecteert u een lettertype en tekenafstand in de toepassing. Streepjescodelettertypen kunnen niet worden geselecteerd via het bedieningspaneel.
Boven ## Bediening van het paneel in de slaapstand De printer gaat in de slaapstand als 4 minuten en 30 seconden zijn verlopen sinds de vorige handeling en er zijn geen fouten opgetreden. Door de volgende handelingen keert de printer terug uit de slaapstand. Afdrukgegevens verzenden. Op een knop op het bedieningspaneel drukken. Door op een knop te drukken, keert de printer terug uit de slaapstand en wordt de huidige status weergegeven met de lampjes op het bedieningspaneel. Druk nogmaals op een knop om de normale knopfuncties te gebruiken. Opmerking:
Door eenmaal op een knop te drukken, keert de printer terug uit de slaapstand. Hij keert weer terug naar de slaapstand als meer dan 20 seconden voorbijgaan zonder enige extra activiteiten.
Boven |