| Beginpagina > Opties en verbruiksmateriaal # Opties installeren en gebruiken Papierrolhouder ## Papierrolhouder Met de optionele rolpapierhouder (C81114) kunt u uw printer gebruiken met rolpapier van 216 mm (8,5 inch) zoals dat voor telexapparaten gebruikt wordt. Deze optie is niet in alle landen beschikbaar. Voer de onderstaande stappen uit om de papierrolhouder te installeren en te gebruiken.
| Zet de printer uit en verwijder de papiergeleider.
| Plaats de papierrolhouder onder de printer, zoals hieronder wordt aangegeven. Plaats de twee gaten in het onderstuk op de twee positioneringspinnen op de onderkant van de printer.
Let op:
Let erop dat u de papierrolhouder niet laat vallen terwijl u de printer optilt. De houder wordt uitsluitend op zijn plaats gehouden door het gewicht van de printer.
| Druk de papierontgrendelingshendel in de positie voor losse vellen.
| Snijd de invoerrand van de papierrol recht af. Schuif de spil van de papierrolhouder door het midden van de papierrol.
| Plaats de spil en de papierrol op de papierrolhouder. Plaats de rol zodanig dat het papier wordt ingevoerd vanaf de onderzijde van de rol. Zet vervolgens de printer aan.
| Leid de invoerrand van het papier over de papierbaangeleider voor losse vellen en plaats het papier in de printerbaan voor losse vellen totdat u weerstand voelt.
| Plaats de papiergeleider. Verschuif de linkerrandgeleider naar het midden totdat deze stopt bij de geleidemarkering. Verschuif vervolgens de rechter randgeleider naar de tegenoverliggende geleidemarkering.
Boven |