| Основная страница > Информация об устройстве # Очистка принтера Для поддержания данного принтера в наилучшем рабочем состоянии, его следует тщательно чистить несколько раз в году. Для очистки принтера выполните указанные ниже действия.
| Удалите из принтера всю загруженную бумагу. Убедитесь, что принтер выключен.
| Снимите направляющую для бумаги.
| Используя мягкую кисть, тщательно удалите всю пыль и грязь с внешних поверхностей корпуса принтера и с направляющей для бумаги.
| Если на внешних поверхностях корпуса принтера или на направляющей для бумаги все еще осталась пыль или грязь, то протрите их чистой мягкой материей, слегка смоченной в нейтральном моющем средстве, разведенном в воде. Крышка принтера должна находиться на месте; опустите ее на верхнюю панель принтера, чтобы предотвратить попадание воды в принтер.
Внимание!
Никогда не используйте для очистки принтера спирт или растворитель. Эти химикаты могут повредить детали принтера, а также его корпус. Соблюдайте осторожность, чтобы внутрь на механизмы принтера или на его электронные компоненты не попала вода. Не используйте жесткую или абразивную кисть. Не распыляйте внутри принтера смазочные материалы. Неподходящие смазочные материалы могут испортить механизм принтера. Если вы полагаете, что принтер нуждается в смазке, обращайтесь к продавцу продукции Epson.