| Ana Sayfa > Ürün Bilgisi # Komut Listeleri EPSON ESC/P 2 kontrol kodları IBM PPDS emülasyon kontrol kodları Yazıcınız aşağıda listelenen EPSON ESC/P kontrol kodlarını ve IBM PPDS emülasyon kontrol kodlarını destekler. ## EPSON ESC/P 2 kontrol kodları Yazılımınızdan bir EPSON ESC/P 2 yazıcısı seçtiğinizde gelişmiş yazı tiplerini ve grafikleri kullanabilirsiniz.
Genel işlem:
| ESC @, ESC U
Kağıt besleme:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
Sayfa biçimi:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
Yazdırma konumu hareketi:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Yazı tipi seçimi:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Yazı tipi iyileştirme:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Aralık bırakma:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
Karakter işleme:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
Bit resmi:
| ESC *
Barkod:
| ESC (B
Üst ## IBM PPDS emülasyon kontrol kodları Bu yazıcı, aşağıdaki komutları kullanarak kendisini IBM Proprinter'a benzetir. Daha fazla ayrıntı için, bkz. IBM PPDS başvuru kılavuzu.
Genel işlem:
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U
Kağıt besleme:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
Sayfa biçimi:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Yazdırma konumu hareketi:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
Yazı tipi seçimi:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Yazı tipi iyileştirme:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
Aralık bırakma:
| BS, SP, ESC [¥
Karakter işleme:
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC ¥
Bit resmi:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
Barkod:
| ESC [f, ESC [p
Yükleme:
| ESC =
Üst |