| الصفحة الرئيسية > معلومات حول المُنتَج # مواصفات الطابعة المواصفات الميكانيكية المواصفات الإلكترونية المواصفات الكهربية المواصفات البيئية الورق منطقة الطباعة الموصى بها محاذاة الورق ## المواصفات الميكانيكية
أسلوب الطباعة: | مصفوفة نقطية انطباعية ذات 24 سنون
سرعة الطباعة: | مسودة عالية السرعة | 347 ح/ث بمعدل 10 ح/ب 416 ح/ث بمعدل 12 ح/ب
مسودة | 260 ح/ث بمعدل 10 ح/ب 312 ح/ث بمعدل 12 ح/ب 390 ح/ث بمعدل 15 ح/ب
مسودة مكثفة | 222 ح/ث بمعدل 17 ح/ب 260 ح/ث بمعدل 20 ح/ب
جودة الحروف (LQ) | 86 ح/ث بمعدل 10 ح/ب 103 ح/ث بمعدل 12 ح/ب 129 ح/ث بمعدل 15 ح/ب
جودة الحروف المكثفة | 147 ح/ث بمعدل 17 ح/ب 172 ح/ث بمعدل 20 ح/ب
اتجاه الطباعة | بحث منطقي ثنائي الاتجاهات لطباعة النص والرسومات. يمكن اختيار طباعة أحادية الاتجاه للنص والرسومات باستخدام أوامر البرنامج.
تباعد الأسطر: | 4,23 مم (1/6 بوصة) أو يمكن برمجتها بزيادات قدرها 0,118 مم (1/360) بوصة.
الأعمدة المتاح طباعتها: | 80 عمودًا (بمعدل 10 أحرف لكل بوصة)
الدقة: | 360 × 180 نقطة لكل بوصة كحد أقصى
أسلوب التغذية: | تغذية الاحتكاك (مدخل ورق خلفي) تغذية جرار الدفع (مدخل ورق خلفي)
وحدة التغذية: | جرار الدفع الخلفي حامل بكرة الورق (اختياري)
سرعة تغذية الورق: | متصل | 53 ملم/ثانية (3.61 بوصة/ثانية)
متقطع | تباعد الأسطر 57 مللي ثانية/السطر بمعدل 1/6 بوصة.
الاعتمادية: | الحجم الكلي للطباعة | 20 مليون سطر (ماعدا رأس الطباعة) المدة المتوسطة للتشغيل بدون عطب 10000 ساعة تشغيل (مستوى خدمة 25%)
عمر رأس الطباعة | 400 مليون طرقة لكل سلك
الوزن والأبعاد: | عند استخدام الورق المتصل:
الارتفاع | 199 مم (7,8 بوصة)
العرض | 362 مم (14,3 بوصة)
العمق | 335 مم (13,2 بوصة)
(بما في ذلك مساند الورق واليد.)
عند استخدام الصفحات المفردة:
الارتفاع | 199 مم (7,8 بوصة)
العرض | 362 مم (14,3 بوصة)
العمق | 307 مم (12,1 بوصة)
(بما في ذلك مساند الورق واليد.)
الوزن | حوالي 4 كجم (8,8 رطل)
الشريط: | خرطوشة الشريط الأسود (S015633)
عمر الشريط (مسودة، 10 أحرف لكل بوصة، 48 نقطة/ حرف) | الشريط الأسود | 2.5 ملايين حرف
الضوضاء الصوتية: | حوالي 53 ديسيبل (صوتي) (نمط منظمة الأيزو رقم 7779)
أعلى ## المواصفات الإلكترونية
الواجهات: | ثنائية الاتجاهات معيارية واحدة، 8-بت، واجهة متوازية بدعم وضع نصف البايت IEEE-1284، واجهة تسلسلية EIA-232D واحدة، وواجهة USB (إصدار 2.0) واحدة
تخزين مؤقت: | 128 ك.ب
خطوط مُضمنة: | خطوط الصور النقطية: EPSON Draft 10، 12، 15 ح/ب EPSON Roman 10، 12، 15 ح/ب، تناسبي EPSON Sans Serif 10، 12، 15 ح/ب، تناسبي EPSON Courier بمقدار 10 و12 و15 حرف/بوصة EPSON Prestige بمقدار 10 و12 حرف/بوصة EPSON Script 10 ح/ب EPSON OCR-B بمقدار 10 حرف/بوصة EPSON Orator 10 ح/ب EPSON Orator-S 10 ح/ب EPSON Script C تناسبي الخطوط المتصاعدة: EPSON Roman 10.5 نقطة، 8-32 نقطة (كل نقطتين) EPSON Sans Serif 10.5 نقطة، 8-32 نقطة (كل نقطتين) EPSON Roman T 10.5 نقطة، 8-32 نقطة (كل نقطتين) EPSON Sans Serif H 10.5 نقطة، 8-32 نقطة (كل نقطتين) خطوط الرمز الشريطي: رقم الصنف الأوروبي- 13، رقم الصنف الأوروبي-8، أوراق بينية 2 من 5، كود المنتج العالمي-A، كود المنتج العالمي- E، الكود 39، الكود 128، تقنية التكويد الرقمية البريدية (POSTNET)
جداول الأحرف: | قياسي: جدول واحد للأحرف المائلة و12 جدولاً لأحرف الأشكال: جدول المائلة، PC 437 (الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا المعيارية)، وPC 850 (متعددة اللغات)، وPC 860 (البرتغالية)، وPC 861 (الأيسلندية)، وPC 865 (الاسكندنافية)، وPC 863 (الفرنسية الكندية)، وBRASCII، وAbicomp، وISO Latin 1، وRoman 8، وPC 858، وISO 8859-15 مُوسَّع: جدول واحد للأحرف المائلة و40 جدولاً لأحرف الأشكال: جدول المائلة، PC437 (الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا المعيارية), وPC850 (متعددة اللغات), وPC437 اليونانية، وPC853 (التركية) وPC855 (السريالية) و PC852 (أوروبا الشرقية)، وPC857 (التركية)، وPC866 (الروسية)، وPC869 (اليونانية) وMAZOWIA (البولندية) وCode MJK ‏(CSFR) وISO 8859-7 (اللاتينية/اليونانية) وISO Latin 1T (التركية) وBulgaria (اللغة البلغارية) وPC 774‎‏ (LST 1283:1993) وEstonia (الاستونية) وISO 8859-2 وPC 866 LAT (اللاتيفية) وPC 866 UKR (الأوكرانية) وPC860 (البرتغالية) وPC861 (الإيسلندية) وPC865 (الاسكندنافية) وPC864 (العربية) وPC APTEC (العربية) وPC 708 (العربية) وPC 720 (العربية) وPCAR864 (العربية) وPC863 (الكندية-الفرنسية) وAbicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (اللتوانية) وPC437 سلوفانيا PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (كازاخستان)
مجموعة الأحرف: | 13 مجموعة أحرف دولية: المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والدانمارك I، والسويد، وإيطاليا، وأسبانيا I، واليابان، والنرويج، والدانمارك 2، وأسبانيا 2، وأمريكا اللاتينية
أعلى ## المواصفات الكهربية ستعمل هذه الطابعة في وضع السكون بعد فترة من توقف استخدامها. تم ضبط إعداد المدة الزمنية الفاصلة بالمصنع لضمان مطابقة المنتج لمعايير "Energy Star" القائمة على قياس مستوى كفاءة الطاقة وتعذر تغييرها من قِبل المستخدم.
| طراز 220 إلى 240 فولت
معدل فولتية الدخل | التيار الكهربي 198 إلى 264 فولت
نطاق التردد المحدد | 50 إلى 60 هرتز
نطاق تردد الإدخال | 49.5 إلى 60.5 هرتز
التيار المحدد | 0,8 أمبير (كحد أقصى 2 أمبير تبعًا لنوع الحرف)
استهلاك الطاقة | حوالي 24 واط (نمط حرف ISO/IEC 10561) 8 واط تقريبًا في وضع الاستعداد حوالي 1.3 واط في وضع السكون* 0,5 واط تقريبًا في وضع إيقاف تلقائي 0 واط في وضع إيقاف الطاقة
* وضع السكون: تدخل الطابعة في وضع السكون عند مرور 4 دقائق و30 ثانية في الحالة التالية. - لا يوجد تشغيل - بلا أخطاء - عدم وجود بيانات في التخزين المؤقت للدخل ملاحظة:
افحص الملصق الموجود على ظهر الطابعة لمعرفة فلطية الطابعة.
أعلى ## المواصفات البيئية
| درجة الحرارة (دون تكثف) | الرطوبة (دون تكثف)
التشغيل | من 5 إلى 35 ˚درجة مئوية (من 41 إلى 95 ˚درجة فهرنهايت) | من 10 إلى 80% رطوبة نسبية
التخزين | من -30 إلى 60 ˚درجة مئوية (من -22 إلى 140 ˚درجة فهرنهايت) | من 0 إلى 85% رطوبة نسبية
أعلى ## الورق ملاحظة:
استخدم الورق المعاد تصنيعه والأظرف ونماذج الورق المنفصل متعددة الأجزاء، فقط في درجة حرارة وظروف رطوبة عادية، كما يلي: درجة الحرارة: 15 إلى 25 ˚درجة مئوية (59 إلى 77 ˚فهرنهايت) الرطوبة: من 30 إلى 60% رطوبة نسبية لا تقم بتحميل ورق مطوٍ أو تالف أو مجعد أو ملتوٍ.
الصفحات المفردة (قياسية): مدخل موجه الورق
العرض | من 100 إلى 257 مم (3,9 إلى 10,1 بوصة)
الطول | من 100 إلى 364 مم (3,9 إلى 14,3 بوصة)
السُمك | 0,065 إلى 0,14 مم (0,0025 إلى 0,0055 بوصة)
الوزن | 52 إلى 90 ج/م² (14 إلى 24 رطل)
نماذج الورق المنفصل فردية الصفحات: مدخل موجه الورق
العرض | من 100 إلى 257 مم (3,9 إلى 10,1 بوصة)
الطول | من 100 إلى 364 مم (3,9 إلى 14,3 بوصة)
النُسخ | النسخة الأصلية + حتى 3 نُسخ
السُمك | 0.12 إلى 0.32 مم (0.0047 إلى 0.0126 بوصة)
الوزن | 40 إلى 58 ج/م² (12 إلى 15 رطل)
التجليد | ملصق بالصمغ الخطي من أعلى النموذج
الأظرف: مدخل موجه الورق
الحجم | رقم 6: 165 × 92 مم (6,5 × 3,6 بوصة) رقم 10: 241 × 105 مم (9.5 × 4.1 بوصة)
السُمك | 0.16 إلى 0.52 مم (0.0063 إلى 0.0205 بوصة)
الوزن | 45 إلى 90 ج/م² (12 إلى 24 رطل)
الورق المتصل (القياسي والمتعدد الأجزاء): إدخال خلفي
العرض | من 101,6 إلى 254 مم (4,0 إلى 10,0 بوصة)
الطول (صفحة واحدة) | 101.6 إلى 558.8 مم (4 إلى 22 بوصة)
النُسخ | النسخة الأصلية + حتى 3 نُسخ
السُمك | 0.065 إلى 0.32 مم (0.0025 إلى 0.0126 بوصة)
الوزن (غير متعددة الأجزاء) | 52 إلى 82 ج/م² (14 إلى 22 رطل)
الوزن (ورقة واحدة من متعددة الأجزاء) | 40 إلى 58 ج/م² (12 إلى 15 رطل)
التجليد | وجّه الصمغ أو دبابيس الورق على كلا الجانبين
بكرة الورق: مدخل خلفي بماسك بكرة ورق اختياري
العرض | 216 مم (8.5 بوصة)
السُمك | 0.07 إلى 0.09 مم (0.0028 إلى 0.0035 بوصة)
الوزن | 52 إلى 82 ج/م² (14 إلى 22 رطل)
أعلى ## منطقة الطباعة الموصى بها ملاحظة:
للحصول على أفضل النتائج، اطبع في داخل المنطقة القابلة للطباعة الموصى بها. قد لا تطبع الطابعة خارج هذه المنطقة.
صفحات مفردة:
أ | الحد الأدنى للهامش العلوي هو 4.2 مم (0.17 بوصة).
ب | الحد الأدنى للهامشين الأيمن والأيسر هو 3.0 مم (0.12 بوصة) لكل منهما. بالنسبة للصفحات المفردة، الحد الأقصى لعرض الورق هو 257 مم (10,1 بوصة). الحد الأقصى للعرض القابل للطباعة هو 203,2 مم (8,0 بوصة). إذا كان حجم الورق أكبر بكثير من هذا العرض، فستكون الهوامش الجانبية أعرض من الحد الأدنى، ولكن العرض القابل للطباعة لا يزيد عن 203,2 مم (8,0 بوصة).
ج | الحد الأدنى للهامش السفلي هو 4.2 مم (0.17 بوصة).
الأغلفة:
أ | الحد الأدنى للهامش العلوي هو 4.2 مم (0.17 بوصة).
ب | الحد الأدنى للهامشين الأيمن والأيسر هو 3.0 مم (0.12 بوصة) لكل منهما. الحد الأقصى للعرض القابل للطباعة هو 234.9 مم (9.25 بوصات). إذا كان حجم الورق أكبر بكثير من هذا العرض، فستكون الهوامش الجانبية أعرض من الحد الأدنى، ولكن العرض القابل للطباعة لا يزيد عن 234.9 مم (9.25 بوصات).
ج | الحد الأدنى للهامش السفلي هو 4.2 مم (0.17 بوصة).
الورق المتصل:
أ | الحد الأدنى للهامشين العلوي والسفلي أعلى وأسفل الثقوب هو 4.2 مم (0.17 بوصة) لكل منهما.
ب | الحد الأدنى للهامشين الأيمن والأيسر هو 13 مم (0.51 بوصة) لكل منهما. الحد الأقصى لعرض الورق هو 254 مم (10,0 بوصات). الحد الأقصى للعرض القابل للطباعة هو 203,2 مم (8,0 بوصة). إذا كان حجم الورق أكبر بكثير من هذا العرض، فستكون الهوامش الجانبية أعرض من الحد الأدنى، ولكن العرض القابل للطباعة لا يزيد عن 203,2 مم (8,0 بوصة).
بكرة الورق:
أ | الحد الأدنى للهامش العلوي هو 4,2 مم (0,17 بوصة).
ب | الحد الأدنى للهامشين الأيمن والأيسر هو 3,0 مم (0,12 بوصة) لكل منهما. الحد الأقصى للعرض القابل للطباعة هو 203,2 مم (8,0 بوصة).
أعلى ## محاذاة الورق للورق المتصل، تبدأ الطباعة عند علامة السهم. وتكون المنطقة غير القابلة للطباعة على يسار علامة السهم. بالنسبة للصفحات المنفردة، تبدأ الطباعة عند رقم "0" على المسطرة المدرجة للورق. وتكون المنطقة غير القابلة للطباعة على يسار الرقم "0". أعلى |