| Основная страница > Решение проблем # Печать внутреннего теста Выполнение внутреннего теста принтера поможет определить источник проблемы: принтер или компьютер. Если результаты работы внутреннего теста удовлетворительны, то принтер работает правильно и, скорее всего, ошибка связана с настройками драйвера принтера, настройками приложения, компьютером или интерфейсным кабелем. (Обязательно используйте экранированный интерфейсный кабель.) Если печать внутреннего теста выполняется с ошибками, то проблема связана с принтером. Возможные причины и способы устранения проблем см. в разделе Проблемы и решения. Для печати внутреннего теста можно использовать отдельные листы или непрерывную бумагу. Инструкции по загрузке бумаги см. в разделе Печать на непрерывной бумаге или Печать на отдельных листах. Внимание!
Для выполнения внутреннего теста необходимо использовать бумагу шириной не менее 210 мм (8,27 дюйма). В противном случае головка принтера будет печатать непосредственно на валике.
Для выполнения внутреннего теста выполните указанные ниже действия.
| При использовании непрерывной бумаги убедитесь, что бумага загружена, а рычаг освобождения бумаги установлен в правильную позицию. После этого выключите принтер.
Внимание!
После каждого выключения принтера необходимо выжидать не менее пяти секунд до его повторного включения; в противном случае принтер может выйти из строя.
| Для выполнения теста включите принтер, удерживая кнопку LF/FF или Load/Eject.
При печати внутреннего теста используется черновой шрифт, если при включении принтера удерживается нажатой кнопка LF/FF, или качественный шрифт, если удерживается кнопка Load/Eject.
| При использовании отдельных листов загрузите бумагу в принтер.
Через несколько секунд принтер автоматически загрузит бумагу и начнет печатать внутренний тест. Будет напечатана последовательность символов. Примечание
Для временной приостановки внутреннего теста нажмите кнопку Pause. Для продолжения теста снова нажмите кнопку Pause.
| Чтобы завершить выполнение внутреннего теста, нажмите кнопку Pause для остановки печати. Если в принтере осталась бумага, нажмите кнопку LF/FF для извлечения отпечатанной страницы. После этого выключите принтер.
Внимание!
Не выключайте принтер, когда он печатает внутренний тест. Для остановки печати необходимо нажимать кнопку Pause, а для извлечения отпечатанной страницы перед выключением принтера необходимо нажимать кнопку LF/FF.