| Beginpagina > Probleemoplossing # Een zelftest afdrukken Door de zelftest van de printer uit te voeren, kunt u vaststellen of het probleem door de printer of de computer wordt veroorzaakt: Als de resultaten van de zelftest naar behoren zijn, werkt de printer correct en ligt de oorzaak van het probleem mogelijk in de instellingen van de printerdriver, de instellingen van de toepassing, de computer of de interfacekabel. (Zorg ervoor dat u een afgeschermde interfacekabel gebruikt.) Als de zelftest niet goed is afgedrukt, is er een probleem met de printer. Zie Problemen en oplossingen voor mogelijke oorzaken en oplossingen voor het probleem. U kunt de zelftest afdrukken op losse vellen papier of op kettingpapier. Zie Afdrukken op kettingpapier of Afdrukken op losse vellen voor instructies voor het laden van papier. Let op:
Gebruik papier dat minimaal 210 mm (8,27 inch) breed is voor de zelftest; bij smaller papier drukt de printerkop rechtstreeks af op de plaat.
Voer de volgende stappen uit om een zelftest uit te voeren:
| Controleer bij kettingpapier of papier in de printer is geplaatst en of de papierontgrendelingshendel in de juiste positie staat. Zet vervolgens de printer uit.
Let op:
Nadat u de printer hebt uitgezet, dient u altijd minstens vijf seconden te wachten voordat u deze weer aanzet; als u dit niet doet, kan de printer beschadigd raken.
| Als u de zelftest wilt starten, zet u de printer aan terwijl u de knop LF/FF of Load/Eject ingedrukt houdt.
Met de knop LF/FF wordt de zelftest afgedrukt in concepttekens (Draft) en met de knop Load/Eject wordt de zelftest afgedrukt in NLQ-tekens.
| Als u losse vellen gebruikt, plaatst u papier in de printer.
Na een paar seconden wordt het papier automatisch ingevoerd en wordt de zelftest afgedrukt. Er wordt een reeks tekens afgedrukt. Opmerking:
Als u de zelftest tijdelijk wilt stopzetten, drukt u op de knop Pause. U kunt de zelftest hervatten door nogmaals op de knop Pause te drukken.
| Als u de zelftest wilt beëindigen, drukt u op de knop Pause om het afdrukken stop te zetten. Wanneer zich nog papier in de printer bevindt, drukt u op de knop LF/FF om de afgedrukte pagina uit te werpen. Zet vervolgens de printer uit.
Let op:
Zet de printer niet uit wanneer de zelftest wordt afgedrukt. Druk altijd op de knop Pause om het afdrukken stop te zetten en op de knop LF/FF om de afgedrukte pagina uit te werpen voordat u de printer uitzet.