| Beginpagina > Papierverwerking # Afdrukken op losse vellen Losse vellen laden U kunt losse vellen papier een voor een in de printer plaatsen met de papiergeleider van de printer. Zie Papier voor specificaties voor de soorten losse vellen die u kunt gebruiken. Voordat u afdrukt op losse vellen van meervoudige formulieren, enveloppen of ander speciaal papier, dient u de papierdiktehendel in te stellen op de juiste positie. Zie Papier voor meer informatie. Opmerking:
Zie Papier voor uitgebreide specificaties voor de soorten losse vellen die u kunt gebruiken. U kunt de papiergeleider gebruiken om losbladige meervoudige formulieren zonder doorslag te laden die aan de bovenzijde zijn gehecht via een lijmrand. Plaats meervoudige formulieren in de papiergeleider, met de inbindrand eerst en de bedrukbare zijde omlaag.
## Losse vellen laden Voer de volgende stappen uit om losse vellen te laden:
| Zorg ervoor dat de printer uitstaat. Controleer ook of de papierontgrendelingshendel naar achteren is gedrukt in de positie voor losse vellen en of de papiergeleider zich in de verticale positie bevindt (zie onderstaande afbeelding).
| Schuif de linker geleider naar stand 0. Stel vervolgens de geleider voor de rechterrand in op de breedte van het papier dat u gebruikt.
| Schuif een vel papier in de printer tussen de randgeleiders. Druk het papier goed aan tot u het niet verder kunt invoeren.
Bij normaal gebruik zet u de printer aan zonder op andere knoppen te drukken. Het afdrukken wordt gestart zodra de printer gegevens heeft ontvangen. Let op:
Gebruik de knop voor de papierinvoer aan de rechterkant van de printer alleen om vastgelopen papier te verwijderen en alleen als de printer is uitgezet. Op die manier voorkomt u dat de printer beschadigd raakt of de positie voor de bovenkant van het formulier wordt verwijderd.
Boven |