| Strona główna > Słownik terminów # Słownik terminów ASCII American Standard Code for Information Interchange (amerykański standard kodów wymiany informacji). Standaryzowany system kodowania polegający na przypisaniu kodów numerycznych do liter i symboli. automatyczne przechodzenie do nowego wiersza Kiedy opcja ta jest włączona w trybie ustawień domyślnych, po każdym kodzie powrotu karetki (CR) podawany jest automatycznie kod przejścia do nowego wiersza (LF). drukowanie dwukierunkowe Tryb drukowania, w którym głowica drukująca drukuje w obu kierunkach (dwukierunkowo). Zwiększa to szybkość druku, ale może powodować zmniejszenie dokładności wyrównywania w pionie. Drukowanie dwukierunkowe jest standardowym trybem drukowania tej drukarki. bufor Część pamięci drukarki używana do przechowywania danych przed wydrukowaniem. tablica znaków Zestaw liter, cyfr i symboli składających się na zbiór znaków używanych w określonym języku. znaki na cal (cpi) Miara rozmiaru znaków tekstu. drukowanie z kompresją Funkcja ta zmniejsza rozmiar danych. Dane drukowania można skompresować do 75%. papier ciągły Papier z otworami perforacyjnymi po obu bokach i perforacją między stronami; jest dostarczany w formie składanego stosu. Nazywany jest też papierem-składanką. kod sterujący Specjalny kod używany do sterowania funkcjami drukarki, takimi jak wykonywanie powrotu karetki lub przejście do nowego wiersza. cpi Miara rozmiaru znaków tekstu. zrzut danych Metoda rozwiązywania problemów umożliwiająca określenie przyczyny problemów z komunikacją między drukarką a komputerem. Gdy drukarka znajduje się w trybie zrzutu szesnastkowego, drukuje każdy otrzymany kod w postaci szesnastkowej i znaków ASCII. Tryb ten nazywany jest też zrzutem szesnastkowym. ustawienie domyślne Wartość wprowadzana po włączeniu, resetowaniu lub inicjalizacji urządzenia. symulowanie kolorów Rozmieszczenie punktów na stronie w taki sposób, aby symulowały cienie lub tony. mozaikowa Metoda druku, w której każdy znak lub symbol tworzony jest według wzoru (mozaiki) pojedynczych punktów. druk roboczy Tryb drukowania używany przez drukarkę, gdy użytkownik wybierze czcionkę Draft. Czcionka Draft wykorzystuje mniej punktów w jednym znaku, co przyspiesza drukowanie. sterownik Program wysyłający polecenia z komputera powodujące wykonanie funkcji określonej drukarki. ESC/P® Skrót od wyrażenia EPSON Standard Code for Printers (standardowy kod EPSON dla drukarek). Jest to system poleceń używanych przez komputer do sterowania drukarką. Standard dla wszystkich drukarek firmy Epson, obsługiwany przez większość oprogramowania dla komputerów osobistych. ESC/P 2™ Ulepszona wersja języka sterowania drukarką ESC/P. Polecenia w tym języku dają efekty podobne do uzyskiwanych na drukarkach laserowych, takie jak skalowalne czcionki i grafika wyższej jakości. papier-składanka Papier z otworami perforacyjnymi po obu bokach i perforacją między stronami; jest dostarczany w formie składanego stosu. Nazywany jest też papierem ciągłym. czcionka Styl kroju pisma oznaczony nazwą, na przykład Roman lub Sans Serif. przejście do nowego arkusza (FF) Kod sterujący i przycisk na panelu sterowania przesuwający papier do następnego położenia górnej krawędzi arkusza. rastrowanie Metoda wykorzystywania układów punktów do przedstawienia obrazu. Rastrowanie umożliwia tworzenie zróżnicowanych odcieni szarości z użyciem jedynie czarnych punktów lub prawie nieograniczonej liczby kolorów z użyciem kilku kolorów punktów. zrzut szesnastkowy Metoda rozwiązywania problemów umożliwiająca określenie przyczyny problemów z komunikacją między drukarką a komputerem. Gdy drukarka znajduje się w trybie zrzutu szesnastkowego, drukuje każdy otrzymany kod w postaci szesnastkowej i znaków ASCII. Tryb ten nazywany jest też zrzutem danych. szybki druk w jakości roboczej Tryb drukowania roboczego, który można wybrać w trybie ustawień domyślnych. Szybki druk w jakości roboczej wykorzystuje minimalną liczbę punktów na znak, co daje bardzo dużą szybkość drukowania. interfejs Połączenie pomiędzy komputerem i drukarką, za pomocą którego dane drukowania są przesyłane do drukarki. układ poziomy Taki układ strony przy drukowaniu, aby wiersze biegły wzdłuż dłuższych krawędzi strony. Orientacja ta daje w efekcie stronę o większej szerokości niż wysokości i jest przydatna do drukowania arkuszy kalkulacyjnych. jakość listowa (LQ) Tryb drukowania używany przez drukarkę po wybraniu czcionki innej niż Draft. Drukowanie przy użyciu czcionek o jakości listowej zapewnia lepszą czytelność i wygląd przy zmniejszonej szybkości drukowania. przejście do nowego wiersza (LF) Kod sterujący i przycisk na panelu sterowania przesuwający papier o jeden wiersz. pozycja ładowania Pozycja, do której papier jest ładowany automatycznie. korekta mikro Funkcja drukarki umożliwiająca precyzyjne dostosowanie położenia odrywania i położenia górnej krawędzi arkusza. jakość prawie listowa (NLQ) Tryb drukowania używany przez drukarkę po wybraniu czcionki innej niż Draft. Drukowanie przy użyciu czcionek NLQ zapewnia lepszą czytelność i wygląd przy zmniejszonej szybkości drukowania. pozycje papieru W przypadku drukowania na papierze ciągłym dostępne są trzy pozycje papieru: gotowość, odrywanie i górna krawędź arkusza. W przypadku drukowania na pojedynczych arkuszach dostępna jest tylko pozycja górnej krawędzi arkusza. gęstość czcionki Rozmiar czcionki, mierzony jako liczba znaków na cal (cpi). Standardem jest 10 cpi. wałek Czarny, płaski element zapewniający podtrzymanie papieru podczas drukowania. układ pionowy Taki układ strony przy drukowaniu, aby wiersze biegły z góry na dół strony (odwrotnie niż w układzie poziomym, gdy druk dokonywany jest „w poprzek” strony). Jest to standardowa orientacja przy drukowaniu listów lub dokumentów. sterownik drukarki Program wysyłający polecenia z komputera powodujące wykonanie funkcji określonej drukarki. pozycja startowa drukowania Pozycja pozioma na papierze, rozpoznawana przez drukarkę jako pierwsza kolumna do drukowania. Pozycję startową można wyregulować za pomocą panelu sterowania. czcionka proporcjonalna Czcionka, której znaki zajmują różną ilość miejsca w poziomie, w zależności od szerokości znaku. Dlatego wielka litera M zajmuje więcej miejsca w poziomie niż mała litera l. zalecany obszar drukowania Obszar strony, na którym drukarka może drukować. Jest mniejszy od fizycznego rozmiaru strony ze względu na marginesy. resetowanie Przywracanie ustawień domyślnych drukarki. rozdzielczość Miara wierności (liczby) szczegółów możliwych do przedstawienia. Rozdzielczość drukowanych obrazów jest mierzona w liczbie punktów na cal (dpi). autotest Metoda sprawdzania działania drukarki. Podczas wykonywania autotestu drukarka drukuje znaki przechowywane w pamięci ROM (Read Only Memory). położenie gotowości Pozycja papieru ciągłego, gdy jest on umieszczony w traktorze pchającym, ale nie jest załadowany do drukarki. odrywanie Przycisk na panelu sterowania przesuwający perforację papieru ciągłego do położenia odrywania, a następnie z powrotem do położenia górnej krawędzi arkusza. położenie odrywania Pozycja, do której drukarka przesuwa papier, gdy włączony jest tryb automatycznego odrywania. Przy użyciu funkcji korekty mikro można dostosować położenie tak, aby perforacja papieru znajdowała się przy krawędzi odrywania w drukarce. położenie górnej krawędzi arkusza Pozycja papieru rozpoznawana przez drukarkę jako odpowiadająca położeniu pierwszego wiersza, który ma być drukowany. Jest to domyślna pozycja górnego marginesu. drukowanie jednokierunkowe Drukowanie, w którym głowica drukująca drukuje tylko podczas ruchu w jednym kierunku. Drukowanie jednokierunkowe jest przydatne przy drukowaniu grafik, ponieważ zapewnia dokładne wyrównywanie w pionie. Drukowanie jednokierunkowe można wybrać, korzystając z trybu ustawień domyślnych drukarki. |