| Kezdőlap > Kiegészítők és fogyóeszközök # A szalagkazetta kicserélése Eredeti Epson szalagkazetta A szalagkazetta cseréje ## Eredeti Epson szalagkazetta Ha a nyomat elhalványul, a szalagkazettát ki kell cserélni. Az eredeti Epson szalagkazetták tökéletesen működnek az Epson nyomtatóval. Biztosítják a nyomtatófej és más alkatrészek megfelelő működését és hosszú életét. A nem az Epson által készített termékek kárt okozhatnak a nyomtatóban, és erre nem terjed ki az Epson által vállalt garancia. A nyomtató az alábbi szalagkazettákat használja:
Epson fekete szalagkazetta: | S015633
Lap teteje ## A szalagkazetta cseréje A szalagkazettát a következő lépések szerint helyezheti be, illetve cserélheti ki:
| Győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva.
| Nyissa fel a nyomtató fedelét függőleges helyzetbe, majd húzza ki a csatlakozót.
Vigyázat!
Közvetlenül nyomtatás után a nyomtatófej forró lehet; mielőtt kicserélné a szalagkazettát, hagyja néhány percig lehűlni.
| Vegye le a papírfeszítő egységet úgy, hogy benyomja a papírfeszítő egység zárógombjait, és a papírfeszítő egységet óvatosan a nyomtatótól távolodó irányba húzza.
| Győződjön meg arról, hogy a nyomtatófej a nyomtató közepén áll.
Ha nem, kapcsolja be, majd ki a nyomtatót. Vegye ki a szalagkazettát a nyomtatóból.
| Vegye ki az új szalagkazettát a csomagolásból.
| A szalagfeszítő gombnak a jelzett irányban történő elforgatásával feszítse meg a szalagot, mert így könnyebb behelyezni.
| Fogja meg a szalagkazettát, és helyezze be a nyomtatóba az ábra szerint, majd a kazetta mindkét oldalát erősen nyomva akassza bele a műanyag kampókat a nyomtató nyílásaiba.
Megjegyzés:
Ne érjen a fehér kábelhez a nyomtató belsejében.
| Egy hegyes tárgy, például egy töltőtoll segítségével igazítsa be a szalagot a nyomtatófej és a kocsi közé.
Vigyázat!
A szalagot ne a kocsi távolabbi oldalánál illessze be.
helyes | hibás
| * kocsi
| A nyíllal jelölt irányban fordítsa el a szalagfeszítő gombot, hogy a szalag könnyebben a helyére kerüljön; a szalag nem lehet megcsavarodva és meggyűrődve.
| Tegye vissza a papírfeszítő egységet.
| Ezután tegye vissza és zárja le a nyomtató fedelét.
Lap teteje |