| الصفحة الرئيسية > برنامج الطابعة # استخدام Bi-D Adjustment (الضبط ثنائي الاتجاه) تنفيذ الضبط باستخدام Bi-D Adjustment (الضبط ثنائي الاتجاه) تتيح هذه الأداة المساعدة إمكانية عمل الضبط عند وجود اختلال في محاذاة سطر رأسي. ## تنفيذ الضبط باستخدام Bi-D Adjustment (الضبط ثنائي الاتجاه) لتنفيذ Bi-D Adjustment (الضبط ثنائي الاتجاه)، اتبع الخطوات أدناه. تنبيه:
لا توقف تشغيل الطابعة أثناء طباعتها لنمط الضبط. فذلك قد يجعل الطابعة تخزن إعدادات خطأ. إذا أوقفت عمل الطابعة أثناء عملية الضبط؛ فعليك بدء Bi-D Adjustment (ضبط ثنائي الاتجاه) من جديد. لا توقف تشغيل إعداد Packet Mode (وضع الحزمة). اتصال الشبكة غير مدعوم. تأكد أن حالة الطابعة هي "جاهزة" قبل تنفيذ Bi-D Adjustment (ضبط ثنائي الاتجاه). إذا أوقفت عمل الطابعة أثناء عملية الضبط؛ فعليك بدء Bi-D Adjustment (ضبط ثنائي الاتجاه) من جديد.
| افتح القائمةUtility (أداة مساعدة)، ثم انقر أيقونة Bi-D Adjustment (الضبط ثنائي الاتجاه). لمعرفة كيفية فتح القائمة Utility (أداة مساعدة)؛ انظر استخدام برنامج تشغيل الطابعة. تظهر نافذة الضبط ثنائي الاتجاه (Bi-D).
| انقر فوق Next (التالي).
| انقر Print (طباعة). تطبع الطابعة ثلاث مجموعات من نمط الضبط.
| انظر إلى أنماط الضبط وابحث عن السطر الرأسي المضبوط أكثر. ثم اختر رقم السطر المناظر في الإطار Bi-D Adjustment (الضبط ثنائي الاتجاه).
| انقر Set (إعداد). فيتم حفظ نمط الضبط في الطابعة.
أعلى |