| Kezdőlap > Kezelőpanel # A kezelőpanel használata A kezelőpanel gombjai és jelzőfényei A beépített betűkészletek kiválasztása Panelműveletek alvó módban A nyomtató egyszerű műveletei — például a soremelés, a lapdobás, a papírbetöltés és -kiadás és a betűkészletek kiválasztása — a vezérlőpulton található gombokkal végezhetők el. A kezelőpanelen látható jelzőfények tájékoztatást nyújtanak a nyomtató állapotáról. ## A kezelőpanel gombjai és jelzőfényei 1. Betűkészlet-kiválasztási jelzőfények Jelzi az aktuális betűkészlet-kiválasztási beállítást.
| Gyors vázlat
| Vázlat
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Egyebek
= be, = ki, = villog Alapértelmezés szerint kigyullad, majd világít. 2. Tear Off (Font) lámpa Villog, ha a leporelló a letépési pozícióban áll. 3. Tear Off (Font) gomb* Előreléptethető vele a leporelló a letépési pozícióba. Visszatölthető vele a leporelló a letépési pozícióból a felső lapszél pozícióba. 4. LF/FF gomb** Lenyomására és felengedésére soronként lép tovább a papír. A gomb lenyomva tartása esetén a különálló lapot kiadja a nyomtató, a leporellót a következő felső lapszél pozícióba húzza. 5. Load/Eject gomb** Egy különálló lap tölthető be vele. A különálló lapot kiadja, ha van lap betöltve. A leporellót betölti a készenléti pozícióból. Visszalépteti a leporellót a készenléti pozícióba. 6. Pause gomb Átmenetileg leállítja a nyomtatást. Ismételt megnyomására folytatódik a nyomtatás. Három másodperces lenyomására Micro Adjust (Finombeállítás) üzemmódba** lép a nyomtató. Ismételt megnyomásával kikapcsolható az üzemmód. 7. Paper Out lámpa Világít, ha nincs papír a kiválasztott papírforrásban, vagy ha nem megfelelően van betöltve a papír. Villog, ha a papír nincs teljesen kiadva, vagy papírelakadás történt. Három másodpercig villog a Pause lámpával együtt, amikor a zárolás mód be van kapcsolva. 8. Pause lámpa Világít, ha a nyomtató szünet üzemmódban van. Villog, ha a nyomtató Micro Adjust üzemmódban van**. Villog, ha a nyomtatófej túlmelegszik. Három másodpercig villog a Paper Out lámpával együtt, amikor a zárolás mód be van kapcsolva. Csak ez a lámpa világít alvó módban. A többi lámpa nem világít. * Betűkészlet-választás: A Micro Adjust (Finombeállítás) üzemmódban a Tear Off (Font) gomb megnyomásával ki lehet választani a használni kívánt betűkészletet. A betűkészlet-választó jelzőfények kigyulladással, kikapcsolódással, illetve villogással jelzik a kiválasztott betűkészletet. ** Micro Adjust (Finombeállítás) mód: A Pause gomb három másodperces lenyomására a nyomtató a Micro Adjust (Finombeállítás) üzemmódba lép. Ebben az üzemmódban az LF/FF és Load/Eject gombok segítségével be lehet állítani a letépési és a felső lapszél pozíciót. Lásd: A felső lapszél pozíciójának beállítása. Lap teteje ## A beépített betűkészletek kiválasztása A következő lépések szerint választhat ki egy beépített betűkészletet a nyomtató kezelőpaneljéről:
| Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem nyomtat. Ha igen, várja meg, hogy befejezze.
| Nyomja le három másodpercre a Pause gombot, hogy a nyomtató a Micro Adjust (Finombeállítás) üzemmódba lépjen. Elkezd villogni a Pause jelzőfény. A két betűkészlet-választó jelzőfény mutatja, hogy melyik betűkészlet van kiválasztva.
| A Tear Off (Font) gomb többszöri megnyomásával lépegessen az elérhető beállítások közt. Amikor a kezelőpanelen a kívánt betűkészletnek megfelelően világítanak a fények, álljon meg. Ez a beállítás marad érvényben mindaddig, amíg meg nem változtatja.
Megjegyzés:
Az alkalmazásokban megadott beállítások általában felülbírálják a nyomtató kezelőpaneljének beállításait. Az a célszerű, ha a betűkészletet és a betűközt az alkalmazásban adja meg. A vonalkód-betűkészleteket nem lehet a kezelőpanelről kiválasztani.
Lap teteje ## Panelműveletek alvó módban A nyomtató az előző művelettől számított 4 perc 30 másodperc elteltével alvó üzemmódba lép, feltéve hogy nem történt hiba. A következő műveletekkel a nyomtató felébreszthető alvó módból. Nyomtatási adatok küldése. Kezelőpanelen lévő gomb megnyomása. Egy gomb egyszeri megnyomása felébreszti a nyomtatót alvó módból és a kezelőpanel lámpái mutatják annak állapotát. A normál gombfunkciók használatához nyomjon meg ismét egy gombot. Megjegyzés:
Egy gomb egyszeri megnyomásával csak felébreszti a nyomtatót alvó módból. Ha több mint 20 eltelik további művelet végzése nélkül, a nyomtató visszatér alvó módba.
Lap teteje |