Rejstřík
0 slash
0 slash
A.G.M.
A.G.M.
Autom. CR (návrat na začátek řádku)
Auto CR (návrat na začátek řádku)
automatické odtržení
Auto tear off
Automatické rozhraní čekací doba
Auto I/F (rozhraní) wait time
Automatický posuv řádku
Auto line feed
Časovač vypnutí
Power off timer
Čištění tiskárny
Čištění tiskárny
Délka dat
Data length
Délka papíru pro nekonečný papír
Page length for tractor
Doba čekání ručního podávání
Manual feed wait time
Doporučená oblast tisku
Doporučená oblast tisku
Držák nekonečného papíru
Držák rolí papíru
Elektronické specifikace
Elektrotechnické údaje
EPSON Status Monitor 3
Použití nástroje EPSON Status Monitor 3
Software tiskárny
vyvolání
Přístup k nástroji EPSON Status Monitor 3
ESC/P 2
EPSON ESC/P 2 řídicí kódy
IBM PPDS
Emulované řídicí kódy IBM PPDS
Indikace chyby
Použití chybových indikátorů
Interní písmo
seznam
Elektrotechnické údaje
Jednosměrný (jednosm.) tisk
Print direction
Jednotlivé listy
specifikace
Papír
Kazeta s páskou
Mechanická část
Pravá kazeta s páskou Epson
Klient
s Windows 7, Vista, XP nebo 2000
Nastavení klientských počítačů
Kontaktování Epson
Než budete kontaktovat Epson
kontrolky
Použití ovládacího panelu
Kontrolky ovládacího panelu
Použití ovládacího panelu
Mechanické specifikace
Mechanická část
Mezinárodní znaková sada pro ležaté písmo
International character set for Italic table
Mezinárodní znakové sady
Elektrotechnické údaje
Nastavení
páčka k nastavení tloušťky papíru
Použití páčky k nastavení tloušťky papíru
poloha horní části strany, Přesné nastavení
Úprava polohy horní části strany
poloha k odtržení
Posunutí papíru k hraně k odtržení
Nastavení Bi-D
Použití Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D)
Nastavení bzučáku
Buzzer (Zvukový signál)
Nastavení EPSON Status Monitor 3
Instalace nástroje EPSON Status Monitor 3
Nastavení tabulky znaků
Character table
Nastavení tiskárny
Použití Printer Setting (Nastavení tiskárny)
Nekonečný papír
režim výchozího nastavení
Roll paper
specifikace
Papír
tisk
Tisk na nekonečný papír
Obálky
specifikace
Papír
tisk
Obálky
Obousm. režim paralelního rozhraní
Parallel I/F bidirectional mode
Obousměrný (obousm.) tisk
Print direction
Odinstalace ovladače tiskárny
Odinstalování softwaru tiskárny
Odinstalace softwaru tiskárny
Odinstalování softwaru tiskárny
Odtržení
Posunutí papíru k hraně k odtržení
automaticky
Automatické posunutí papíru do polohy k odtržení
úprava
Upravení polohy k odtržení
ovládací panel
Použití chybových indikátorů
Ovládací panel
Použití ovládacího panelu
panel
Použití ovládacího panelu
Ovladač tiskárny
nastavení
Přehled nastavení ovladače tiskárny
vyvolání z Windows 7, Vista, XP a 2000
Pomocí ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny ve Windows 7, Vista, XP a 2000
Změna nastavení ovladače tiskárny
Ovládání z panelu v klidovém režimu
Ovládání z panelu v klidovém režimu
Páčka k nastavení tloušťky papíru
Použití páčky k nastavení tloušťky papíru
Paketový režim
Packet mode
panel
Použití ovládacího panelu
Papír na roli
specifikace
Papír
Parita
Parity
Písmo
Font
International character set for Italic table
Podpora zákazníků
Než budete kontaktovat Epson
Přenosová rychlost
Baud rate
Přeprava tiskárny
Přeprava tiskárny
Přeskočit perforaci
Skip over perforation
Přesné nastaveni
Posunutí papíru k hraně k odtržení
Přesné nastavení
Upravení polohy k odtržení
problémy s rozhraním USB
Řešení problémů s rozhraním USB
Řešení problémů
odstranění uvíznutí papíru
Odstranění uvíznutého papíru
Řešení problémů s USB
Řešení problémů s rozhraním USB
Režim ochrany
Režim ochrany
Režim rozhraní
I/F (rozhraní) mode
Režim výchozího nastavení
Změna výchozích nastavení
Rozteč
Pitch
Samočinný test
Tisk samočinného testu
Samostatné listy
tisk
Tisk na jednotlivé listy
Server s Windows 7, Vista, XP nebo 2000
Nastavení tiskárny jako sdílené tiskárny
Seznam příkazů
ESC/P 2
EPSON ESC/P 2 řídicí kódy
IBM PPDS
Emulované řídicí kódy IBM PPDS
Seznam tabulek znaků
Elektrotechnické údaje
Směr tisku
Print direction
Specifikace
doporučená oblast tisku
Doporučená oblast tisku
interní písmo
Elektrotechnické údaje
mezinárodní znakové sady
Elektrotechnické údaje
normy a schválení
Standardy a schválení
papír
Papír
provozní prostředí
Provozní prostředí
seznamy příkazů
Emulované řídicí kódy IBM PPDS
EPSON ESC/P 2 řídicí kódy
tabulky znaků
Elektrotechnické údaje
zarovnání papíru
Zarovnání papíru
Specifikace papíru
Papír
Status Monitor 3
Použití nástroje EPSON Status Monitor 3
Software tiskárny
svislé zarovnání čar
Tisk samočinného testu
Tabulka výchozích nastavení
Režim výchozích nastavení
Technická podpora
Než budete kontaktovat Epson
Tichý režim
Low-noise mode
Tiskárna
sdílení
Sdílení tiskárny
Tiskárna (ovladač tiskárny)
Software tiskárny
Tiskárna s kolečkem
Odstranění uvíznutého papíru
Tisk na nekonečný papír
Držák rolí papíru
Tlačítka
Použití ovládacího panelu
Tlačítka ovládacího panelu
Použití ovládacího panelu
Tlačítko odtržení
Použití tlačítka Tear Off (Odtržení)
Upravení
polohy k odtržení
Upravení polohy k odtržení
USB rozhraní
I/F (rozhraní) mode
Uvíznutí papíru, odstranění
Odstranění uvíznutého papíru
Vícedílné formuláře
specifikace
Papír
tisk
Vícedílné formuláře
Volitelný držák nekonečného papíru
Držák rolí papíru
Výběr zabudovaného písma
Volba interního písma
Výchozí nastavení softwaru
Software
Vyjmutí vytištěného dokumentu z podavače s kolečky
Vyjmutí vytištěného dokumentu z tlačného podávacího mechanismu
Zarovnání papíru
Zarovnání papíru
Zrušení tisku
Zrušení tisku