| صفحه اصلی > لوازم اختیاری و مواد مصرفی # نصب و استفاده از لوازم اختیاری نگهدارنده لوله کاغذ ## نگهدارنده لوله کاغذ نگهدارنده لوله کاغذ اختیاری (C81114) به شما امکان می دهد از چاپگر خود با لوله کاغذ 216 میلی متری (8.5 اینچ) استفاده کنید، مانند مواردی که در دستگاه های تلکس مورد استفاده قرار می گیرند. این مورد در همه کشورها در دسترس نمی باشد. برای نصب و استفاده از نگهدارنده لوله کاغذ مراحل زیر را دنبال کنید:
| چاپگر را خاموش کرده و راهنمای کاغذ را خارج نمایید.
| نگهدارنده لوله کاغذ را مانند آنچه در تصویر زیر نشان داده شده است در زیر چاپگر قرار دهید. دو سوراخ پایه را در دو دندانه واقع در پایین چاپگر جا بیندازید.
احتیاط:
مراقب باشید که هنگام بالا بردن چاپگر، نگهدارنده لوله کاغذ سقوط نکند. فقط وزن چاپگر است که آن را در جای خود نگه می دارد.
| اهرم آزاد سازی کاغذ را روی کاغذ تکی فشار دهید.
| لبه کاغذ لوله کاغذ را صاف ببرید. میله نگهدارنده لوله کاغذ را در مرکز لوله کاغذ وارد کنید.
| میله و لوله کاغذ را در نگهدارنده لوله کاغذ تنظیم کنید. لوله را طوری میزان کنید که کاغذ بتواند از قسمت زیر لوله کاغذ برای چاپ وارد شود. سپس چاپگر را روشن کنید.
| لبه کاغذ لوله کاغذ را از روی راهنمای مسیر کاغذهای تکی بالا آورده و آن را در مسیر کاغذهای تکی وارد کنید تا جایی که دیگر نتوانید کاغذ را حرکت دهید.
| راهنمای کاغذ را نصب کنید. راهنمای لبه چپ را به طرف مرکز بلغزانید تا در قسمت علامت راهنما متوقف شود. سپس راهنمای لبه راست را تا علامت راهنمای روبرو بلغزانید.
بالا |