| صفحه اصلی > کار کردن با کاغذ # چاپ بر روی صفحه های تکی وارد کردن صفحه های تکی می توانید با استفاده از راهنمای کاغذ، صفحه تکی را به صورت تک تک وارد چاپگر کنید. برای اطلاع از مشخصات مربوط به نوع کاغذ تکی، می توانید به کاغذ مراجعه کنید. قبل از چاپ بر روی فرم های چند قسمتی صفحه تکی، پاکت ها یا سایر کاغذهای مخصوص مطمئن شوید که اهرم ضخامت کاغذ در وضعیت مناسب قرار داشته باشد. برای اطلاع از جزئیات به کاغذ بروید. توجه:
برای اطلاع از مشخصات کامل مربوط به نوع کاغذ تکی، می توانید به کاغذ مراجعه کنید. می توانید با استفاده از راهنمای کاغذ، فرم های چند قسمتی بدون کاربن صفحه تکی را که در بالا به هم چسبیده اند وارد چاپگر کنید. فرم های چند قسمتی را در راهنمای کاغذ وارد کنید، ابتدا لبه انتهایی به طوری که سمت قابل چاپ آن به طرف پایین باشد.
## وارد کردن صفحه های تکی مراحل زیر را برای وارد کردن صفحه های تکی دنبال کنید:
| مطمئن شوید که چاپگر خاموش است. همینطور مطمئن شوید که اهرم آزاد سازی کاغذ به طرف عقب و بر روی وضعیت صفحه تکی قرار داشته باشد و راهنمای کاغذ همانطور که در پایین نشان داده شده در وضعیت قائم باشد.
| راهنمای لبه چپ را روی موقعیت 0 بلغزانید. سپس، راهنمای لبه راست را برای مطابقت با عرض کاغذ تنظیم کنید.
| یک صفحه از کاغذ را به آرامی به طرف پایین و بین راهنماهای لبه بلغزانید تا صفحه در جای خود محکم شود.
برای استفاده عادی، چاپگر را روشن کنید بدون اینکه بر روی سایر دکمه ها فشار آورید. هنگامی که چاپگر داده ها را دریافت می کند، شروع به چاپ می کند. احتیاط:
از دستگیره تغذیه کاغذ که در طرف راست چاپگر می باشد تنها هنگام گیر کردن کاغذ و فقط زمانی که چاپگر خاموش است استفاده کنید. در غیر اینصورت، ممکن است به چاپگر آسیب برسد و یا اینکه حاشیه بالای صفحه از دست برود.
بالا |