| Inicio > Problemas y soluciones # Impresión de un auto test El autotest de la impresora ayuda a determinar si el problema proviene de la impresora o del ordenador: Si los resultados del auto test son satisfactorios, la impresora funciona correctamente, y es probable que el problema provenga de los ajustes del controlador de la impresora o de la aplicación, del ordenador o del cable de interfaz. (No olvide que el cable de interfaz tiene que ser blindado.) Si el auto test no se imprime correctamente, el problema está en la impresora. En Problemas y soluciones, encontrará causas y soluciones posibles al problema. Puede imprimir el auto test con hojas sueltas o papel continuo. Consulte Impresión en papel continuo o Impresión en hojas sueltas para obtener instrucciones relativas a la carga de papel. Precaución:
Debe utilizar papel con una anchura mínima de 210 mm (8,27 ”) para ejecutar el auto test, pues, de otro modo, el cabezal imprimiría directamente en el rodillo.
Siga estos pasos para realizar un auto test:
| Cuando utilice papel continuo, asegúrese de que ha cargado el papel y de que la palanca de liberación de papel se encuentra en la posición adecuada. A continuación, apague la impresora.
Precaución:
Siempre que apague la impresora, espere cinco segundos como mínimo antes de volver a encenderla. De lo contrario, podría dañarla.
| Si desea realizar el test, encienda la impresora mientras mantiene pulsado el botón LF/FF o Load/Eject.
El auto test se imprime en caracteres Draft cuando se mantiene pulsado el botón LF/FF, o en caracteres NLQ cuando se mantiene pulsado Load/Eject.
| Cuando utilice hojas sueltas, cargue papel en la impresora.
Al cabo de unos segundos, la impresora cargará el papel automáticamente y empezará a imprimir el auto test. Se imprimirá una serie de caracteres. Nota:
Si desea detener el autotest temporalmente, pulse el botón Pause. Para reanudar el test, vuelva a pulsar el botón Pause.
| Para terminar el auto test, pulse el botón Pause y se detendrá la impresión. Si queda papel dentro de la impresora, pulse el botón LF/FF para expulsar la página impresa. A continuación, apague la impresora.
Precaución:
No apague la impresora durante la impresión del auto test. Pulse siempre el botón Pause para detener la impresión y el botón LF/FF para expulsar la página impresa antes de apagar la impresora.