| Kezdőlap > Termékinformációk # A nyomtató műszaki adatai Mechanikai adatok Elektronikus Elektromos adatok Környezeti adatok Papír Ajánlott nyomtatható terület Papír igazítása ## Mechanikai adatok
Nyomtatási módszer: | 24 tűs mátrixnyomtató
Nyomtatási sebesség: | Gyors vázlat | 347 cps 10 cpi sűrűséggel 416 cps 12 cpi sűrűséggel
Vázlat | 260 cps 10 cpi sűrűséggel 312 cps 12 cpi sűrűséggel 390 cps 15 cpi sűrűséggel
Vázlat, kis betűközzel | 222 cps 17 cpi sűrűséggel 260 cps 20 cpi sűrűséggel
LQ | 86 cps 10 cpi sűrűséggel 103 cps 12 cpi sűrűséggel 129 cps 15 cpi sűrűséggel
LQ, kis betűközzel | 147 cps 17 cpi sűrűséggel 172 cps 20 cpi sűrűséggel
Nyomtatás iránya: | Kétirányú logikai pozicionálás szöveg és grafika nyomtatásához. Az egyirányú szöveg- és grafikanyomtatás szoftverparancsokkal választható ki.
Sorköz: | 4,23 mm-es (1/6 hüvelyk) vagy programból állítható 0,0706 mm-es (1/360 hüvelyk) lépésekben
Nyomtatható oszlopok száma: | 80 oszlop (10 cpi)
Felbontás: | 360 × 180 dpi maximum
Adagolási mód: | Súrlódásos (hátsó papírbelépés) Push traktoros adagolás (hátsó papírbelépés)
Adagoló: | Hátsó push traktor Papírtekercstartó (opcionális)
Papírbetöltés sebessége: | Folyt. | 53 mm/másodperc (3,61 hüvelyk/másodperc)
Szakaszos | 57 ms/sor 1/6 hüvelykes sortávolság esetén
Megbízhatóság: | Teljes nyomtatási mennyiség | 20 millió sor (kivéve a nyomtatófejet) MTBF 10,000 POH (25%-os terhelés)
Nyomtatófej élettartama | 400 millió leütés/vezeték
Méretek és tömeg: | Leporelló használata esetén:
Magasság | 199 mm (7,8 hüvelyk)
Szélesség | 362 mm (14,3 hüvelyk)
Mélység | 335 mm (13,2 hüvelyk)
(a papírtartókat és a gombot is beleértve.)
Különálló lapok használata esetén:
Magasság | 199 mm (7,8 hüvelyk)
Szélesség | 362 mm (14,3 hüvelyk)
Mélység | 307 mm (12,1 hüvelyk)
(a papírtartókat és a gombot is beleértve.)
Tömeg | kb. 4 kg (8,8 lb)
Szalag: | Fekete szalagkazetta (S015633)
Szalag élettartalma (Vázlat, 10 cpi, 48 pont/karakter) | Fekete szalag | 2,5 millió karakter
Zajszint: | Kb. 53 dB (A) (ISO 7779 minta)
Lap teteje ## Elektronikus
Interfészek: | Egy szabványos kétirányú, 8 bites párhuzamos IEEE-1284 interfész a félbájtos (nibble) mód támogatásával, egy EIA-232D soros interfész, egy USB (2.0-s verziójú) interfész
Puffer: | 128 KB
Beépített betűkészletek: | Bitképes betűkészletek: EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, arányos EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, arányos EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C arányos Méretezhető betűkészletek: EPSON Roman 10,5 pont, 8-32 pont (2 pontonként) EPSON Sans Serif 10,5 pont, 8-32 pont (2 pontonként) EPSON Roman T 10,5 pont, 8-32 pont (2 pontonként) EPSON Sans Serif H 10,5 pont, 8-32 pont (2 pontonként) Vonalkód-betűkészletek: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Karaktertáblák: | Normál: Egy dőlt és 12 grafikus karaktertábla: Dőlt tábla, PC 437 (US, Szabványos európai), PC 850 (Többnyelvű), PC 860 (Portugál), PC 863 (Kanadai Francia), PC 865 (Skandináv), PC 861 (Izlandi), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Bővített: Egy dőlt és 40 grafikus karaktertábla: Dőltbetűs tábla, PC437 (US, Szabványos európai), PC850 (Többnyelvű), PC437 Görög, PC853 (Török), PC855 (Cirill), PC852 (Kelet-európai), PC857 (Török), PC866 (Orosz), PC869 (Görög), MAZOWIA (Lengyel), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latin/Görög), ISO latin 1T (Török), Bulgária (Bolgár), PC 774 (LST 1283:1993), Észtország (Észtország), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Lett), PC 866 UKR (Ukrajna), PC860 (Portugál), PC861 (Izlandi), PC865 (Skandináv), PC864 (Arab), PC APTEC (Arab), PC 708 (Arab), PC 720 (Arab), PCAR864 (Arab), PC863 (Kanadai Francia), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Litván), PC437 Szlovénia, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazahsztán)
Karakterkészletek: | 13 nemzetközi karakterkészlet: USA, Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Dánia I, Svédország, Olaszország, Spanyolország I, Japán, Norvégia, Dánia 2, Spanyolország 2, Latin-Amerika
Lap teteje ## Elektromos adatok A készülék adott üresjárati idő eltelte után alvó módba lép. Az időtartamot a gyárban beállították biztosítandó, hogy a termék megfeleljen az Energy Star energiahatékonysági szabványainak, és ezt a fogyasztó nem módosíthatja.
| 220-240 V-os modell
Bemenő feszültségtartomány | 198–264 V váltakozó áram
Névleges frekvenciatartomány | 50–60 Hz
Bemenő frekvenciatartomány | 49,5–60,5 Hz
Névleges áramfelvétel | 0,8 A (maximum 2 A – a karaktertípustól függően)
Teljesítményfelvétel | Kb. 24 W (ISO/IEC 10561 betűminta nyomtatása közben) Kb. 8 W készenléti üzemmódban Kb. 1,3 W alvó üzemmódban* Kb. 0,5 W automata kikapcsolás módban 0 W kikapcsolt állapotban
* alvó mód: Az alábbi álllapotban 4 perc 30 másodperc elteltével a nyomtató alvó üzemmódba lép. - Nincs művelet - Nem lépett fel hiba - Nincsenek adatok a bemeneti pufferben Megjegyzés:
A feszültségadatokat ellenőrizze a nyomtató hátoldalán lévő címkén.
Lap teteje ## Környezeti adatok
| Hőmérséklet (lecsapódás nélkül) | Páratartalom (lecsapódás nélkül)
Működési | 5–35˚C (41–95˚F) | 10–80% relatív páratartalom
Tárolási | -30–60˚C (-22–140˚F) | 0–85% relatív páratartalom
Lap teteje ## Papír Megjegyzés:
Újrafelhasználható papírt, borítékot és egy lapból álló többpéldányos papírt csak az alábbi normál hőmérséklet- és páratartalom-tartományban használjon: Hőmérséklet: 15 – 25 ˚C (59 – 77 ˚F) Relatív páratartalom: 30 – 60% relatív páratartalom Ne töltsön be gyűrött, összehajtott, sérült és görbe papírt.
Különálló lapok (szabványos): belépés a papírvezetőn át
Szélesség | 100–257 mm (3,9–10,1 hüvelyk)
Hosszúság | 100–364 mm (3,9–14,3 hüvelyk)
Vastagság | 0,065 – 0,14 mm (0,0025 – 0,0055 hüvelyk)
Tömeg | 52 – 90 g/m² (14 – 24 lb)
Többpéldányos különálló papír: belépés a papírvezetőn át
Szélesség | 100–257 mm (3,9–10,1 hüvelyk)
Hosszúság | 100–364 mm (3,9–14,3 hüvelyk)
Példányszám | 1 eredeti és max. 3 másodpéldány
Vastagság | 0,12 – 0,32 mm (0,0047 – 0,0126 hüvelyk)
Tömeg | 40 – 58 g/m² (12 - 15 lb)
Kötés | Ragasztócsík az űrlap tetején
Borítékok: belépés a papírvezetőn át
Méret | No. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 hüvelyk) No. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 hüvelyk)
Vastagság | 0,16–0,52 mm (0,0063–0,0205 hüvelyk)
Tömeg | 45 – 90 g/m² (12 – 24 lb)
Leporelló (normál vagy többpéldányos): hátsó betöltőnyílás
Szélesség | 101,6–254 mm (4,0–10,0 hüvelyk)
Hosszúság (egy oldal) | 101,6–558,8 mm (4,0–22,0 hüvelyk)
Példányszám | 1 eredeti és max. 3 másodpéldány
Vastagság | 0,065 – 0,32 mm (0,0025 – 0,0126 hüvelyk)
Tömeg (nem többpéldányos) | 52 – 82 g/m² (14 – 22 lb)
Tömeg (a többpéldányos egy lapja) | 40 – 58 g/m² (12 - 15 lb)
Kötés | Pöttyragasztás vagy papírkapocs mindkét oldalon
Papírtekercs: hátsó belépés az opcionális papírtekercstartóval
Szélesség | 216 mm (8,5 hüvelyk)
Vastagság | 0,07–0,09 mm (0,0028–0,0035 hüvelyk)
Tömeg | 52 – 82 g/m² (14 – 22 lb)
Lap teteje ## Ajánlott nyomtatható terület Megjegyzés:
A legjobb eredmény elérése érdekében nyomtasson az ajánlott nyomtatható területen belül. A nyomtató nem fog nyomtatni ezen a területen kívül.
Különálló lapok:
A | Minimális felső margó: 4,2 mm (0,17 hüvelyk).
B | Minimális bal és jobb margó: 3,0 mm (0,12 hüvelyk). Különálló lapok esetében a maximális papírszélesség 257 mm (10,1 hüvelyk). Maximális nyomtatási szélesség: 203,2 mm (8,0 hüvelyk). Ha a papír ennél lényegesen szélesebb, az oldalsó margók a minimálisnál szélesebbek lesznek, de a nyomtatható szélesség nem lesz nagyobb, mint 203,2 mm (8,0 hüvelyk).
C | Minimális alsó margó: 4,2 mm (0,17 hüvelyk).
Borítékok:
A | Minimális felső margó: 4,2 mm (0,17 hüvelyk).
B | Minimális bal és jobb margó: 3,0 mm (0,12 hüvelyk). Maximális vízszintes nyomtatási szélesség: 234,9mm (9,25 hüvelyk). Ha a boríték ennél lényegesen szélesebb, az oldalsó margók a minimálisnál szélesebbek lesznek, de a nyomtatható szélesség nem lesz nagyobb, mint 234,9 mm (9,25 hüvelyk).
C | Minimális alsó margó: 4,2 mm (0,17 hüvelyk).
Leporelló:
A | Minimális felső és alsó margó a perforáció felett és alatt: 4,2 mm (0,17 hüvelyk).
B | Minimális bal és jobb margó: 13 mm (0,51 hüvelyk). Maximális papírszélesség: 254 mm (10,0 hüvelyk). Maximális nyomtatási szélesség: 203,2 mm (8,0 hüvelyk). Ha a papír ennél lényegesen szélesebb, az oldalsó margók a minimálisnál szélesebbek lesznek, de a nyomtatható szélesség nem lesz nagyobb, mint 203,2 mm (8,0 hüvelyk).
Papírtekercs:
A | Minimális felső margó: 4,2 mm (0,17 hüvelyk).
B | Minimális bal és jobb margó: 3,0 mm (0,12 hüvelyk). Maximális nyomtatási szélesség: 203,2 mm (8,0 hüvelyk).
Lap teteje ## Papír igazítása Leporelló esetén a nyomtató a nyíllal jelölt pozíciónál kezd nyomtatni. A nem nyomtatható terület a nyíltól balra van. Különálló lapok esetén a nyomtatás a papírvezető skálájának "0"-val jelzett pontjától indul. A nem nyomtatható terület a "0"-tól balra van. Lap teteje |