| Начална страница > Допълнителни опции и консумативи # Монтиране и използване на опциите Държател на рулонна хартия ## Държател на рулонна хартия Допълнителният държач на рулонна хартия (C81114) Ви дава възможност да използвате принтера си с ролки хартия 216 мм (8,5 инча), подобно на ролките, използвани в телефакс машините. Тази опция не се предлага във всички държави. За да монтирате и използвате държателя на рулонна хартия, следвайте тези стъпки:
| Изключете принтера и свалете водача за хартия.
| Поставете държателя на рулонна хартия под принтера, както е показано по-долу. Нагласете двата отвора на основата му върху двата позициониращи щифта от долната страна на принтера.
Внимание:
При повдигане на принтера внимавайте да не падне държача на рулонна хартия. Единствено теглото на принтера го задържа на мястото му.
| Избутайте лостчето за освобождаване на хартията в положение за единичен лист.
| Отрежете перпендикулярно водещия ръб на рулонната хартия. Плъзнете вала на държателя на рулонна хартия през центъра на хартиената ролка.
| Поставете вала и хартиената ролка в държателя на рулонна хартия. Ориентирайте ролката, така че хартията да се подава от долната й страна. След това включете принтера.
| Вдигнете водещия край на хартията над водача за единични листове и го вмъкнете на мястото за единични листове, докато не усетите съпротивление.
| Поставете водача за хартия. Плъзнете левия водач на ръба към центъра, докато се опре в маркировката на водача. След това плъзнете десния водач на ръба към противоположната маркировка на водача.
Горен |