| Κεντρική σελίδα > Πληροφορίες για το προϊόν # Προδιαγραφές εκτυπωτή Μηχανικά στοιχεία Ηλεκτρονικά στοιχεία Ηλεκτρικά στοιχεία Περιβαλλοντικά στοιχεία Χαρτί Προτεινόμενη εκτυπώσιμη περιοχή Ευθυγράμμιση χαρτιού ## Μηχανικά στοιχεία
Μέθοδος εκτύπωσης: | Κρουστική dot matrix 24 ακίδων
Ταχύτητα εκτύπωσης: | Πρόχειρη εκτύπωση υψηλής ταχύτητας | 347 cps στα 10 cpi 416 cps στα 12 cpi
Πρόχειρη εκτύπωση | 260 cps στα 10 cpi 312 cps στα 12 cpi 390 cps στα 15 cpi
Συμπυκνωμένη πρόχειρη εκτύπωση | 222 cps στα 17 cpi 260 cps στα 20 cpi
LQ (Ποιότητα γραφομηχανής) | 86 cps στα 10 cpi 103 cps στα 12 cpi 129 cps στα 15 cpi
Συμπυκνωμένη ενδιάμεση εκτύπωση | 147 cps στα 17 cpi 172 cps στα 20 cpi
Κατεύθυνση εκτύπωσης: | Αµφίδροµη λογική αναζήτηση για εκτύπωση κειµένου και γραφικών. Με χρήση των εντολών λογισµικού είναι δυνατή η επιλογή εκτύπωσης για κείµενο ή γραφικά σε μία κατεύθυνση.
Διάστιχο: | 4,23 mm (1/6 ίντσες) ή προγραµµατιζόµενο σε διαστήµατα 0,0706 mm (1/360 ιντσών)
Εκτυπώσιμες στήλες: | 80 στήλες (στα 10 cpi)
Ανάλυση: | 360 × 180 dpi μέγιστη
Μέθοδος τροφοδοσίας: | Τριβή (είσοδος χαρτιού πίσω) Τροφοδότης ώθησης (είσοδος χαρτιού πίσω)
Τροφοδότης: | Πίσω τροφοδότης ώθησης Στήριγμα για χαρτί σε ρολό (Προαιρετικό)
Ταχύτητα τροφοδοσίας χαρτιού: | Συνεχής | 53 mm/δευτερόλεπτο (3,61 ίντσες/δευτερόλεπτο)
Διακοπτόμενη | 57 msec/γραµµή σε διάστιχο 1/6 ίντσες
Αξιοπιστία: | Συνολικός όγκος εκτύπωσης | 20 εκατομμύρια γραμμές (εκτός της κεφαλής εκτύπωσης) Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών 10.000 ώρες λειτουργίας (25% απόδοση)
Διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης | 400 εκατομμύρια κρούσεις ανά πλέγμα
Διαστάσεις και βάρος: | Κατά τη χρήση συνεχόμενου χαρτιού:
Ύψος | 199 mm (7,8 ίντσες)
Πλάτος | 362 mm (14,3 ίντσες)
Βάθος | 335 mm (13,2 ίντσες)
(συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων του χαρτιού και του περιστροφικού κουμπιού.)
Κατά τη χρήση μεμονωμένων φύλλων:
Ύψος | 199 mm (7,8 ίντσες)
Πλάτος | 362 mm (14,3 ίντσες)
Βάθος | 307 mm (12,1 ίντσες)
(συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων του χαρτιού και του περιστροφικού κουμπιού.)
Βάρος | περίπου 4 kg (8,8 λίβρες)
Μελανοταινία: | Μαύρη μελανοταινία (S015633)
Διάρκεια ζωής μελανοταινίας (Πρόχειρη εκτύπωση, 10 cpi, 48 κουκκίδες/ χαρακτήρα) | Μαύρη μελανοταινία | 2,5 εκατομμύρια χαρακτήρες
Ακουστικός θόρυβος: | Περίπου 53 db (A) (πρότυπο ISO 7779)
Επιστροφή στην αρχή ## Ηλεκτρονικά στοιχεία
Διασυνδέσεις: | Τυπική αμφίδρομη, 8-bit, παράλληλη διασύνδεση με υποστήριξη λειτουργίας nibble IEEE-1284, σειριακή διασύνδεση EIA-232D και διασύνδεση USB (εκδ. 2.0)
Buffer: | 128 KB
Ενσωματωμένες γραμματοσειρές: | Γραμματοσειρές bitmap: EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, αναλογικό EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, αναλογικό EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C Proportional Γραμματοσειρές με δυνατότητα κλιμάκωσης: EPSON Roman 10,5 pt., 8-32 pt. (κάθε 2 pt.) EPSON Sans Serif 10,5 pt., 8-32 pt. (κάθε 2 pt.) EPSON Roman T 10,5 pt., 8-32 pt. (κάθε 2 pt.) EPSON Sans Serif H 10,5 pt., 8-32 pt. (κάθε 2 pt.) Γραμματοσειρές γραμμωτού κώδικα: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Πίνακες χαρακτήρων: | Βασική: Ένας πίνακας πλάγιων χαρακτήρων και 12 πίνακες χαρακτήρων γραφικών: Πίνακας πλάγιων χαρακτήρων, PC437 (ΗΠΑ, Τυπικά για Ευρώπη), PC850 (Πολύγλωσσο), PC860 (Πορτογαλικά), PC 863 (Γαλλικά Καναδά), PC 865 (Σκανδιναβικά), PC 861 (Ισλανδικά), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Διευρυμένη: Ένας πίνακας πλάγιων χαρακτήρων και 40 πίνακες χαρακτήρων γραφικών: Πίνακας πλάγιων χαρακτήρων, PC437 (ΗΠΑ, Τυπικά για Ευρώπη), PC850 (Πολύγλωσσο), PC437 Greek, PC 853 (Τουρκικοί), PC 855 (Κυριλλικοί), PC 852 (Ανατολικής Ευρώπης), PC 857 (Τουρκικοί), PC 866 (Ρωσικοί), PC 869 (Ελληνικοί), MAZOWIA (Πολωνικοί), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Λατινικοί/Ελληνικοί), ISO Latin 1T (Τουρκικοί), Bulgaria (Βουλγαρικοί), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (Εσθονικοί), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Λετονικοί), PC 866 UKR (Ουκρανικοί), PC860 (Πορτογαλικά), PC861 (Ισλανδικά), PC865 (Σκανδιναβικά), PC864 (Αραβικοί), PC APTEC (Αραβικοί), PC 708 (Αραβικοί), PC 720 (Αραβικοί), PCAR864 (Αραβικοί), PC863 (Γαλλικά Καναδά), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Λιθουανικοί), PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazakhstan)
Σύνολα χαρακτήρων: | 13 διεθνή σύνολα χαρακτήρων: ΗΠΑ, Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Δανία I, Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία I, Ιαπωνία, Νορβηγία, Δανία 2, Ισπανία 2, Λατινική Αµερική
Επιστροφή στην αρχή ## Ηλεκτρικά στοιχεία Το προϊόν αυτό θα τεθεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από μία περίοδο που δεν χρησιμοποιείται. Το χρονικό διάστημα έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στα πρότυπα Energy Star για την ενεργειακή απόδοση και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον καταναλωτή.
| Μοντέλο 220 με 240 V
Εύρος τιμών τάσης εισόδου | AC 198 έως 264 V
Εύρος τιμών ονομαστικής συχνότητας | 50 έως 60 Hz
Εύρος τιμών συχνότητας εισόδου | 49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστική τάση ρεύματος | 0,8 A (μέγιστη τιμή 2 A ανάλογα με τον τύπο των χαρακτήρων)
Κατανάλωση ισχύος | Περίπου 24 W (πρότυπο χαρακτήρων ISO/IEC 10561) Περίπου 8 W σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας Περίπου 1,3 W σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας* Περίπου 0,5 W σε κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης 0 W σε απενεργοποίηση
* κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Όταν παρέλθουν 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στην ακόλουθη κατάσταση, ο εκτυπωτής εισέρχεται στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας. - Καμία λειτουργία - Κανένα σφάλμα - Δεν υπάρχουν δεδομένα στην ενδιάμεση μνήμη Σημείωση:
Ελέγξτε την τάση του εκτυπωτή σας από την ετικέτα που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του.
Επιστροφή στην αρχή ## Περιβαλλοντικά στοιχεία
| Θερμοκρασία (χωρίς συμπύκνωση) | Υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Λειτουργία | 5 έως 35˚C (41 έως 95˚F) | σχετική υγρασία 10 έως 80%
Αποθήκευση | -30 έως 60˚C (-22 έως 140˚F) | σχετική υγρασία 0 έως 85%
Επιστροφή στην αρχή ## Χαρτί Σημείωση:
Χρησιμοποιείτε ανακυκλωμένο χαρτί, φακέλους και πολύπτυχες φόρμες μεμονωμένων φύλλων, μόνο σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, όπως επισημαίνονται παρακάτω: Θερμοκρασία: 15 έως 25 ˚C (59 έως 77 ˚F) Υγρασία: σχετική υγρασία 30 έως 60% Μην τοποθετείτε χαρτί που είναι διπλωμένο, φθαρμένο, τσαλακωμένο ή λυγισμένο.
Μεμονωμένα φύλλα (τυπικά): είσοδος οδηγού χαρτιού
Πλάτος | 100 έως 257 χιλ. (3,9 έως 10,1 ίντσες)
Μήκος | 100 έως 364 χιλ. (3,9 έως 14,3 ίντσες)
Πάχος | 0,065 έως 0,14 mm (0,0025 έως 0,0055 ίντσες)
Βάρος | 52 έως 90 g/m² (14 έως 24 λίβρες)
Πολύπτυχες φόρμες μεµονωµένων φύλλων: είσοδος οδηγού χαρτιού
Πλάτος | 100 έως 257 χιλ. (3,9 έως 10,1 ίντσες)
Μήκος | 100 έως 364 χιλ. (3,9 έως 14,3 ίντσες)
Αντίτυπα | 1 πρωτότυπο + έως 3 αντίτυπα
Πάχος | 0,12 έως 0,32 mm (0,0047 έως 0,3200 mm)
Βάρος | 40 έως 58 g/m² (12 έως 15 λίβρες)
Βιβλιοδεσία | Γραμμή κόλλας στην άνω πλευρά της φόρμας
Φάκελοι: είσοδος οδηγού χαρτιού
Μέγεθος | Αρ. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 ίντσες) Αρ. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 inches)
Πάχος | 0,16 έως 0,52 mm (0,0063 έως 0,0205 inch)
Βάρος | 45 έως 90 g/m² (12 έως 24 λίβρες)
Συνεχόμενο χαρτί (βασικό και πολύπτυχο): πίσω είσοδος
Πλάτος | 101,6 έως 254 mm (4,0 έως 10,0 ίντσες)
Μήκος (μία σελίδα) | 101,6 έως 558,8 mm (4,0 έως 22,0 inches)
Αντίτυπα | 1 πρωτότυπο + έως 3 αντίτυπα
Πάχος | 0,065 έως 0,32 mm (0,0025 έως 0,3200 mm)
Βάρος (όχι πολύπτυχο) | 52 έως 82 g/m² (14 έως 22 λίβρες)
Βάρος (ένα φύλλο πολύπτυχου) | 40 έως 58 g/m² (12 έως 15 λίβρες)
Βιβλιοδεσία | Σημεία κόλλας ή συνδετήρα χαρτιού και στις δύο πλευρές
Ρολό χαρτί: είσοδος πίσω με προαιρετικό στήριγμα για χαρτί σε ρολό
Πλάτος | 216 mm (8,5 inches)
Πάχος | 0,07 έως 0,09 mm (0,0028 έως 0,0035 inch)
Βάρος | 52 έως 82 g/m² (14 έως 22 λίβρες)
Επιστροφή στην αρχή ## Προτεινόμενη εκτυπώσιμη περιοχή Σημείωση:
Για βέλτιστη ποιότητα, βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση πραγματοποιείται εντός της προτεινόμενης εκτυπώσιμης περιοχής. Ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην εκτυπώσει εκτός των ορίων αυτής της περιοχής.
Μεμονωμένα φύλλα:
A | Το ελάχιστο πλάτος για το άνω περιθώριο είναι 4,2 mm (0,17 inch).
B | Το ελάχιστο επάνω περιθώριο είναι 4,2 mm (0,17 ίντσες). Για μεμονωμένα φύλλα, το μέγιστο πλάτος χαρτιού είναι 257 mm (10,1 ίντσες). Το μέγιστο εκτυπώσιμο πλάτος είναι 203,2 χιλ. (8,0 ίντσες). Αν το μέγεθος χαρτιού είναι ουσιαστικά πλατύτερο από αυτό, τα πλευρικά περιθώρια θα είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο, αλλά το εκτυπώσιμο πλάτος δεν θα αυξηθεί πέρα από 203,2 mm (8,0 ίντσες).
C | Η ελάχιστη τιμή για το κάτω περιθώριο είναι 4,2 mm (0,17 inch).
Φάκελοι:
A | Το ελάχιστο επάνω περιθώριο είναι 4,2 mm (0,17 ίντσες).
B | Το ελάχιστο αριστερό και δεξί περιθώριο είναι από 3,0 mm (3,05 mm) το καθένα. Η μέγιστη οριζόντια εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι 234,9mm (9,25 ίντσες). Αν το μέγεθος φακέλου είναι ουσιαστικά πλατύτερο από αυτό, τα πλευρικά περιθώρια θα είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο, αλλά το εκτυπώσιμο πλάτος δεν θα αυξηθεί πέρα από 234,9 mm (9,25 ίντσες).
C | Η ελάχιστη τιμή για το κάτω περιθώριο είναι 4,2 mm (0,17 inch).
Συνεχόμενο χαρτί:
A | Η ελάχιστη τιμή για το άνω και κάτω περιθώριο πάνω και κάτω από τη διάτρηση είναι 4,2 mm (0,17 inch).
B | Η ελάχιστη τιμή για το αριστερό και το δεξί περιθώριο είναι 13 mm (0,51 inch). Το μέγιστο πλάτος χαρτιού είναι 254 mm (10,0 ίντσες). Το μέγιστο εκτυπώσιμο πλάτος είναι 203,2 χιλ. (8,0 ίντσες). Αν το μέγεθος χαρτιού είναι ουσιαστικά πλατύτερο από αυτό, τα πλευρικά περιθώρια θα είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο, αλλά το εκτυπώσιμο πλάτος δεν θα αυξηθεί πέρα από 203,2 mm (8,0 ίντσες).
Χαρτί σε ρολό:
A | Το ελάχιστο επάνω περιθώριο είναι 4,2 mm (0,17 ίντσες).
B | Το ελάχιστο αριστερό και δεξί περιθώριο είναι από 3,0 mm (3,05 mm) το καθένα. Το μέγιστο εκτυπώσιμο πλάτος είναι 203,2 χιλ. (8,0 ίντσες).
Επιστροφή στην αρχή ## Ευθυγράμμιση χαρτιού Για συνεχόμενο χαρτί, η εκτύπωση ξεκινά στην ένδειξη του βέλους στον εκτυπωτή. Η μη εκτυπώσιμη περιοχή βρίσκεται αριστερά της ένδειξης του βέλους. Για μεμονωμένα φύλλα, η εκτύπωση ξεκινά στο "0" της κλίμακας του οδηγού χαρτιού. Η μη εκτυπώσιμη περιοχή βρίσκεται αριστερά του "0". Επιστροφή στην αρχή |