| الصفحة الرئيسية > حل المشكلات # استخدام مؤشرات الخطأ يمكنك التعرُّف على كثير من المشكلات الشائعة في الطابعة باستخدام مصابيح لوحة التحكم. إذا توقفت الطابعة عن العمل وتمت إضاءة أو وميض واحد أو أكثر من مصابيح لوحة التحكم، أو إذا أصدرت الطابعة صفيرًا، فاستخدم الجدول التالي لتشخيص المشكلة وحلها. وإذا لم تستطع حل المشكلة بواسطة هذا الجدول، فانظر المشكلات والحلول.
حالة مصباح اللوحة | نمط الصفير | المشكلة
الحل
Pause | – | الطابعة متوقفة مؤقتًا.
اضغط على زر Pause لاستئناف الطباعة.
| يوجد حاليًا ورق من مصدر ورق آخر في مسار الورق.
قم بتحريك ذراع تحرير الورق للخلف للموضع المناسب، ثم اضغط على الزر Load/Eject لإزالة الورق من مسار الورق. ثم اضبط الذراع على الموضع المطلوب استخدامه. اضغط على الزر Pause لإطفاء مصباح Pause، إذا لزم الأمر.
Paper Out Pause |  | لم يتم تحميل ورق في مصدر الورق المختار.
قم بتحميل الورق في الطابعة. اضغط على الزر Pause لإطفاء مصباح Pause، إذا لزم الأمر.
| لم يتم تحميل الورق تحميلاً صحيحًا.
قم بإزالة الورق ثم أعد تحميله. انظر الطباعة على الورق المتصل للحصول على تعليمات حول تحميل الورق. اضغط على الزر Pause لإطفاء مصباح Pause، إذا لزم الأمر.
| تكدس الورق في الطابعة.
تخلص من تكدس الورق كما هو موضح في إزالة انحشار الورق.
Paper Out Pause |  | لم يتم تغذية الورق المتصل للخلف لموضع الاستعداد.
قم بتقطيع الوثيقة المطبوعة عند الثقوب؛ ثم اضغط على الزر Load/Eject. تقوم الطابعة بتغذية الورق لموضع الاستعداد. اضغط على الزر Pause لإطفاء مصباح Pause، إذا لزم الأمر.
| لم يتم إخراج صفحة منفردة من الورق إخراجًا كاملاً.
اضغط على الزر Load/Eject لإخراج الصفحة. اضغط على الزر Pause لإطفاء مصباح Pause، إذا لزم الأمر.
| تكدس الورق في الطابعة.
تخلص من تكدس الورق كما هو موضح في إزالة انحشار الورق.
Pause | – | ارتفعت حرارة رأس الطابعة أكثر من اللازم.
انتظر لعدة دقائق؛ وتستأنف الطابعة الطباعة تلقائيًا بعد ما تبرد رأس الطباعة.
جميع مصابيح لوحة التحكم |  | حدَثَ خطأ غير معروف في الطابعة.
قم بإيقاف تشغيل الطابعة واتركها لعدة دقائق؛ ثم أعد تشغيلها مرة ثانية. اتصل بالموزع، في حالة تكرار حدوث الخطأ.
= إضاءة، = وميض = تتابُع قصير من الصفير (ثلاث صافرات) = تتابُع طويل من الصفير (خمس صافرات) ملاحظة:
تُصدر الطابعة صفارة واحدة عند الضغط على أحد أزرار لوحة التحكم ولم تتوفر الوظيفة المطابقة لهذا الزر.