| Početna > Upravljačka ploča # Korištenje upravljačke ploče Gumbi i žaruljice upravljačke ploče Odabir ugrađenog fonta Funkcije ploče u stanju mirovanja Pomoću gumba na upravljačkoj ploči možete upravljati jednostavnim radnjama pisača—kao što je pomicanja papira prema naprijed, pomicanja obrazaca, ulaganja i izbacivanja papira i odabira fontova—. Žaruljice upravljačke ploče prikazuju status pisača. ## Gumbi i žaruljice upravljačke ploče 1. Žaruljice za odabir fontova Označava trenutnu postavku za odabir fonta.
| Visokobrzinska skica
| Skica
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Drugo
= uključeno, = isključeno, = trepće U zadanim postavkama žaruljice se pale i svijetle. 2. Tear Off (Font) žaruljica Trepće kada se beskonačni papir nalazi u položaju otkidanja. 3. gumb Tear Off (Font) * Pomiče beskonačan papir do položaja otkidanja. Izvlači beskonačan papir iz položaja otkidanja na položaj gornje ispisne margine. 4. gumb LF/FF ** Uvlači papir redak po redak kada se pritisne i pusti. Ako se dulje drži pritisnutim, izbacuje jedan list papira ili povlači beskonačan papir do sljedećeg položaja gornje ispisne margine. 5. gumb Load/Eject ** Uvlači jedan list papira. Izbacuje jedan list papira, ako je papir uložen. Uvlači beskonačan papir iz položaja mirovanja. Izvlači beskonačan papir do neutralnog položaja. 6. gumb Pause * Privremeno zaustavlja ispis, a ponovnim pritiskom gumba nastavlja ispis. Kada se drži pritisnutim tri sekunde, uključuje se mikro podešavanje**. Za isključivanje ponovno pritisnite. 7. Paper Out žaruljica Svijetli kada u odabrani način ulaganja papira nije uložen papir ili kada papir nije ispravno uložen. Treperi ako papir nije u potpunosti izvučen ili je papir zaglavljen u pisaču. Trepće tri sekunde zajedno sa žaruljicom Pause kada je uključeno zaključavanje. 8. Pause žaruljica Svijetli dok je pisač u stanju pauze. Trepće dok je pisač u stanju mikro podešavanja**. Trepće kada se glava pisača pregrije. Trepće tri sekunde zajedno sa žaruljicom Paper Out kada je uključeno zaključavanje. U mirovanju uključena je samo ova žaruljica. Sva ostala svjetla su isključena. * Odabir fonta: U stanju mikro podešavanja moguće je izabrati font ispisa pritiskom na gumb Tear Off (Font). Žaruljice za odabir fonta će se uključiti, isključiti ili početi treperiti radi prikaza odabranog fonta. ** Mikro podešavanje: Držite li tri sekunde pritisnutim gumb Pause, pisač će prijeći u način rada mikro podešavanja. U tom načinu rada gumbima LF/FF i Load/Eject možete podesiti položaj gornje ispisne margine i položaj otkidanja. Pogledajte Podešavanje položaja gornje ispisne margine. Na vrh ## Odabir ugrađenog fonta Slijedite ove upute za odabir ugrađenog fonta pomoću gumba na upravljačkoj ploči pisača:
| Pripazite da na pisaču nije u tijeku ispis. Ako je ispis u tijeku, pričekajte dok se ispis ne završi.
| Tri sekunde držite pritisnutim gumb Pause kako biste ušli u način rada mikro podešavanja. Svjetlo Pause počinje treptati. Dva svjetla za odabrani font prikazuju trenutno odabrani font.
| Više puta pritisnite gumb Tear Off (Font) kako biste prošli kroz sve dostupne odabire, a zatim se zaustavite kod željenog fonta s prikazom uzorka na upravljačkoj ploči. Odabir ostaje važeći dok ga ponovno ne promijenite.
Napomena:
Postavke koje odredite u programima obično će imati prednost pred onima koje odredite na upravljačkoj ploči pisača. Kako bi se postigli najbolji rezultati, font i njegovu širinu odaberite u programu koji koristite. Fontovi crtičnog koda ne mogu se birati preko upravljačke ploče.
Na vrh ## Funkcije ploče u stanju mirovanja Pisač će pokrenuti stanje mirovanja nakon 4 minute i 30 sekundi od prethodne radnje i ako se nije pojavila neka pogreška. Sljedeće radnje vraćaju pisač iz stanja mirovanja. Slanje podataka za ispis. Pritiskanje gumba upravljačke ploče. Jednostruki pritisak gumba vraća pisač iz mirovanja i prikazuje trenutni status pomoću svjetala na upravljačkoj ploči. Ako želite koristiti normalne funkcije gumba, još jednom ga pritisnite. Napomena:
Samo jednim pritiskom gumba pisač se vraća iz stanja mirovanja. On će se ponovno vratiti u stanje mirovanja ako protekne više od 20 sekundi bez dodatnih radnji.
Na vrh |