| Domů > Manipulace s papírem # Tisk na nekonečný papír Tisk s tlačným podávacím mechanismem Vyjmutí vytištěného dokumentu z tlačného podávacího mechanismu Přepnutí zpět do režimu tisku na jednotlivé listy Úprava polohy horní části strany Posunutí papíru k hraně k odtržení Tiskárna zvládá papír v rolích posouvaný perforací po stranách. ## Tisk s tlačným podávacím mechanismem Před použitím tlačného podávacího mechanismu je vhodné nastavit funkci Auto tear off (Automatické odtržení) v režimu Default Setting (Výchozí nastavení) na hodnotu On. Viz Výchozí nastavení tiskárny. Při zavádění nekonečného papíru pomocí tlačného podávacího mechanismu postupujte následujícím způsobem:
| Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá. Sejměte kryt tiskárny a vodítko papíru a posuňte páčku k uvolnění papíru do polohy k tisku na nekončený papír.
Poznámka:
Na obrázku je kryt tiskárny sejmutý, aby byly vidět detaily, ale vy jej snímat nemusíte.
| Uvolněte ozubená kolečka přitažením pojistek ozubených koleček směrem dopředu.
| Posuňte levou jednotku ozubených koleček. K tomu vám pomůže měřítko na tiskárně. Tiskárna bude tisknout vpravo od šipky. Zatlačte pojistku ozubených koleček zpět na své místo. Potom posuňte pravou jednotku ozubených koleček tak, aby její poloha odpovídala šířce papíru, ale nezajišťujte ji. Posuňte podpěru papíru doprostřed mezi jednotky ozubených koleček.
| Zkontrolujte, zda má papír čistý a rovný zaváděcí okraj. Otevřete kryty ozubených koleček. Zarovnejte první díry v papíře se zoubky koleček a kryty ozubených koleček zavřete. Posuňte pravé ozubené kolečko tak, aby byl papír vyrovnaný, a zajistěte jej v nové poloze. Papír je nyní připraven k tisku.
Poznámka:
Pokud se nekonečný papír uvolní nebo příliš napne, upravte polohu pravého ozubeného kolečka.
Upozornění:
Použijte kolečko k podání papíru na pravé straně tiskárny k odstranění papíru pouze v případě, že je tiskárna vypnutá. Jinak by mohlo dojít k poškození tiskárny nebo ztrátě polohy horní části strany.
| Aby nedošlo k zaseknutí papíru, připevněte vodítko papíru zasunutím jeho výstupků přes montážní sloupky na tiskárně dle obrázku. Potom posuňte vodítko papíru k přední straně tiskárny (ucítíte, že zaklapne). Nastavte vodítka okrajů podle šířky papíru.
| Zapněte tiskárnu.
| Kryt tiskárny musí být zavřený. Stisknutím tlačítka Load/Eject nastavte papír do podávací polohy. Jakmile tiskárna přijme data, tisk se zahájí automaticky.
| Po skončení tisku odtrhněte vytištěný dokument podle pokynů v následující části. Pokud je první řádek vytištěn příliš vysoko nebo nízko, upravte jeho polohu pomocí funkce Micro Adjust (Přesné nastavení). Viz Úprava polohy horní části strany.
Upozornění:
K nastavení polohy horní části strany nikdy nepoužívejte otočné kolečko pro podání papíru. Mohlo by dojít k poškození tiskárny nebo ke ztrátě nastavení polohy horní části strany.
Pokud odešlete další data, papír se automaticky podá zpět do podávací polohy. Nahoru ## Vyjmutí vytištěného dokumentu z tlačného podávacího mechanismu Vytištěný dokument vyjměte následujícím postupem:
| Stiskněte tlačítko Tear Off (Font). Zkontrolujte, zda bliká kontrolka Tear Off (Font). (Určuje, že papír je na aktuální poloze k odtržení.)
| Otevřete kryt vodítka papíru a potom odtrhněte vytištěný dokument podle hrany k odtržení, která se nachází na jednotce k napnutí papíru.
Poznámka:
Není-li perforace papíru náležitě zarovnána s hranou pro odtržení, pozici pro odtržení lze upravit pomocí funkce Micro Adjust (Přesné nastavení). Viz Upravení polohy k odtržení.
Upozornění:
K úpravě polohy k odtržení nikdy nepoužívejte otočné kolečko k podání papíru. Mohlo by dojít k poškození tiskárny nebo ke ztrátě polohy k odtržení.
| Zavřete kryt vodítka papíru.
Jakmile obnovíte tisk, papír se automaticky zavede zpět na polohu horní části strany a tisk se spustí. Chcete-li nekonečný papír zavést do pohotovostní polohy, v níž lze papír vyjmout, stiskněte tlačítko Load/Eject. Poté otevřete kryty ozubených koleček podávacího mechanismu a vyjměte papír. Upozornění:
Před stisknutím tlačítka Load/Eject, vždy nejdříve odtrhněte vytištěný dokument. Zpětné zavádění několika stran najednou může způsobit uvíznutí papíru.
Nahoru ## Přepnutí zpět do režimu tisku na jednotlivé listy Chcete-li aktivovat režim tisku na jednotlivé listy, stiskněte tlačítko Load/Eject; tiskárna podá papír zpět do pohotovostní polohy. Potom postupujte podle pokynů v části Vkládání jednotlivých listů. Upozornění:
Před stisknutím tlačítka Load/Eject, vždy nejdříve odtrhněte vytištěný dokument. Zpětné zavádění několika stran najednou může způsobit uvíznutí papíru.
Nahoru ## Úprava polohy horní části strany Horní část strany je poloha na stránce, od níž bude zahájen tisk. Pokud bude tisk na stránce umístěn příliš vysoko nebo nízko, lze nastavit polohu horní části strany pomocí funkce Micro Adjust (Přesné nastavení). Postupujte následujícím způsobem: Upozornění:
K nastavení polohy horní části strany nikdy nepoužívejte otočné kolečko pro podání papíru. Mohlo by dojít k poškození tiskárny nebo ke ztrátě nastavení polohy horní části strany.
Poznámka:
Nastavení polohy k odtržení zůstává v platnosti, dokud je nezměníte, tj. i po vypnutí tiskárny. Nastavení horního okraje provedené v některých aplikacích potlačí nastavení polohy horní části strany provedené pomocí funkce Micro Adjust (Přesné nastavení). V případě potřeby nastavení polohy horní části strany provádějte v aplikaci.
| Tiskárna musí být zapnutá.
| Je-li třeba, vložte papír podle pokynů v této kapitole.
| Sejměte kryt tiskárny.
| Na tři vteřiny přidržte tlačítko Pause. Indikátor Pause začne blikat a tiskárna přejde do režimu Micro Adjust (Přesné nastavení).
| Chcete-li horní část strany posunout nahoru, stiskněte tlačítko LF/FF ; chcete-li tuto pozici posunout dolů, stiskněte tlačítko Load/Eject .
* plastový kryt pásky Poznámka:
Tiskárna má minimální a maximální nastavení polohy horní části strany. Pokusíte-li se nastavit stranu mimo tyto hranice, tiskárna vydá zvukový signál a ukončí posouvání papíru. Tiskárna vydá zvukový signál a nakrátko ukončí posun papíru také v případě, že papír dosáhne výchozí polohy horní části strany. Výchozí polohu lze při nastavení polohy horní části strany využít jako referenčního bodu.
| Po nastavení horní části strany ukončete režim Micro Adjust (Přesné nastavení) pomocí tlačítka Pause.
Nahoru ## Posunutí papíru k hraně k odtržení Pokud využíváte posun ozubenými koly, můžete funkcí odtržení vysunout nekonečný papír k odtrhávací hraně tiskárny. Vytištěný dokument lze poté snadno odtrhnout. Jakmile budete pokračovat v tisku, tiskárna automaticky zavede papír tak, aby byla nastavena horní část strany, což ušetří papír, který se obvykle spotřebuje mezi jednotlivými dokumenty. Jak je popsáno níže, lze tuto funkci použít dvěma způsoby: ručně pomocí tlačítka Tear Off (Font) na tiskárně nebo automaticky zapnutím režimu automatického odtrhávání. Upozornění:
Nikdy nepoužívejte funkci odtržení (jak je popsáno níže) k zavádění nekonečného papíru se štítky otočenými dolů. Štítky by se mohly odlepit od podkladu a uvíznout v tiskárně.
### Použití tlačítka Tear Off (Odtržení) Po dokončení tisku dokumentu zkontrolujte, že kontrolka Tear Off (Font) nebliká. Stiskněte tlačítko Tear Off (Font). Tiskárna posune papír k hraně k odtržení. Poznámka:
Pokud kontrolka Tear Off (Font) bliká, papír je v pozici odtržení. Při dalším stisknutí tlačítka Tear Off (Font) tiskárna zavede papír na následující horní část strany.
### Automatické posunutí papíru do polohy k odtržení Chcete-li, aby se vytištěné dokumenty automaticky posouvaly do polohy k odtržení, zapněte režim automatického odtrhávání a v režimu Default Setting (Výchozí nastavení) vyberte příslušnou délku stránky nekonečného papíru. Pokyny jsou uvedeny v části Změna výchozích nastavení. Je-li zapnuta funkce automatického odtrhávání, papír se automaticky posune do polohy k odtržení pokaždé, když tiskárna přijme plnou stránku dat nebo příkaz posuv stránky, po němž nenásledují žádná data. ### Upravení polohy k odtržení lze místo perforace posunout na pozici pro odtržení pomocí funkce mikronastavení. Polohu k odtržení lze nastavit podle následujících pokynů: Upozornění:
K úpravě polohy k odtržení nikdy nepoužívejte otočné kolečko k podání papíru. Mohlo by dojít k poškození tiskárny nebo ke ztrátě polohy k odtržení.
Poznámka:
Nastavení polohy k odtržení zůstává v platnosti, dokud je nezměníte, tj. i po vypnutí tiskárny.
| Kontrolka Tear Off (Font) musí blikat (papír je v aktuální pozici pro odtržení). Posunutí papíru do pozice pro odtržení možná budete muset provést tlačítkem Tear Off (Font).
| Otevřete kryt vodítka papíru.
| Na tři vteřiny přidržte tlačítko Pause. Indikátor Pause začne blikat a tiskárna přejde do režimu Micro Adjust (Přesné nastavení).
| Stiskem tlačítka LF/FF posuňte papír zpět nebo stiskem tlačítka Load/Eject posouvejte papír vpřed, až bude perforace v rovině odtrhávací hrany.
* hrana k odtržení Poznámka:
Když papír dosáhne výchozí polohy horní části strany, tiskárna vydá zvukový signál a ukončí posun papíru. Tiskárna má minimální a maximální poloha k odtržení. Pokud se pokusíte upravit polohu k odtržení mimo tento rozsah, zazní zvukový signál a posun papíru se zastaví.
| Po nastavení polohy k odtržení ukončete režim Micro Adjust (Přesné nastavení) pomocí tlačítka Pause.
| Odtrhněte vytištěné stránky.
Jakmile budete pokračovat v tisku, papír se automaticky zavede zpět na horní část strany a spustí se tisk. Nahoru |