| صفحه اصلی > لوازم اختیاری و مواد مصرفی # تعویض کارتریج نواری کارتریج نواری اصلی Epson تعویض کارتریج نواری ## کارتریج نواری اصلی Epson هنگامی که چاپ کم رنگ می شود، باید کارتریج نواری را تعویض کرد. کارتریج های نواری اصلی Epson طوری طراحی و تولید شده اند که با چاپگر Epson شما درست کار کنند. این کارتریج ها عملکرد و عمر طولانی هد چاپ و سایر بخش های چاپگر را تضمین می کنند. محصولات ساخته شده شرکت هایی غیر از Epson ممکن است باعث آسیب به چاپگر شوند، که این حالت شامل ضمانت نامه Epson نمی شود. چاپگر شما از کارتریج نواری زیر استفاده می کند:
کارتریج نواری مشکی Epson: | S015633
بالا ## تعویض کارتریج نواری برای نصب یا تعویض کارتریج نواری، مراحل زیر را دنبال کنید:
| مطمئن شوید که چاپگر خاموش است.
| درپوش چاپگر را به صورت عمودی باز کرده و به طرف بالا بکشید و آن را جدا نمایید.
هشدار:
اگر تازه از چاپگر استفاده کرده اید، هد چاپ ممکن است داغ باشد؛ قبل از تعویض کارتریج نواری، چند دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
| زبانه های قفل واحد کشش کاغذ را آرام بفشارید و واحد کشش را از چاپگر بیرون بکشید تا خارج شود.
| اطمینان حاصل کنید که هد چاپ در وسط چاپگر قرار دارد.
اگر نبود، چاپگر را روشن و خاموش کنید. سپس کارتریج نواری را از چاپگر خارج نمایید.
| کارتریج نواری جدید را از بسته بندی خارج کنید.
| دستگیره محکم کردن نوار را در جهت پیکان بچرخانید تا شل شدگی نوار برطرف شود، در این صورت نصب راحت تر خواهد بود.
| کارتریج نواری را همانطور که نشان داده شده وارد چاپگر کنید، سپس هر دو طرف کارتریج را محکم فشار دهید تا قلاب های پلاستیکی در شیارهای چاپگر جا بیفتند.
توجه:
از لمس کردن کابر سفید رنگ درون چاپگر خودداری کنید.
| از یک شیء نوک تیز، مانند قلم خودکار برای هدایت نوار در بین هد چاپ و راهنمای نوار استفاده نمایید.
احتیاط:
از وارد کردن نوار در فاصله دوری از راهنمای نوار خودداری کنید.
صحیح | اشتباه
| * راهنمای نوار
| دستگیره محکم کننده نوار را در جهت پیکان بچرخانید تا نوار در جای خود محکم شود؛ این نوار نباید تاب خورده یا چین خورده باشد.
| واحد کشش کاغذ را مجدداً نصب کنید.
| درپوش چاپگر را مجدداً سوار کرده و ببندید.
بالا |