| Начална страница > Разрешаване на проблеми # Използване на светлинните индикатори за грешки Можете да установите повечето често срещани при принтера проблеми като използвате индикаторите на контролния панел. Ако принтерът престане да работи и един или повече светлинни индикатори на панела за управление светят или мигат, или принтерът издава звуков сигнал, използвайте следващата таблица за диагностика и отстраняване на проблема. Ако не успеете да разрешите проблема с помощта на таблицата, вижте Проблеми и решения.
Състояние на светлинния индикатор на панела | Вид на звуковия сигнал | Проблем
Решение
Pause | – | Принтерът е в режим на пауза.
Натиснете бутона Pause, за да възобновите отпечатването.
| В момента по пътя на хартията се движи хартия от друг източник.
Преместете лостчето за освобождаване на хартията обратно в подходящата позиция и натиснете бутона Load/Eject, за да извадите хартията от пътя. След това поставете лостчето в позицията, която желаете да използвате. Ако е необходимо, натиснете бутона Pause, за да изключите индикатора Pause.
Paper Out Pause |  | В избрания източник няма заредена хартия.
Заредете хартия в принтера. Ако е необходимо, натиснете бутона Pause, за да изключите индикатора Pause.
| Хартията не е заредена правилно.
Извадете хартията и я заредете отново. Вижте Печат върху непрекъсната хартия за инструкции относно зареждането на хартия. Ако е необходимо, натиснете бутона Pause, за да изключите индикатора Pause.
| В принтера е заседнала хартия.
Извадете заседналата хартия, както е описано в Отстраняване на заседнала хартия.
Paper Out Pause |  | Непрекъснатата хартия не се връща обратно към положение на изчакване.
Откъснете отпечатания документ на мястото на перфорацията и след това натиснете бутона Load/Eject. Принтерът подава хартията до положението на готовност. Ако е необходимо, натиснете бутона Pause, за да изключите индикатора Pause.
| Единичен лист хартия не е изваден докрай.
Натиснете бутона Load/Eject, за да извадите листа. Ако е необходимо, натиснете бутона Pause, за да изключите индикатора Pause.
| В принтера е заседнала хартия.
Извадете заседналата хартия, както е описано в Отстраняване на заседнала хартия.
Pause | – | Печатащата глава е прегряла.
Изчакайте няколко минути - след като печатащата глава изстине, принтерът автоматично ще продължи отпечатването.
Всички светлинни индикатори на панела за управление |  | Появила се е неразпозната грешка на принтера.
Изключете принтера и го оставете така за няколко минути; след това го включете отново. Ако грешката се появи повторно, се свържете с вашия доставчик.
= включено, = мига = кратка серия от звукови сигнали (три сигнала) = дълга серия от звукови сигнали (пет сигнала) Забележка:
Ако натиснете бутон от панела за управление и съответната функция не е достъпна, принтерът издава еднократен звуков сигнал.