| Acasă > Secţiune de rezolvare a problemelor # Utilizarea indicatoarelor de eroare Puteţi identifica multe din problemele comune ale imprimantei utilizând luminile de pe panoul de control. Dacă imprimanta se opreşte din lucru şi una sau mai multe lumini de pe panoul de control sunt aprinse sau luminează intermitent sau imprimanta emite semnale sonore, utilizaţi următorul tabel pentru a diagnostica şi remedia problema. Dacă nu puteţi rezolva problema utilizând acest tabel, consultaţi Probleme şi soluţii.
Stare lumină panou | Formă semnal sonor | Problemă
Soluţie
Pause | – | Imprimanta se află în starea pauză.
Apăsaţi pe butonul Pause pentru a relua tipărirea.
| Hârtia de la altă sursă de hârtie este prezentă în calea hârtiei.
Deplasaţi înapoi maneta de eliberare a hârtiei în poziţia corespunzătoare şi apăsaţi pe butonul Load/Eject pentru a îndepărta hârtia din calea hârtiei. Apoi aduceţi maneta în poziţia pe care doriţi să o utilizaţi. Apăsaţi pe butonul Pause pentru a stinge lumina Pause, dacă este necesar.
Paper Out Pause |  | Nu este încărcată hârtie în sursa de hârtie selectată.
Încărcaţi hârtie în imprimantă. Apoi, apăsaţi pe butonul Pause pentru a stinge lumina Pause, dacă este necesar.
| Hârtia nu este încărcată corect.
Scoateţi hârtia şi încărcaţi-o din nou. Consultaţi Imprimarea pe hârtie continuă pentru instrucţiuni de încărcare. Apoi, apăsaţi pe butonul Pause pentru a stinge lumina Pause, dacă este necesar.
| Hârtia este blocată în imprimantă.
Îndepărtaţi blocajul hârtiei aşa cum este descris în Deblocarea hârtiei.
Paper Out Pause |  | Hârtia continuă nu este retrasă în poziţia de aşteptare.
Tăiaţi documentul imprimat în dreptul perforaţiilor; apoi apăsaţi pe butonul Load/Eject. Imprimanta trage hârtia în poziţia de aşteptare. Apăsaţi pe butonul Pause pentru a stinge lumina Pause, dacă este necesar.
| O coală de hârtie unică nu este complet scoasă.
Apăsaţi pe butonul Load/Eject pentru a evacua coala. Apoi, apăsaţi pe butonul Pause pentru a stinge lumina Pause, dacă este necesar.
| Hârtia este blocată în imprimantă.
Îndepărtaţi blocajul hârtiei aşa cum este descris în Deblocarea hârtiei.
Pause | – | Capul de tipărire este supraîncălzit.
Aşteptaţi câteva minute; imprimata reia automat tipărirea odată ce capul de tipărire s-a răcit.
Toate luminile de pe panoul de control |  | A apărut o eroare de imprimantă necunoscută.
Opriţi imprimanta şi lăsaţi-o oprită câteva minute; apoi porniţi din nou imprimanta. Dacă eroarea apare din nou, contactaţi furnizorul dvs.
= se aprinde, = se aprinde intermitent = serie scurtă de semnale sonore (trei semnale) = serie lungă de semnale sonore (cinci semnale) Notă:
Imprimanta emite un semnal sonor dacă apăsaţi pe un buton de pe panoul de control atunci când funcţia corespunzătoare butonului nu este disponibilă.