| Начална страница > Допълнителни опции и консумативи # Смяна на касетата с лента Оригинална касета с лента от Epson Замяна на касетата с лента ## Оригинална касета с лента от Epson Когато разпечатките станат бледи, трябва да смените касетата с лента. Оригиналните касети с ленти от Epson са конструирани и произведени, за да работят правилно с Вашия принтер от Epson. Те осигуряват правилна работа и дълъг живот на печатащата глава и други части на принтера. Други продукти, които не са произведени от Epson, могат да причинят повреда на принтера, която не се покрива от гаранциите на Epson. Вашият принтер използва следния вид касета с лента:
Epson касета с черна лента | S015633
Горен ## Замяна на касетата с лента За да поставите или смените касетата с лента, изпълнете тези стъпки:
| Уверете се, че принтерът е изключен.
| Отворете капака на принтера до вертикално положение, след това го дръпнете, за да го свалите.
Предупреждение:
Ако току що сте използвали принтера, печатащата глава може да е нагорещена; оставете я да изстине за няколко минути преди да смените касетата с лента.
| Свалете устройството за натягане на хартията като натиснете леко заключващите го езичета и го издърпате от принтера.
| Уверете се, че печатащата глава е в средата на принтера.
Ако това не е така, включете принтера и след това отново го изключете. След това свалете касетата с лентата от принтера.
| Извадете новата касета с лента от опаковката й.
| Завъртете ръкохватката за обтягане на лентата по посока на стрелката, за да премахнете всяко провисване на лентата, така че поставянето й да бъде по-лесно.
| Поставете касетата с лента в принтера, както е показано; след това натиснете силно двете страни на касетата, за да вкарате пластмасовите кукички в прорезите на принтера.
Забележка:
Не докосвайте белия кабел в принтера.
| Използвайте остър предмет, например химикалка, за да прекарате лентата между печатащата глава и каретката.
Внимание:
Не поставяйте лентата в далечния край на каретката.
правилно | неправилно
| * каретка
| Завъртете ръкохватката за обтягане на лентата по посока на стрелката, за да застане лентата на мястото си; тя не трябва да бъде усукана или набръчкана.
| Поставете отново устройството за обтягане на хартията.
| Поставете и затворете капака на принтера.
Горен |