| صفحه اصلی > اطلاعاتی در مورد محصول # حمل و نقل چاپگر اگر لازم است که چاپگر را برای مسافتی حمل کنید، با استفاده از جعبه اصلی و مواد بسته بندی آن را دوباره بسته بندی کنید. برای بسته بندی مجدد چاپگر در جعبه های بسته بندی اصلی خود مراحل زیر را انجام دهید: هشدار:
در هنگام جابجایی چاپگر، قسمت پایین و لبه های چاپگر را محکم بگیرید تا بالا بیاید. برای خارج کردن کارتریج نواری باید هد چاپ را با دست حرکت دهید. اگر تازه از چاپگر استفاده کرده اید، هد چاپ ممکن است داغ باشد؛ قبل از دست زدن به آن چند دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
| هرگونه کاغذی را که در داخل چاپگر گذاشته شده خارج کنید. مطمئن شوید که چاپگر خاموش است.
| سیم برق را از پریز برق بیرون کشیده؛ سپس اتصال کابل رابط را از چاپگر قطع کنید.
| راهنمای کاغذ را پایین بیاورید. پشتیبان های کاغذ را خارج کنید.
| اگر هرگونه لوازم اختیاری نصب شده است، آنها را خارج کرده و در جعبه های اصلی شان بسته بندی کنید.
| مطمئن شوید که هد چاپ داغ نباشد. سپس کارتریج نوار را همانطور که در تعویض کارتریج نواری توصیف شده است بیرون بیاورید.
| مطمئن شوید که تراکتوری که با چاپگر شما ارائه شده در محل کششی نصب شده باشد.
| چاپگر، کارتریج نواری، پشتیبان های کاغذ و سیم برق را در بسته بندیهای اصلی آنها دوباره بسته بندی کرده و آنها را در جعبه اصلی چاپگر قرار دهید.