| Ana Sayfa > Seçenekler ve Sarf Malzemeleri # Seçenekleri Takma ve Kullanma Rulo kağıt tutucusu ## Rulo kağıt tutucusu İsteğe bağlı rulo kağıt tutucu (C81114) teleks makinelerinde kullanılana benzer 216 mm'lik (8,5 inç) rulo kağıt ile yazıcınızı kullanmanızı sağlar. Bu seçenek tüm ülkeler için geçerli değildir. Rulo kağıt tutucusunu takmak ve kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
| Yazıcıyı kapatın ve kağıt kılavuzunu çıkarın.
| Rulo kağıt tutucusunu aşağıda gösterildiği gibi yazıcının altına yerleştirin. Tabandaki iki deliği yazıcının altındaki iki konumlandırma dişinin üzerine geçirin.
Dikkat:
Yazıcıyı kaldırırken rulo kağıt tutucusunu düşürmemeye dikkat edin. Onu sadece yazıcının ağırlığı yerinde tutmaktadır.
| Kağıt bırakma kolunu tek sayfa konumuna itin.
| Rulo kağıdın ön ucunu enlemesine ve düzgün olarak kesin. Rulo kağıt tutucusunun milini, kağıt rulosunun ortasından kaydırın.
| Mili ve kağıt rulosunu rulo kağıt tutucusunun üzerine yerleştirin. Ruloyu, kağıt rulonun alt kısmında beslenecek şekilde yerleştirin. Sonra yazıcıyı açın.
| Kağıdın ön ucunu tek sayfa için kağıt yolu kılavuzuna gelinceye kadar yukarı çekin ve tek sayfa için yazıcı yolunda direnç hissedene kadar içeriye doğru sokun.
| Kağıt kılavuzunu takın. Sol kenar kılavuzunu, kılavuz işaretinde durana kadar ortaya doğru kaydırın. Ardından sağ kenar kılavuzunu karşı kılavuz işaretine kaydırın.
Üst |