| Strona główna > Informacje o urządzeniu # Parametry techniczne drukarki Parametry mechaniczne Parametry elektroniczne Parametry elektryczne Warunki pracy i przechowywania Papier Zalecany obszar drukowania Wyrównanie papieru ## Parametry mechaniczne
Metoda drukowania: | 24-igłowa uderzeniowa, mozaikowa
Szybkość drukowania: | Jakość robocza — druk szybki | 347 zn/s przy 10 cpi 416 zn/s przy 12 cpi
Jakość robocza | 260 zn/s przy 10 cpi 312 zn/s przy 12 cpi 390 zn/s przy 15 cpi
Jakość robocza — druk zwarty | 222 zn/s przy 17 cpi 260 zn/s przy 20 cpi
Jakość listowa (LQ) | 86 zn/s przy 10 cpi 103 zn/s przy 12 cpi 129 zn/s przy 15 cpi
Jakość listowa (LQ) — druk zwarty | 147 zn/s przy 17 cpi 172 zn/s przy 20 cpi
Kierunek drukowania: | Układ logiczny wyszukiwania tekstu i grafiki dla druku dwukierunkowego. Druk jednokierunkowy można wybrać za pomocą poleceń programowych.
Odstępy między wierszami: | 4,23 mm (1/6 cala) lub programowalne co 0,0706 mm (1/360 cala)
Drukowanie kolumn: | 80 kolumn (przy 10 cpi)
Rozdzielczość: | 360 × 180 dpi (maks.)
Metoda podawania papieru: | Podawanie za pomocą wałka (przez tylną szczelinę) Podawanie za pomocą traktora pchającego (przez tylną szczelinę)
Podajnik: | Traktor pchający z tyłu Uchwyt papieru w rolce (opcjonalny)
Szybkość podawania papieru: | Papier ciągły | 53 mm/sekundę (3,61 cala/sekundę)
Papier nieciągły | 57 milisekund/wiersz przy odstępie między wierszami 1/6 cala
Niezawodność: | Całkowita liczba wydruków | 20 milionów wierszy (z wyjątkiem głowicy drukującej) MTBF (średni czas pomiędzy awariami) — 10 000 godzin działania (obciążenie 25%)
Żywotność głowicy drukującej | 400 milionów uderzeń na przewód
Wymiary i masa: | Podczas używania papieru ciągłego:
Wysokość | 199 mm (7,8 cala)
Szerokość | 362 mm (14,3 cala)
Głębokość | 335 mm (13,2 cala)
(włącznie z podpórkami papieru i pokrętłem)
Podczas używania pojedynczych arkuszy:
Wysokość | 199 mm (7,8 cala)
Szerokość | 362 mm (14,3 cala)
Głębokość | 307 mm (12,1 cala)
(włącznie z podpórkami papieru i pokrętłem)
Gramatura | około 4 kg (8,8 funta)
Taśma: | Kaseta z taśmą czarną (S015633)
Żywotność taśmy (Jakość robocza, 10 cpi, 48 punktów/znak) | Taśma czarna | 2,5 miliona znaków
Poziom hałasu: | Około 53 dB (A) (wg ISO 7779)
Do góry ## Parametry elektroniczne
Interfejsy: | Jeden standardowy dwukierunkowy, 8-bitowy interfejs równoległy z obsługą trybu półbajtowego zgodnie z normą IEEE 1284, jeden interfejs szeregowy EIA-232D i jeden interfejs USB (w wersji 2.0)
Bufor: | 128 KB
Wbudowane czcionki: | Czcionki bitmapowe: EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, proporcjonalna EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, proporcjonalna EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C proporcjonalna Czcionki skalowalne: EPSON Roman 10,5 pkt.; 8–32 pkt. (co 2 punkty) EPSON Sans Serif 10,5 pkt.; 8–32 pkt. (co 2 punkty) EPSON Roman T 10,5 pkt.; 8–32 pkt. (co 2 punkty) EPSON Sans Serif H 10,5 pkt.; 8–32 pkt. (co 2 punkty) Czcionki kodów paskowych: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 z 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Tablice znaków: | Standardowa: Jedna tablica znaków kursywy oraz 12 tablic znaków graficznych: Tablica kursywy, PC 437 (USA, europejska standardowa), PC 850 (wielojęzyczna), PC 860 (portugalska), PC 863 (kanadyjska francuska), PC 865 (nordycka), PC 861 (islandzka), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Rozszerzona: Jedna tablica znaków kursywy oraz 40 tablic znaków graficznych: Tablica kursywy, PC437 (USA, europejska standardowa), PC850 (wielojęzyczna), PC437 Grecki, PC853 (turecka), PC855 (cyrylica), PC852 (wschodnioeuropejska), PC857 (turecka), PC866 (rosyjska), PC869 (grecka), MAZOWIA (polska), Kod MJK (CSFR), ISO 8859-7 (łacińska/grecka), ISO Latin 1T (turecka), Bułgaria (bułgarska), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (estońska), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (łotewska), PC 866 UKR (ukraińska), PC860 (portugalska), PC861 (islandzka), PC865 (nordycka), PC864 (arabska), PC APTEC (arabska), PC 708 (arabska), PC 720 (arabska), PCAR864 (arabska), PC863 (kanadyjska francuska), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (litewska), PC437 Słowenia, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (kazachska)
Zestawy znaków: | 13 międzynarodowych zestawów znaków: USA, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Dania I, Szwecja, Włochy, Hiszpania I, Japonia, Norwegia, Dania II, Hiszpania II, Ameryka Łacińska
Do góry ## Parametry elektryczne Przy braku używania produkt ten przechodzi do trybu uśpienia. Odstęp czasu został ustawiony fabrycznie, aby zapewnić zgodność produktu ze standardami Energy Star dotyczącymi wydajności energetycznej i nie może zostać zmodyfikowany przez klienta.
| Model 220–240 V
Zakres napięcia wejściowego | 198-264 V, prąd zmienny
Zakres częstotliwości znamionowej | 50 do 60 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej | 49,5 do 60,5 Hz
Prąd znamionowy | 0,8 A (maksymalnie 2 A, zależnie od typu)
Pobór mocy | Około 24 W (wg ISO/IEC 10561) Około 8 W w trybie gotowości Około 1,3 W w trybie uśpienia* Około 0,5 W w trybie automatycznego wyłączenia 0 W w trybie wyłączenia zasilania
* tryb uśpienia: Po 4 minutach i 30 sekundach przy spełnieniu poniższych warunków, drukarka przejdzie do trybu uśpienia. - Brak działania - Brak błędu - Brak danych w buforze wejściowym Uwaga:
Informacje o napięciu zasilania znajdują się na etykiecie z tyłu drukarki.
Do góry ## Warunki pracy i przechowywania
| Temperatura (bez kondensacji) | Wilgotność (bez kondensacji)
Praca | od 5 do 35˚C (od 41 do 95˚F) | 10% do 80% (wilgotność względna)
Przechowywanie | od -30 do 60˚C (od -22 do 140˚F) | 0% do 85% (wilgotność względna)
Do góry ## Papier Uwaga:
Papieru makulaturowego, kopert oraz papieru wielowarstwowego w postaci arkuszy można używać tylko w normalnych, przedstawionych poniżej, warunkach temperaturowych i wilgotnościowych: Temperatura: 15 do 25˚C (59 do 77˚F) Wilgotność: 30% do 60% (wilgotność względna) Nie należy ładować papieru, który był składany, zwinięty, jest uszkodzony lub pomarszczony.
Pojedyncze arkusze (standardowe): szczelina prowadnicy papieru
Szerokość | 100 do 257 mm (3,9 do 10,1 cala)
Długość | 100 do 364 mm (3,9 do 14,3 cala)
Grubość | 0,065 do 0,14 mm (0,0025 do 0,0055 cala)
Gramatura | 52 do 90 g/m² (14 do 24 funtów)
Papier wielowarstwowy w postaci arkuszy: szczelina prowadnicy papieru
Szerokość | 100 do 257 mm (3,9 do 10,1 cala)
Długość | 100 do 364 mm (3,9 do 14,3 cala)
Kopie | 1 oryginał + do 3 kopii
Grubość | 0,12 do 0,32 mm (0,0047 do 0,0126 cala)
Gramatura | 40 do 58 g/m² (12 do 15 funtów)
Oprawa | Klejona liniowo u góry
Koperty: szczelina prowadnicy papieru
Rozmiar | Nr 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 cala) Nr 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 cala)
Grubość | 0,16 do 0,52 mm (0,0063 do 0,0205 cala)
Gramatura | 45 do 90 g/m² (12 do 24 funtów)
Papier ciągły (standardowy i wielowarstwowy): ładowanie z tyłu
Szerokość | 101,6 do 254 mm (4,0 do 10,0 cali)
Długość (jedna strona) | 101,6 do 558,8 mm (4,0 do 22,0 cala)
Kopie | 1 oryginał + do 3 kopii
Grubość | 0,065 do 0,32 mm (0,0025 do 0,0126 cala)
Gramatura (oprócz papieru wielowarstwowego) | 52 do 82 g/m² (14 do 22 funtów)
Gramatura (jeden arkusz papieru wielowarstwowego) | 40 do 58 g/m² (12 do 15 funtów)
Oprawa | Klejenie miejscowe lub papierowe zszywki po obu stronach
Papier z rolki: tylna szczelina z opcjonalnym uchwytem mocowania papieru
Szerokość | 216 mm (8,5 cala)
Grubość | 0,07 do 0,09 mm (0,0028 do 0,0035 cala)
Gramatura | 52 do 82 g/m² (14 do 22 funtów)
Do góry ## Zalecany obszar drukowania Uwaga:
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy drukować wewnątrz zalecanego obszaru drukowania. Drukarka może nie drukować poza tym obszarem.
Pojedyncze arkusze:
A | Minimalny rozmiar górnego marginesu wynosi 4,2 mm (0,17 cala).
B | Minimalna szerokość lewego i prawego marginesu to 3,0 mm (0,12 cala). W przypadku pojedynczych arkuszy maksymalna szerokość papieru to 257 mm (10,1 cala). Maksymalna szerokość obszaru drukowania to 203,2 mm (8 cali). Jeśli rozmiar papieru jest znacznie szerszy, marginesy boczne będą szersze niż minimalne, ale szerokość obszaru drukowania nie przekroczy 203,2 mm (8,0 cali).
C | Minimalny rozmiar dolnego marginesu wynosi 4,2 mm (0,17 cala).
Koperty:
A | Minimalny rozmiar górnego marginesu wynosi 4,2 mm (0,17 cala).
B | Minimalna szerokość lewego i prawego marginesu to 3,0 mm (0,12 cala). Maksymalny rozmiar obszaru drukowania w poziomie wynosi 234,9 mm (9,25 cala). Jeśli rozmiar koperty jest znacznie szerszy, marginesy boczne będą szersze niż minimalne, ale szerokość obszaru drukowania nie przekroczy 234,9 mm (9,25 cala).
C | Minimalny rozmiar dolnego marginesu wynosi 4,2 mm (0,17 cala).
Papier ciągły:
A | Minimalna szerokość górnego i dolnego marginesu, powyżej i poniżej perforacji, to 4,2 mm (0,17 cala).
B | Minimalna szerokość lewego i prawego marginesu to 13 mm (0,51 cala). Maksymalna szerokość papieru to 254 mm (10,0 cali). Maksymalna szerokość obszaru drukowania to 203,2 mm (8 cali). Jeśli rozmiar papieru jest znacznie szerszy, marginesy boczne będą szersze niż minimalne, ale szerokość obszaru drukowania nie przekroczy 203,2 mm (8,0 cali).
Papier w rolce:
A | Minimalny rozmiar górnego marginesu wynosi 4,2 mm (0,17 cala).
B | Minimalna szerokość lewego i prawego marginesu to 3,0 mm (0,12 cala). Maksymalna szerokość obszaru drukowania to 203,2 mm (8 cali).
Do góry ## Wyrównanie papieru W przypadku papieru ciągłego drukowanie rozpoczyna się od znaku strzałki na drukarce. Obszar niedostępny do zadrukowania znajduje się na lewo od znaku strzałki. W przypadku pojedynczych arkuszy drukowanie rozpoczyna się w punkcie „0” na skali prowadnicy papieru. Obszar niedostępny do zadrukowania znajduje się na lewo od znaku „0”. Do góry |