| Página Inicial > Painel de Controlo # Utilizar o Painel de Controlo Teclas e Indicadores Luminosos do Painel de Controlo Seleccionar um tipo de letra incorporado Operações do painel durante o modo de suspensão Pode controlar operações simples da impressora—tais como o avanço de linha, o avanço de página, a colocação e ejecção de papel e a selecção de fontes—através dos botões do painel de controlo. Os indicadores luminosos do painel de controlo indicam o estado da impressora. ## Teclas e Indicadores Luminosos do Painel de Controlo 1. Indicadores luminosos de selecção de fontes Indicam a definição actual da selecção de fontes.
| Prova de alta velocidade (HSD)
| Prova
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Outras
= aceso, = desligado, = intermitente Acende e permanece aceso nas predefinições. 2. Indicador luminoso Tear Off (Font) Fica intermitente quando o papel contínuo está na posição de corte. 3. Botão Tear Off (Font)* Faz avançar o papel contínuo para a posição de corte. Faz recuar o papel contínuo da posição de corte para a posição de topo de página. 4. Botão LF/FF ** Alimenta o papel linha a linha quando pressionado e libertado. Ejecta uma folha solta ou faz avançar o papel contínuo para a posição de topo de página seguinte, se o mantiver pressionado. 5. Botão Load/Eject ** Alimenta uma folha solta. Ejecta uma folha solta, se houver uma na impressora. Alimenta papel contínuo a partir da posição de espera. Faz recuar o papel contínuo para a posição de espera. 6. Botão Pause Interrompe a impressão temporariamente e retoma-a quando é pressionada novamente. Quando pressionado durante três segundos, activa o modo de micro-ajuste**. Para desactivar, volte a pressioná-la. 7. Indicador luminoso Paper Out Acende-se quando não há papel no sistema de alimentação seleccionado ou quando o papel não está colocado correctamente. Fica intermitente quando o papel não tiver sido completamente ejectado ou estiver encravado. Fica intermitente durante três segundos em conjunto com o indicador luminoso Pause quando o modo de bloqueio está activado. 8. Indicador luminoso Pause Acende-se quando a impressora está no modo de pausa. Fica intermitente quando a impressora está no modo de micro-ajuste**. Fica intermitente quando a cabeça de impressão fica excessivamente quente. Fica intermitente durante três segundos em conjunto com o indicador luminoso Paper Out quando o modo de bloqueio está activado. No modo de suspensão, apenas este indicador permanece aceso. Todos os outros indicadores estarão desligados. * Selecção de tipo de letra: No modo de micro-ajuste, pode seleccionar o tipo de letra a utilizar para imprimir, pressionando o botão Tear Off (Font). Os indicadores luminosos de selecção de tipo de letra acendem-se, desligam-se ou ficam intermitentes para indicar o tipo de letra seleccionado. ** Modo de micro-ajuste: Ao pressionar o botão Pause durante três segundos, a impressora entra no modo de micro-ajuste. Neste modo, pode pressionar os botões LF/FF e Load/Eject para ajustar a posição de topo de página ou de corte. Consulte Ajustar a posição de topo de página. Topo ## Seleccionar um tipo de letra incorporado Para seleccionar um tipo de letra incorporado utilizando os botões do painel de controlo da impressora, execute as seguintes operações:
| Certifique-se de que a impressora não está a imprimir. Se estiver, aguarde que a impressão termine.
| Pressione o botão Pause durante três segundos para entrar no modo de micro-ajuste. O indicador luminoso Pause fica intermitente. Os dois indicadores luminosos de selecção de tipo de letra mostram a selecção actual.
| Pressione repetidamente o botão Tear Off (Font) para percorrer todas as selecções disponíveis e pare quando chegar ao tipo de letra pretendido, com um padrão mostrado no painel de controlo. A selecção fica activa até que volte a alterá-la.
Nota:
As definições especificadas nas aplicações sobrepõem-se normalmente às que são configuradas no painel de controlo da impressora. Para obter melhores resultados, utilize a aplicação para seleccionar um tipo de letra e uma densidade. Os tipos de letra de códigos de barras não podem ser seleccionados através do painel de controlo.
Topo ## Operações do painel durante o modo de suspensão A impressora entra no modo de suspensão 4 minutos e 30 segundos após a operação anterior e caso não tenham ocorrido erros. As operações seguintes fazem com que a impressora volte ao modo de suspensão. Enviar dados de impressão. Pressionar um botão do painel de controlo. Ao pressionar uma vez um botão faz com que a impressora volte ao modo de suspensão e exiba o estado actual utilizando os indicadores luminosos do painel de controlo. Para utilizar as funções normais dos botões, pressione um botão mais uma vez. Nota:
Ao pressionar um botão apenas uma vez fará com que a impressora volte ao modo de suspensão. A impressora voltará novamente ao modo de suspensão após 20 segundos de inactividade.
Topo |