| صفحه اصلی > واژه نامه # واژه نامه ASCII کد استاندارد آمریکا برای مبادله اطلاعات یک سیستم کد گذاری استاندارد برای ارجاع کدهای عددی به حروف و نمادها می باشد. تعویض سطر خودکار هنگامی که این تنظیم در حالت تنظیم پیش فرض انتخاب می گردد، بعد از هر کد تغییر سطر (CR) بطور خودکار یک کد رفتن به سطر بعد (LF) قرار می گیرد. چاپ دوسویه چاپی که در آن هد چاپ از دو طرف چاپ می کند (دو سویه). این عمل سرعت چاپ را افزایش می دهد ولی ممکن است موجب کاهش هم ترازی عمودی دقیق شود. چاپ دوسویه حالت استاندارد چاپ دستگاه چاپگر می باشد. میانگیر بخشی از حافظه چاپگر که داده های ذخیره شده را قبل از چاپ نگه می دارد. جدول نویسه ها مجموعه ای از حروف، ارقام و علامت هایی که از مجموعه ای از نویسه های مورد استفاده در یک زبان خاص تشکیل می شود. نویسه در اینچ (cpi) واحدی برای اندازه گیری نویسه های متن می باشد. چاپ فشرده این عملکرد، اندازه داده ها را کم می کند. تا میزان 75% می توانید داده های چاپ خود را فشرده کنید. کاغذ پیوسته یک نوع کاغذ که دارای سوراخ هایی در دو طرف بوده و توسط سوزنهای تغذیه چرخ دندانه ای که در سوراخهای حاشیه کاغذ قرار می گیرند در چاپگر حرکت داده می شود و به صورت یک دسته کاغذ تاشده فراهم می گردد. به این کاغذ، کاغذ تاشده نیز گفته می شود. کد کنترل یک کد مخصوص برای کنترل عملکردهای چاپگر مانند تعویض سطر یا رفتن به سطر بعد می باشد. cpi واحدی برای اندازه گیری نویسه های متن می باشد. نسخه برداری داده ها یک روش عیب یابی که در شناسایی علت اشکالات ارتباطی بین چاپگر و رایانه کمک می کند. وقتی که چاپگر در حالت چاپ نسخه هگزادسیمال باشد، هر کدی را که در قالب هگزادسیمال و نویسه های ASCII دریافت شود، چاپ می کند. به این روش نسخه هگزادسیمال نیز گفته می شود. پیش فرض مقداری از تنظیمات که هنگام روشن شدن، تنظیم مجدد، یا راه اندازی اولیه دستگاه به کار می روند. سایه اندازی یک روش برای قراردادن یکسری نقاط در یک صفحه به منظور ایجاد سایه یا یک رنگ جدید می باشد. ماتریس سوزنی ضربه ای روشی برای چاپ که در آن هر حرف یا علامت از الگوی (ماتریس) نقطه های جداگانه تشکیل شده است. پیش نویس حالتی است که در صورت انتخاب Draft (پیش نویس) چاپگر از آن بعنوان یک حالت چاپی استفاده می کند. حالت پیش نویس برای چاپ سریع تر در هر نویسه از نقطه های کمتری استفاده می کنند. درایور یک برنامه نرم افزاری که فرمان های رایانه را برای استفاده از عملکردهای یک نوع خاص چاپگر ارسال می کند. ESC/P® علامت اختصاری کد استاندارد EEpson برای چاپگرها می باشد. این کد سیستمی از فرمان هاست که رایانه برای کنترل چاپگر شما استفاده می کند. این علامت اختصاری یک علامت استاندارد برای همه چاپگرهای Epson بوده و توسط بیشتر نرم افزارهای برنامه های کاربردی در رایانه ها پشتیبانی می شود. ESC/P 2™ این نسخه، یک نسخه ارتقاء یافته زبان فرمان چاپگر ESC/P می باشد. فرمان های این زبان رایانه ای در چاپگر نتایجی شبیه چاپ لیزری ایجاد می کنند که از آن جمله می توان به انواع خط میزان پذیر و گرافیک های جدید و پیشرفته اشاره کرد. کاغذ تاشده یک نوع کاغذ که دارای سوراخ هایی در دو طرف بوده و توسط سوزنهای تغذیه چرخ دندانه ای که در سوراخهای حاشیه کاغذ قرار می گیرند در چاپگر حرکت داده می شود و به صورت یک دسته کاغذ تاشده فراهم می گردد. به این کاغذ، کاغذ پیوسته نیز گفته می شود. فونت یک سبک تایپ است که نام هایی از قبیل Roman یا Sans Serif به آن داده شده است. رفتن به صفحه بعد (FF) یک کد کنترل و دکمه صفحه کنترل دستگاه که چاپ را به ابتدای حاشیه بالایی صفحه بعد هدایت می کند. سایه روشن روشی که در آن از الگوهای نقطه برای نشان دادن یک تصویر استفاده می شود. سایه روشن این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا سایه های مختلفی به رنگ خاکستری را فقط با استفاده از نقطه های سیاه رنگ ایجاد کنید، و یا ته مایه ای از رنگ ها که فقط با استفاده از چندین نقطه رنگی ایجاد شده اند. نسخه هگزادسیمال یک روش عیب یابی که در شناسایی علت اشکالات ارتباطی بین چاپگر و رایانه کمک می کند. وقتی که چاپگر در حالت چاپ نسخه هگزادسیمال باشد، هر کدی را که در قالب هگزادسیمال و نویسه های ASCII دریافت شود، چاپ می کند. به این روش نسخه برداری داده ها نیز گفته می شود. پیش نویس با سرعت بالا یک حالت چاپ پیش نویس است که با استفاده از حالت تنظیم پیش فرض می توانید آن را انتخاب نمایید. در این حالت، چاپگر برای انجام چاپ فوق العاده سریع، برای هر نویسه از حداقل تعداد نقطه استفاده می کند. رابط اتصال بین رایانه و چاپگر است که از طریق آن داده های چاپی به چاپگر ارسال می شود. افقی چاپی که کناره های آن بر روی صفحه قرار دارد. این جهت به شما امکان می دهد صفحه ای که عرض آن بیشتر از طولش است را چاپ کنید که برای چاپ صفحه های گسترده نیز مناسب است. کیفیت حروف (LQ) این حالت چاپ وقتی توسط چاپگر استفاده می شود که حالت انتخاب شده حالت پیش نویس نباشد. چاپ در حالت کیفیت حروف، با سرعت پایین انجام شده و خواناتر و با ظاهری بهتر خواهد بود. رفتن به سطر بعد (LF) یک کد کنترل و دکمه صفحه کنترل دستگاه که چاپ را به ابتدای سطر بعد هدایت می کند. محل وارد کردن کاغذ محلی که در آن کاغذ به طور خودکار وارد می شود. تنظیم دقیق یک ویژگی چاپگر که به شما امکان می دهد به دقت محل جدا شدن و قسمت بالای فرم ها را مشخص کنید. کیفیت حروف نزدیک (NLQ) این حالت چاپ وقتی توسط چاپگر استفاده می شود که حالت انتخاب شده حالت پیش نویس نباشد. چاپ در حالت فونت های NLQ، با سرعت پایین انجام شده و خواناتر و با ظاهری بهتر خواهد بود. محل های کاغذ سه محل برای چاپ کاغذ پیوسته وجود دارد: آماده به کار، جدا کردن و بالای فرم. برای چاپ صفحه های تکی، فقط یک محل در بالای فرم قرار دارد. تعداد نویسه ها در اینچ اندازه فونت که با تعداد نویسه ها در هر اینچ (cpi) اندازه گیری می شود. این استاندارد، 10 cpi است. غلتک قسمت هموار به رنگ سیاه که در حین چاپ بعنوان یک تکیه گاه برای کاغذ عمل می کند. عمودی چاپی که رو به بالا بر روی صفحه قرار می گیرد (در مقابل حالت افقی که چاپ در کناره های صفحه انجام می شد). این جهت استاندارد برای چاپ نامه ها و اسناد است. درایور چاپگر یک برنامه نرم افزاری که فرمان های رایانه را برای استفاده از عملکردهای یک نوع خاص چاپگر ارسال می کند. محل شروع چاپ محلی در کاغذ که چاپگر آن را بعنوان اولین ستون قابل چاپ شدن شناسایی می کند. با استفاده از صفحه کنترل می توانید محل شروع چاپ را تنظیم کنید. فونت نسبی نویسه های این فونت با توجه به عرض نویسه و میزان فضای افقی، متفاوت هستند. از این رو حرف بزرگ M در مقایسه با حرف کوچک l فضای بیشتری را می گیرد. قسمت قابل چاپ توصیه شده ناحیه ای از کاغذ که چاپگر بر روی آن می تواند چاپ کند. این ناحیه به خاطر حاشیه ها از اندازه واقعی کاغذ کوچک تر است. تنظیم مجدد از این روش برای بازگرداندن چاپگر به تنظیمات پیش فرض خود استفاده می شود. قدرت تفکیک اندازه گیری میزان جزئیاتی که در یک چاپ نشان داده می شود. قدرت تفکیک تصاویر چاپ شده با تعداد نقطه در اینچ (dpi) اندازه گیری می شود. چاپ آزمایشی روشی برای بررسی طرز کار چاپگر است. هنگام انجام چاپ آزمایشی، چاپگر نویسه های ذخیره شده در ROM (حافظه فقط خواندنی) را چاپ می کند. محل آماده به کار محل کاغذ پیوسته زمانی که به درام متصل است اما در چاپگر قرار نمی گیرد. جدا کردن کاغذ یک دکمه که روی صفحه کنترل چاپگر قرار دارد و نقطه چین محل جدا کردن کاغذ پیوسته را تا موقعیت جدا کردن به جلو می برد و سپس چاپ را به ابتداى صفحه هدایت مى کند. محل جداکردن کاغذ هنگامی که حالت جدا شدن خودکار کاغذ روشن است، چاپگر کاغذ را به طور خودکار به محل جداکردن کاغذ هدایت می کند. با استفاده از عملکرد تنظیم دقیق می توانید محل جداکردن کاغذ را طوری تنظیم کنید که نقطه چین محل جدا کردن کاغذ با لبه جداسازی کاغذ در چاپگر در یک سطح قرار گیرند. حاشیه بالای صفحه محلی در کاغذ که چاپگر آن را بعنوان اولین سطر چاپ شدن شناسایی می کند. این یک تنظیم پیش فرض برای حاشیه بالای صفحه است. چاپ یک سویه چاپی که در آن هد چاپ تنها در یک جهت چاپ می کند. چاپ یک سویه برای چاپ گرافیک ها مفید است چون هم ترازی عمودی دقیق را امکانپذیر می سازد. می توانید در حالت تنظیم پیش فرض چاپگر، چاپ یک سویه را انتخاب کنید. |