| Home > Sicurezza # Istruzioni per la sicurezza Convenzioni usate nel manuale Simbolo che segnala il pericolo di parti calde Istruzioni importanti per la sicurezza Per utenti del Regno Unito ## Convenzioni usate nel manuale Avvertenze
Osservare attentamente per evitare il rischio di lesioni.
Avvisi
Osservare attentamente per evitare il rischio di danni alle apparecchiature.
Note
Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento della stampante.
Inizio ## Simbolo che segnala il pericolo di parti calde
| Questo simbolo è posizionato sulla testina di stampa e su altre parti a indicarne la possibile temperatura elevata. Non toccare mai tali parti se la stampante ha appena finito di stampare. Attendere qualche minuto per lasciarle raffreddare prima di toccarle.
Inizio ## Istruzioni importanti per la sicurezza Prima di utilizzare la stampante, leggere tutte le istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Attenersi inoltre a tutte le avvertenze e istruzioni indicate sulla stampante. ### Installazione della stampante Non appoggiare la stampante su superfici instabili o vicino a termosifoni o fonti di calore. Collocare la stampante su una superficie piana e stabile. La stampante non funzionerà correttamente se è in posizione inclinata. Non collocare questo prodotto su una superficie morbida e instabile quale un letto o un divano oppure in aree chiuse e di spazio ridotto, in quanto ciò riduce la ventilazione. Non ostruire o coprire le fessure e le aperture del telaio della stampante; non inserire oggetti in tali aperture. Lasciare uno spazio adeguato intorno alla stampante per agevolare il funzionamento e la manutenzione. Collocare la stampante in modo da poterla collegare facilmente a un cavo interfaccia di rete (se necessario). Utilizzare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta della stampante. Se non si è certi delle specifiche relative all'alimentazione elettrica nel proprio paese, contattare la società erogante l'energia elettrica locale o il rivenditore locale. Collegare tutte le apparecchiature a prese elettriche dotate di messa a terra. Evitare l'uso di prese che si trovano sullo stesso circuito di fotocopiatrici o sistemi di aerazione che si accendono e spengono regolarmente. Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro. Il cavo di alimentazione deve essere disposto in modo da evitare abrasioni, tagli, logoramento, piegamenti, attorcigliamenti e altri danni. Se si collega la stampante tramite una prolunga, assicurarsi che l'amperaggio totale dei dispositivi collegati non sia superiore a quello supportato dal cavo. Assicurarsi inoltre che l'amperaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa elettrica non sia superiore al livello massimo consentito. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. L'uso di un altro cavo può provocare rischi di incendio o scossa elettrica. Il cavo di alimentazione del prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con questo prodotto. L'uso con altre apparecchiature può provocare rischi di incendio o scossa elettrica. Verificare che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle norme di sicurezza locali in vigore. Non utilizzare o custodire la stampante in luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e umidità. Inoltre tenerla al riparo dalla luce solare diretta, luci intense, fonti di calore o luoghi eccessivamente umidi o polverosi. Evitare luoghi soggetti a urti e vibrazioni. Collocare la stampante vicino a una presa elettrica che consenta di staccare facilmente il cavo di alimentazione. Tenere l'intero sistema del computer lontano da potenziali fonti di interferenza elettromagnetica, come gli altoparlanti o la base dei telefoni cordless. Evitare prese elettriche comandate da interruttori a parete o timer automatici. Un'interruzione di corrente può provocare la cancellazione della memoria della stampante o del computer. Inoltre, evitare le prese elettriche appartenenti allo stesso circuito di grandi motori o altri apparecchi, che possano causare oscillazioni della tensione. Utilizzare una presa elettrica dotata di messa a terra; non utilizzare adattatori. Se si prevede di utilizzare un supporto per stampanti, osservare quanto segue: - Utilizzare un supporto in grado di reggere almeno due volte il peso della stampante. - Non utilizzare mai supporti che inclinino la stampante. La stampante deve sempre rimanere in piano. - Posizionare il cavo di alimentazione della stampante e il cavo di interfaccia in modo che non interferiscano con l'alimentazione della carta. Se possibile, fissare i cavi a una gamba del supporto della stampante. ### Manutenzione della stampante Prima di pulire la stampante, staccare il cavo di alimentazione e utilizzare esclusivamente un panno umido. Evitare di versare liquidi sulla stampante. Non tentare di effettuare interventi di manutenzione sulla stampante salvo quanto espressamente indicato nel manuale. Scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza se si verifica una delle seguenti condizioni: i. il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati; ii. è entrato del liquido nella stampante; iii. la stampante è caduta o il telaio è danneggiato; iv. la stampante non funziona normalmente o mostra evidenti carenze nelle prestazioni. Non utilizzare apparecchiature per aerosol che contengono gas infiammabili in prossimità del prodotto. Ciò potrebbe causare il rischio di incendi. Agire solo ed esclusivamente sui controlli che vengono descritti nelle istruzioni d'uso. Se si intende utilizzare la stampante in Germania, osservare quanto segue: Per fornire a questa stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovracorrenti, l'impianto dell'edificio deve essere protetto con un interruttore automatico da 16 A. Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist. Non toccare il cavo bianco all'interno della stampante. ### Gestione della carta Non caricare carta arricciata o piegata. ### Funzionamento della stampante Agire solo ed esclusivamente sui controlli che vengono descritti nella documentazione utente. Una regolazione non appropriata di altri controlli può comportare danni che richiedono interventi di assistenza prolungati da parte di personale tecnico. Ogni volta che la stampante viene spenta, attendere almeno cinque secondi prima di riaccenderla per evitare di danneggiarla. Non spegnere la stampante durante la fase di stampa del test automatico. Per interrompere la stampa, premere sempre il tasto Pause. Solo in seguito sarà possibile spegnere la stampante. Non ricollegare il cavo a una presa di corrente con tensione diversa da quella della stampante. Non sostituire mai da soli la testina di stampa poiché ciò potrebbe danneggiare la stampante. Inoltre, quando viene sostituita la testina di stampa, è necessario controllare altre parti della stampante. Al fine di sostituire la cartuccia del nastro, è necessario spostare manualmente la testina di stampa. Se la stampante è stata appena utilizzata, è possibile che la testina di stampa sia calda; attendere che si raffreddi per qualche minuto prima di toccarla. ### Limitazione d'uso Qualora questo prodotto sia utilizzato per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità/sicurezza, quali apparecchiature per il trasporto correlate ad aviazione, mezzi ferroviari, nautici, automobili ecc., dispositivi per la prevenzione di catastrofi, vari dispositivi di sicurezza ecc.; o dispositivi funzionali/di precisione ecc., utilizzarlo solo dopo avere valutato la necessità di dotare il sistema di misure di sicurezza o ridondanze al fine di garantire la sicurezza e l'affidabilità nel suo complesso. Dal momento che questo prodotto non è destinato ad applicazioni che richiedano un'elevata affidabilità/sicurezza, quali apparecchiature aerospaziali, apparecchiature di comunicazione principale, apparecchiature di controllo per impianti nucleari o apparecchiature mediche correlate all'assistenza medica diretta ecc., valutare attentamente il prodotto per stabilirne l'effettiva idoneità. Inizio ## Per utenti del Regno Unito ### Uso degli accessori opzionali Epson (UK) Limited non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o problemi derivanti dall'uso di qualunque accessorio opzionale o materiale di consumo diverso da quelli indicati da Epson (UK) Limited come "Original Epson Products" o "Epson (UK) Limited Approved Products". ### Informazioni per la sicurezza Avvertenza:
Questa apparecchiatura deve essere collegata ad una presa di terra. Fare riferimento alla targhetta con le specifiche di alimentazione e controllare che la tensione dell'apparecchiatura corrisponda a quella della presa elettrica.
Importante: I fili elettrici nel cavo di alimentazione montato su questa apparecchiatura sono colorati secondo la seguente codifica: Verde e giallo — Terra Blu — Neutro Marrone — Tensione Se è necessario montare una spina: Nel caso i colori del cavo di alimentazione di questa apparecchiatura non corrispondano ai contrassegni colorati usati per identificare i terminali della spina, procedere come indicato di seguito: Collegare il filo verde e giallo al terminale della spina contrassegnato con la lettera o il simbolo di terra (). Collegare il filo blu al terminale della spina contrassegnato con la lettera N. Collegare il filo marrone al terminale della spina contrassegnato con la lettera L. Se la spina viene danneggiata, sostituire anche il cavo o consultare un elettricista qualificato. Sostituire i fusibili solo con fusibili di dimensioni e specifiche nominali corrette. Inizio |