Tárgymutató
A.G.M.
A.G.M.
Adathosszúság
Data length
Ajánlott nyomtatható terület
Ajánlott nyomtatható terület
Alapbeállítások
beállításlista
Alapértelmezések beállítása üzemmód
Alapértelmezett beállítások üzemmód
Alapértelmezett beállítások módosítása
Alvó mód
panelműveletek
Panelműveletek alvó módban
A nyomtató szállítása
A nyomtató szállítása
A nyomtató tisztítása
A nyomtató tisztítása
Áthúzott 0
0 slash
Átviteli sebesség
Baud rate
Automatikus interfész várakozási ideje
Auto I/F (interfész) wait time
Automatikus kocsi vissza
Auto CR (kocsi vissza)
Automatikus letépés
Auto tear off
Automatikus soremelés
Auto line feed
Beállítás
felsőlapszél-pozíció
A felső lapszél pozíciójának beállítása
letépési pozíció
A letépési pozíció beállítása
A papír előreléptetése a papírletépő élig
papírvastagság-állító kar
A papírvastagság-állító kar beállítása
beépített betűkészlet
lista
Elektronikus
Beépített betűkészlet
kiválasztás
A beépített betűkészletek kiválasztása
Berregő (hangjelzés) beállítása
Buzzer (hangjelzés)
betűkészlet
International character set for Italic table
Betűkészlet
Font
Betűköz
Pitch
Borítékok
műszaki adatok
Papír
nyomtatás
Borítékok
Csomag mód
Packet mode
egyirányú (Uni-d) nyomtatás
Print direction
Eltávolítás
kinyomtatott dokumentum
A nyomtatott dokumentum eltávolítása a push traktorról
nyomtatószoftver
A nyomtatószoftver eltávolítása
EPSON Status Monitor 3
A nyomtatószoftver bemutatása
Az EPSON Status Monitor 3 használata
beállítás
Az EPSON Status Monitor 3 beállítása
elérés
Az EPSON Status Monitor 3 elérése
ESC/P 2
EPSON ESC/P 2 vezérlőkódok
Finombeállítás
A felső lapszél pozíciójának beállítása
A letépési pozíció beállítása
A papír előreléptetése a papírletépő élig
forgatógomb
nyomtató
Papírelakadás eltávolítása
Függőleges vonalak igazítása
Önteszt nyomtatása
gombok
A kezelőpanel használata
hibaelhárítás
papírelakadás megszüntetése
Papírelakadás eltávolítása
Hibaelhárítás
USB problémák
USB-vel kapcsolatos problémák megoldása
Hibajelzés
A hibajelzők használata
I/F (interfész) mód
I/F (interfész) mode
IBM PPDS
IBM PPDS emulációs vezérlőkódok
Illesztőprogram (nyomtatóillesztő)
A nyomtatószoftver bemutatása
jelzőfények
A kezelőpanel használata
Kapcsolatfelvétel az Epson-nal
Az Epson felhívása előtt
karaktertábla
lista
Elektronikus
Karaktertábla
beállítás
Character table
kétirányú (Bi-d) nyomtatás
Print direction
Kétirányú beállítás
A Bi-D Adjustment (Kétirányú beállítás) használata
kezelőpanel
A hibajelzők használata
Kézi adagolás várakozási ideje
Manual feed wait time
kiegészítők
papírtekercstartó
Papírtekercstartó
Kikapcsolási időzítő
Power off timer
Kis zajú mód
Low-noise mode
Kliens
Windows 7, Vista, XP vagy 2000
Az ügyfelek beállítása
Különálló lapok
műszaki adatok
Papír
nyomtatás
Nyomtatás különálló lapokra
Leporelló
műszaki adatok
Papír
nyomtatás
Nyomtatás leporellóra
Letépés
A papír előreléptetése a papírletépő élig
automatikus
A papír automatikus továbbítása a letépési pozícióba
beállítás
A letépési pozíció beállítása
Műszaki adatok
ajánlott nyomtatható terület
Ajánlott nyomtatható terület
beépített betűkészlet
Elektronikus
elektronikus
Elektronikus
karaktertáblák
Elektronikus
környezet
Környezeti adatok
mechanikai
Mechanikai adatok
nemzetközi karakterkészletek
Elektronikus
papír
Papír
papír igazítása
Papír igazítása
parancsok listája
EPSON ESC/P 2 vezérlőkódok
IBM PPDS emulációs vezérlőkódok
szabványok és minősítések
Szabványok és engedélyek
Nemzetközi karakterkészlet a dőlt táblához
International character set for Italic table
Nemzetközi karakterkészletek
Elektronikus
Nyomtatási irány
Print direction
Nyomtatás megszakítása
Nyomtatás megszakítása
Nyomtató
megosztás
A nyomtató megosztása
Nyomtató beállítás
A Printer Setting (Nyomtatóbeállítás) használata
Nyomtatóillesztő
az alábbi operációs rendszerekből érhető el
A nyomtatóillesztő használata
beállítások
A nyomtatóillesztő beállításainak módosítása
Nyomtató-illesztőprogram
beállítások
Az illesztőprogram beállításainak áttekintése
Nyomtatószoftver
eltávolítás
A nyomtatószoftver eltávolítása
Önteszt
Önteszt nyomtatása
panel
A kezelőpanel használata
Papírelakadás, megszüntetés
Papírelakadás eltávolítása
Papírhossz a traktorhoz
Page length for tractor
papír igazítása
Papír igazítása
papír műszaki adatok
Papír
Papírtekercs
alapértelmezett beállítási mód
Roll paper
műszaki adatok
Papír
nyomtatás
Papírtekercstartó
papírtekercstartó
Papírtekercstartó
Papírvastagság-állító kar
A papírvastagság-állító kar beállítása
parancslista
ESC/P 2
EPSON ESC/P 2 vezérlőkódok
parancsoklista
IBM PPDS
IBM PPDS emulációs vezérlőkódok
Párhuzamos I/F (interfész) kétirányú mód
Parallel I/F bidirectional mode
Paritás
Parity
Perforáció átugrása
Skip over perforation
Server
Windows 7, Vista, XP vagy 2000
A nyomtató megosztása
Status Monitor 3
A nyomtatószoftver bemutatása
Az EPSON Status Monitor 3 használata
Szalagkazetta
Eredeti Epson szalagkazetta
Mechanikai adatok
Szoftver
alapértelmezett beállítás
Software
Tear-off
gomb
A Tear Off (Letépés) gomb használata
Terméktámogatás
Az Epson felhívása előtt
Többpéldányos papír
műszaki adatok
Papír
nyomtatás
Többpéldányos papír
Ügyfélszolgálat
Az Epson felhívása előtt
USB interfész
I/F (interfész) mode
problémák
USB-vel kapcsolatos problémák megoldása
vezérlőpult
A kezelőpanel használata
jelzőfények
A kezelőpanel használata
panel
A kezelőpanel használata
Vezérlőpult
gombok
A kezelőpanel használata
Zárolás mód
Zárolás mód