| Página Inicial > Opções e Consumíveis # Substituir a Cassete de Fita Cassete de fita Epson genuína Substituir a cassete de fita ## Cassete de fita Epson genuína Quando a impressão começar a ficar ténue, deverá substituir a cassete de fita. As cassetes de fita Epson genuínas foram concebidas e fabricadas para funcionarem correctamente com a sua impressora Epson. Garantem um funcionamento adequado e uma longa duração da cabeça de impressão e de outros componentes da impressora. A utilização de outros produtos não fabricados pela Epson pode causar danos na impressora não cobertos pelas garantias Epson. A impressora utiliza a seguinte cassete de fita:
Cassete de fita preta Epson: | S015633
Topo ## Substituir a cassete de fita Para instalar ou substituir a cassete de fita, execute as seguintes operações:
| Certifique-se de que a impressora está desligada.
| Abra a tampa da impressora, colocando-a na posição vertical, e puxe-a para cima para a remover.
Atenção:
Se utilizou a impressora há pouco tempo, a cabeça de impressão poderá estar quente. Deixe-a arrefecer durante alguns minutos antes de substituir a cassete de fita.
| Retire o tensor apertando levemente as respectivas patilhas de fixação e puxando o tensor de papel para fora da impressora.
| Certifique-se de que a cabeça de impressão está posicionada no centro da impressora.
Se não estiver, ligue a impressora e, em seguida, desligue-a novamente. Em seguida, retire a cassete de fita da impressora.
| Retire a nova cassete de fita da embalagem.
| Rode o botão de aperto da fita na direcção da seta para remover qualquer folga da fita, de forma a que seja mais fácil de instalar.
| Insira a cassete de fita na impressora, conforme se mostra; em seguida, carregue com firmeza em ambos os lados da cassete, para encaixar os ganchos de plástico nas ranhuras da impressora.
Nota:
Não toque no cabo branco dentro da impressora.
| Utilize um objecto pontiagudo, como uma esferográfica, para orientar a fita entre a cabeça de impressão e o guia.
Importante:
Não insira a fita no lado exterior do guia.
correcto | incorrecto
| * guia
| Rode o botão de aperto da fita na direcção da seta, para ajudar a posicionar a fita; não deve ficar nem torcida nem enrugada.
| Reinstale o tensor de papel.
| Reinstale e feche a tampa da impressora.
Topo |