Index
0 met schuine streep
0 slash
A.G.M.
A.G.M.
Aanbevolen afdrukbare gebied
Aanbevolen afdrukbaar gebied
Afdrukken annuleren
Afdrukken annuleren
Afdrukrichting
Print direction
Afgedrukt document verwijderen uit
push-tractor
Een afgedrukt document verwijderen uit de push-tractor
Afscheuren
Het papier doorvoeren naar de afscheurrand
automatisch
Het papier automatisch doorvoeren naar de afscheurpositie
instellen
De afscheurpositie aanpassen
knop
De knop Tear Off (Afscheuren) gebruiken
Auto CR (regelterugloop)
Auto CR (regelterugloop)
Automatisch afscheuren
Auto tear off
Automatische I/F (interface)-wachttijd
Auto I/F (interface) wait time
Automatische regeldoorvoer
Auto line feed
Baudrate
Baud rate
Bedieningspaneel
De foutindicatoren gebruiken
Bidirectioneel aanpassen
Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) gebruiken
Client
met Windows 7, Vista, XP of 2000
Instellen van de clients
Configuratiescherm
Het bedieningspaneel gebruiken
knoppen
Het bedieningspaneel gebruiken
lampjes
Het bedieningspaneel gebruiken
scherm
Het bedieningspaneel gebruiken
Contact opnemen met Epson
Voordat u contact opneemt met Epson
De printer reinigen
De printer reinigen
De printer vervoeren
De printer vervoeren
Driver (printer driver)
De printersoftware
Enveloppen
afdrukken
Enveloppen
specificaties
Papier
EPSON Status Monitor 3
De printersoftware
EPSON Status Monitor 3 gebruiken
instellen
EPSON Status Monitor 3 instellen
openen
EPSON Status Monitor 3 openen
ESC/P 2
EPSON ESC/P 2 besturingscodes
EPSON ESC/P 2 besturingscodes
Font
Font
Foutindicatie
De foutindicatoren gebruiken
Gegevenslengte
Data length
geïntegreerde lettertypen
Elektronisch
lijst
Elektronisch
Geïntegreerd lettertype
keuze
Een geïntegreerd lettertype selecteren
I/F (interface) mode
I/F (interface) mode
IBM PPDS
IBM PPDS emulatie-besturingscodes
In één richting (Uni-d) afdrukken
Print direction
Instellen
afscheurpositie
De afscheurpositie aanpassen
Het papier doorvoeren naar de afscheurrand
internationale tekensets
Elektronisch
Internationale tekenset voor cursief tabel
International character set for Italic table
In twee richtingen (Bi-d) afdrukken
Print direction
Kettingpapier
afdrukken
Afdrukken op kettingpapier
specificaties
Papier
Klantondersteuning
Voordat u contact opneemt met Epson
Knop
printer
Een papierstoring oplossen
Knoppen
Het bedieningspaneel gebruiken
Lampjes
Het bedieningspaneel gebruiken
Lettertype
International character set for Italic table
Lintcassette
Mechanisch
Originele Epson-lintcassette
Losse vellen
afdrukken
Afdrukken op losse vellen
specificaties
Papier
Meervoudige formulieren
afdrukken
Meervoudige formulieren
specificaties
Papier
Modus Vergrendelen
De modus Vergrendelen
Nauwkeurig aanpassen
De afscheurpositie aanpassen
Nauwkeurig afstellen
De positie voor de bovenkant van het formulier aanpassen
Het papier doorvoeren naar de afscheurrand
Opdrachtlijst
ESC/P 2
EPSON ESC/P 2 besturingscodes
IBM PPDS
IBM PPDS emulatie-besturingscodes
Opties
rolpapierhouder
Papierrolhouder
Packet mode
Packet mode
Paginalengte voor tractor
Page length for tractor
Paneel
Het bedieningspaneel gebruiken
Papierdiktehendel
De papierdiktehendel aanpassen
Papierdiktehendel aanpassen
De papierdiktehendel aanpassen
Papierspecificaties
Papier
Papierstoring, opruimen
Een papierstoring oplossen
Papieruitlijning
Papieruitlijning
Parallelle interface bidirectionele modus
Parallel I/F bidirectional mode
Pariteit
Parity
Perforatie overslaan
Skip over perforation
Positie voor bovenkant van het formulier aanpassen
De positie voor de bovenkant van het formulier aanpassen
Printer
delen
De printer delen
Printerdriver
instellingen
Overzicht van de instellingen voor de printerdriver
instellingen voor Windows 7, Vista, XP en 2000
De instellingen voor de printerdriver wijzigen
openen
Met de printerdriver
verwijderen
De printersoftware verwijderen
Printerinstelling
Printer Setting (Printerinstelling) gebruiken
Probleemoplossing
USB-problemen
Problemen met de USB-aansluiting verhelpen
Probleemoplossing opruimen papierstoringen
Een papierstoring oplossen
Rolpapier
afdrukken
Papierrolhouder
specificaties
Papier
standaard instelmodus
Roll paper
Rolpapierhouder
Papierrolhouder
Server
met Windows 7, Vista, XP of 2000
De printer instellen als een gedeelde printer
Signaal instelling
Buzzer (signaal)
Slaapstand
bediening paneel
Bediening van het paneel in de slaapstand
Software
standaardinstelling
Software
specificaties
internationale tekensets
Elektronisch
Specificaties
aanbevolen afdrukbare gebied
Aanbevolen afdrukbaar gebied
elektronisch
Elektronisch
geïntegreerde lettertypen
Elektronisch
mechanisch
Mechanisch
normen en goedkeuringen
Normen en goedkeuringen
omgeving
Omgeving
opdrachtlijsten
EPSON ESC/P 2 besturingscodes
IBM PPDS emulatie-besturingscodes
papier
Papier
papieruitlijning
Papieruitlijning
tekentabellen
Elektronisch
Standaardinstellingen
De standaardinstellingen wijzigen
lijst met opties
De modus Standaardinstellingen
Status Monitor 3
De printersoftware
EPSON Status Monitor 3 gebruiken
Stille modus
Low-noise mode
Technische ondersteuning
Voordat u contact opneemt met Epson
Tekenafstand
Pitch
Tekentabel
instelling
Character table
lijst
Elektronisch
Uitschakeltimer
Power off timer
USB-interface
I/F (interface) mode
problemen
Problemen met de USB-aansluiting verhelpen
Verticale lijnen uitlijnen
Een zelftest afdrukken
Verwijderen
printer software
De printersoftware verwijderen
Wachttijd voor handmatige invoer
Manual feed wait time
Zelftest
Een zelftest afdrukken