| Početak > Rešavanje problema # Korišćenje indikatora grešaka Mnoge uobičajene problema štampača možete da identifikujete pomoću lampica na upravljačkoj ploči. Ako vaš štampač prestane da radi i jedna ili više lampica na upravljačkoj ploči zatreperi ili štampač počne da pišti, pomoću sledeće tabele dijagnostikujte problem i rešite ga. Ako ne možete da rešite problem sa štampačem pomoću ove tabele, pogledajte Problemi i rešenja.
Stanje lampica na ploči | Model zvučnog signala | Problem
Rešenje
Pause | – | Štampač se zaustavio.
Pritisnite taster Pause da biste nastavili štampanje.
| Na putanji papira trenutno se nalazi papir iz drugog izvora papira.
Pomerite polugu za otpuštanje papira nazad u odgovarajući položaj i pritisnite taster Load/Eject da biste raščistili papir sa putanje papira. Zatim podesite polugu na poziciju koju želite da koristite. Pritisnite taster Pause da biste ugasili lampicu Pause, ukoliko je to potrebno.
Paper Out Pause |  | U izabrani izvor papira nije stavljen papir.
Stavite papir u štampač. Zatim pritisnite taster Pause da biste ugasili lampicu Pause, ukoliko je to potrebno.
| Papir nije pravilno stavljen.
Izvadite papir i ispravno ga stavite. Uputstva o postavljanju papira potražite u Štampanje na beskonačnom papiru. Zatim pritisnite taster Pause da biste ugasili lampicu Pause, ukoliko je to potrebno.
| Papir se zaglavio u štampaču.
Raščistite zaglavljeni papir na način opisan u Raščišćavanje zaglavljenog papira.
Paper Out Pause |  | Beskonačan papir se ne uvlači unazad do položaja pripravnosti.
Otcepite odštampanu stranicu po perforaciji, a zatim pritisnite taster Load/Eject. Štampač uvlači papir do pozicije pripravnosti. Pritisnite taster Pause da biste ugasili lampicu Pause, ukoliko je to potrebno.
| Jedan list papira nije izbačen do kraja.
Pritisnite taster Load/Eject da biste izbacili list papira. Zatim pritisnite taster Pause da biste ugasili lampicu Pause, ukoliko je to potrebno.
| Papir se zaglavio u štampaču.
Raščistite zaglavljeni papir na način opisan u Raščišćavanje zaglavljenog papira.
Pause | – | Glava štampača se previše zagrejala.
Sačekajte par minuta; štampač automatski nastavlja sa štampanje čim se glava štampača ohladi.
Sve lampice na upravljačkoj ploči |  | Desila se nepoznata greška štampača.
Isključite štampač i ostavite ga nekoliko minuta, potom ga ponovo uključite. Ako se greška ponovi, obratite se svom ovlašćenom zastupniku.
= upaljena, = treperi = kratke serije zvučnih signala (tri zvučna signala) = duge serije zvučnih signala (pet zvučnih signala) Beleška:
Štampač pišti jedanput kad pritisnete dugme na upravljačkoj ploči, a odgovarajuća funkcija nije na raspolaganju.