| Начална страница > Софтуер за принтера # Използване на Bi-D Adjustment Настройки с Bi-D Adjustment Тази помощна програма Ви дава възможност да правите настройки, когато откриете неподравнена вертикална линия. ## Настройки с Bi-D Adjustment За Bi-D Adjustment, изпълнете с тъпките по-долу. Внимание:
Не изключвайте принтера по време на печат на шаблон за настройка. Ако направите това, принтерът може да запише грешни настройки. Ако сте изключили принтера по време на процеса на настройка, рестартирайте Bi-D Adjustment отново. Не изключвайте настройката Packet Mode. Мрежова връзка не се поддържа. Уверете се, че статусът на принтера е ready (готов) преди да извършите Bi-D Adjustment. Ако Bi-D Adjustment не се отпечата както трябава, задайте настройката по подразбиране за шрифт на принтера и опитайте отново.
| Отворете меню Utility, след което щракнете върху иконата Bi-D Adjustment. За да разберете как да отворите меню Utility, вижте Използване на драйвера за принтера. Появява се прозорецът Bi-D Adjustment.
| Щракнете върху Next (Следващ).
| Щракнете върху Print. Принтерът отпечатва три шаблона за настройка.
| Вижте шаблоните за настройка и открийте коя вертикална линия е най-добре подравнена. След това изберете номера на съответната линия в прозореца Bi-D Adjustment.
| Щракнете върху Set. Шаблонът за настройка ще бъде записан в принтера.
Горен |